**Додаток 1**

**до протоколу № 59 від 29.12.2023 року**

**Зміни внесені до тендерної документації**

**щодо закупівлі**

**«Капітальний ремонт приміщень амбулаторії загальної практики сімейної медицини №14 КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Хмельницької міської ради по вул. Заводська, 4 в сще Богданівці Хмельницького району Хмельницької області» (код ДК 021:2015 : 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Пункт ТД*** | **Редакція від 25.12.2023 року** | **Редакція від 29.12.2023 року** |
| ***Титульний лист*** | **ЗАТВЕРДЖЕНО****Рішенням уповноваженої особи,****ПРОТОКОЛ № 57 від 25.12.2023** | **ЗАТВЕРДЖЕНО зміни****Рішенням уповноваженої особи,****ПРОТОКОЛ №59 від 29.12.2023 року** |
| ***Титульний лист*** | **-** | **(в новій редакції зі змінами від 29.12.2023 року)** |
| ***4.1.1. п. 1 розділу* IV *ТД - Кінцевий строк подання тендерних пропозицій***  | **4.1.1. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.****Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.01.2024 року до 18:00 год.** | **4.1.1. Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.****Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03.01.2024 року до 18:00 год.** |
| ***Додаток 3 до ТД – Технічне завдання – Відомість обсягів робіт позиція «39»*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | -7112 |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати |  м2 | -71,12 |

 |
| ***Додаток 3 до ТД – Технічне завдання – Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01******На архітектурні рішення позиція «72»*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *72* | *КБ11-11-13Н2=Н3=Н5=1,15* | *Улаштування стяжок самовирівнювальнихз суміші цементної для недеформівниїхоснов товщиною 5 мм На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати* | *100м2 100м2* | *0,7112 -71,12* |
|

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *72* | *КБ11-11-13Н2=Н3=Н5=1,15* | *Улаштування стяжок самовирівнювальнихз суміші цементної для недеформівниїхоснов товщиною 5 мм На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати* | *100м2 100м2* | *0,7112 -0,7112* |
|

 |

 **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Інна ЗЕЛЕНЕЦЬКА**

 **м.п.**