Додаток №2

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики**

**предмета закупівлі**

**Щебінь щільний із природного каменю фракції 0х70 мм;**

**(ДК 021:2015 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі**

**Вимоги до предмета закупівлі.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ\* | Од. вим. | Кількість |
| 2 | Щебінь з природного каменю  Фракція 0-70;  Клас радіоактивності – I клас  Клас міцності М 1000;  Морозостійкість F 50;  Колір – сірий  Відповідність ДСТУ Б В. 2.7-75-98 | т. | 600 |
| Всього: | | т. | 600 |

1.Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

2.Рік виготовлення: 2022-2023 рік.

3.Заявка на постачання Товару надається Замовником в телефонному вигляді або електронним зв’язком, попереднього до дня поставки.

4. Товар постачається окремими партіями, згідно заявок.

5. Доставка товару здійснюється власними силами Замовника, відстань до місця погрузки Товару не повинна перевищувати 5 км від адреси Замовника, а саме: с.Гуків вул..Центральна 2 Кам’янець-Подільський район Хмельницька область.

6. Об’єм партії Товару визначається Замовником самостійно, та доводиться до Постачальника відповідною заявкою.

7. Постачальник забезпечує контроль якості кожної партії Товару, що постачається та своєчасну заміну неякісного Товару якісним (надати відповідний гарантійний лист).

Для документального підтвердження відповідності технічним, якісним, кількісним та

іншим вимогам до предмета закупівлі Постачальником у складі цінової пропозиції надається:

- пояснювальна записка про технічні, якісні та кількісні характеристики запропонованого Постачальником товару із зазначенням виробника та детальним описом основних технічних характеристик предмету закупівлі;

- оригінал або завірена копія сертифікату якості, та/або зразок паспорту, яким підтверджується відповідність товару вимогам ДСТУ;

Продавець забезпечує таке пакування та маркування Товару, яке необхідне для уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки.