**Додаток 2**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

**ДК 021:2015 -** 44210000-5: Конструкції та їх частини(опори оцинковані h 9 м.) **/**44212227-6/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару(або еквівалент). | Одиниця виміру | Кількість | Виробник та/або торгівельна марка  стальних труб | Країна походження  стальних  труб |
| Опора оцинкована h-9м. | штуки | 44 |  |  |
| Опора оцинкована h-9 м восьмигранна | штуки | 10 |  |  |

\*Придбання товару включає в себе його виготовлення і доставку.

1.Всі вироби повинні бути захищенні методом гарячого цинкування, згідно [ДСТУ Б В.2.6-193:2013 або еквівалент щодо товщини нанесення шару цинку.](http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=55879)

Всі елементи конструкцій по факту замовлення поставляються в зібраному вигляді **.**

Кожна партія виробів повинна супроводжуватись паспортами на виготовленні конструкції

2.Метал.

Оброблення методом гарячого цинкування..

2.1.Вимоги.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Для належного виконання договору Виконавець для виготовлення товару використовує сертифіковані матеріали та подає у складі тендерної пропозиції сертифікати (копії сертифікатів) на металопрокат і заповнює табл..1:  - покриття, нанесені методом гарячого цинкування на виробах зі сталі;  Табл.1.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №п/н | Діаметр/мм./ | товщина/мм./ | | 1 | 159 | 4 | | 2 | 127 | \* | | 3 | 89 | \* | | 4 | 76 | \* |   \* Учасник заповнює сам.  2. Якість продукції має бути підтверджена сертифікатом відповідності та/або декларацією про відповідність на запропонований товар, які надаються під час постачання товару.  3. Запропонований учасником у складі пропозиції товар повинен бути новим, технічно справним і таким, що не був у використанні, про що учаcник надає гарантійний лист.  4. Товщина стінки мінімум 4 мм |

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) мп

\*Детальні креслення мыстяться в окремо завантажених файлах.