**Додаток № 3**

до тендерної документації

**Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики та вимоги**

**до предмета закупівлі, установлені замовником**

1. **Інформація про предмет закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі | **ДК 021:2015 (СРV): 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне (Штемпельна продукція)** |
| Вид предмета закупівлі | Товар |
| Кількість,обсяг закупівлі | 4 одиниці |
| Строк поставки товару | до 20 грудня 2024 |
| Адреса поставки товару: | вул. Сергія Синенка, буд. 12, м. Запоріжжя |

**ІІ. Технічні вимоги**

Учасник гарантує, що весь запропонований ним Товар є новим, не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, не перебуває під забороною відчуження, країною походження Товару не є Російська Федерація, Республіка Білорусь та Ісламська Республіка Іран.

**Ціна** повинна враховувати вартість товару, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати.

 Не врахована Учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання Товару, що є предметом закупівлі, не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній Учасником за результатами електронного аукціону.

**Умови поставки:** Товар поставляється в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час його транспортування. За пошкодження Товару, які є наслідком неналежної упаковки, відповідальність несе Учасник.

Упаковка Товару повинна бути виконана таким чином, щоб під час приймання Товару можна було переконатися, що Товар є новим (що раніше не перебував у використанні), який не піддавався раніше ремонту, модернізації або відновленню. Упаковка не повинна містити розтинів, вм’ятин, порізів, деформації.

Товар постачається одноразово протягом 2024 року, але не пізніше 20.12.2024 року.

**Термін виготовлення Товару** здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту письмового погодження Замовником макету.

**Виготовлення кожної позиції можливо лише після узгодження макету.**

**Поставка Товару** здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надходження заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку).

 Відвантаження, доставка до місця поставки Товару та розвантаження Товару на склад Замовника здійснюється Учасником власними силами і транспортом.

 Якщо поставлений Товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає вимогам Замовника, Учасник зобов’язаний замінити цей Товар. Всі витрати, пов’язані із заміною Товару неналежної якості, несе Учасник.

 Технічні характеристики, опис та вимоги до предмета закупівлі зазначені у Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

**Технічні характеристики, детальний опис та вимоги до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Кількість** | **Розмір,** **мм** | **Опис,****технічні характеристики** |
| **1.** | **Печатка кругла**  | 1 од. | D - 40 мм,всередині коло діаметром 22 мм з надписом | **Складові частини:** Оснастка автоматична пластикова, гумове кліше з гравіюванням інформації, змінна подушка. Печатка при натисканні автоматично змащується фарбою із подушки.Вбудована змінна штемпельна подушка синього кольору виконана із двошарового матеріалу, де верхній шар має дрібнопористу структуру, що запобігає передчасному висиханню.Корпус оснастки виконаний із зносостійкого пластику. Стопорний механізм з двох боків для зручної зміни або дозаправки подушки. Верхня частина корпусу прозора для зручного позиціонування при проставлянні відбитку. Знизу корпусу маленькі гумові накладки для запобігання сковзання печатки по поверхні. **Кліше** з гравіюванням інформації повинно бути виконано із не прозорої гуми стійкої до агресивного середовища фарб зі спиртовою чи масляною складовою, розчинників тощо. **Гарантія на кліше** (пошкодження в результаті зношення) - не менше 3 (трьох) років.**Гарантія на оснастку** - не менше 1-го року. **Вимоги щодо відбитка:** Відбиток повинен бути чітким, синього кольору, українською мовою, краї печатки обрамлено подвійним бортиком. |
| **2.** | **Кліше штампу прямокутне** | 3 од. | 60 х 40 мм. | Кліше штампу прямокутної форми під оснастку TRODAT printy 4927, розмір відбитку рамки штампу 58 х 38 мм (2 од.).**Кліше** з гравіюванням інформації повинно бути виконано із не прозорої гуми стійкої до агресивного середовища фарб зі спиртовою чи масляною складовою, розчинників тощо. **Гарантія на кліше** (пошкодження в результаті зношення) - не менше 3 (трьох) років.**Вимоги щодо відбитка:** Відбиток повинен бути чітким, українською мовою, краї штампу обрамлені рамкою.1.

|  |
| --- |
| **ПОГОДЖЕНО**1. **Начальник ВФЗтаБО\_\_\_\_\_**
2. **Начальник ВАГД\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Начальник ЮВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
4. **Завідувач СПЗПК \_\_\_\_\_\_\_\_**
5. **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_**
6. **Виконавець\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
 |

2.

|  |
| --- |
| **ПОГОДЖЕНО**1. **Начальник ВФЗтаБО\_\_\_\_\_**
2. **Начальник ВАГД\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_**
4. **Виконавець**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 |

 |
| Кліше штампу прямокутної форми під оснастку TRODAT printy 4927, розмір відбитку рамки штампу 58 х 22 мм (1 од.).**Кліше** з гравіюванням інформації повинно бути виконано із не прозорої гуми стійкої до агресивного середовища фарб зі спиртовою чи масляною складовою, розчинників тощо. **Гарантія на кліше** (пошкодження в результаті зношення) - не менше 3 (трьох) років.**Вимоги щодо відбитка:** Відбиток повинен бути чітким, українською мовою, краї штампу обрамлені рамкою.3.

|  |
| --- |
| **ПАПЕРОВА КОПІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА** |

 |

Таблиця 3.2

**Технічні характеристики, детальний опис товару, який пропонується Учасником**

***(заповнюється Учасником)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Кількість** | **Розмір,** **мм** | **Опис,****технічні характеристики** |
| 1. | Печатка кругла  | 1 од. |  |  |
| 2. | Кліше штампу прямокутне | 3 од. |  |  |

Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

***З технічними, якісними, кількісними та іншими характеристиками та вимогами до предмета закупівлі ПОГОДЖУЮСЬ.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*посада уповноваженої особи Учасника* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*підпис та печатка (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *прізвище, ініціали* |

**\* Коригування (зміни) в дизайні печатки та штампів мають бути попередньо узгоджені Замовником. При виготовленні кліше печатки/штампу допускаються розбіжності у розмірі +/- 2-4 мм за умови попереднього узгодження із Замовником та дотримання вимог щодо читабельності тексту.**

**\*\*У вартості готової печатки має бути врахована вартість всього комплекту (автоматична оснастка + гумове кліше + заправлена чорнилом штемпельна подушка).**