Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Генератор інверторний, потужність 0,8-1,2 кВт**

**(кількість 30 шт.)**

| Кількість фаз | однофазний |
| --- | --- |
| Вид палива | бензин |
| Напруга, В | 230 |
| Максимальна потужність, кВт | 1,2 |
| Номінальна потужність, кВт | 0,8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ємність паливного бака, л | не менше 2,5 |
| Ємність картера, л | не менше 0,33 |
| Об’єм двигуна, см3 | не менше 57 |
| Тип запуску | ручний |
| Клас захисту | IP23M |
| Гарантія | не менше 12 місяців |
|  |  |
|  |  |