**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічні характеристики спеціалізованого автомобіля**

**підвищеної прохідності**

**«ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі (Легковий автомобіль спеціалізованого призначення на базі Renault Duster або еквівалент)» - 1 одиниця.**

**Очікувана вартість закупівлі –** 950000,00 грн., в т.ч. ПДВ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Комплектація (функції, вимоги) автомобіля :** | **Технічні характеристики** | **Технічні характеристики (запропоновані)** | **Відповідність (так/ні)** |
| Загальна пасажиромісткість | 5 |  |  |
| Двигун | дизельний |  |  |
| Екологічні норми автомобільних викидів | не менше Євро-5 |  |  |
| Коробка передач | механічна, 6-ти ступенева |  |  |
| Тип приводу | повний |  |  |
| Об’єм двигуна, куб.см. | не менше 1461 |  |  |
| Потужність двигуна, к.с. | не менше 110 |  |  |
| Кількість циліндрів/клапанів | 4/8 |  |  |
| Макс. обертальний момент Нм/об.хв. | 260/1750 |  |  |
| Тип кузова | універсал |  |  |
| Кількість дверей | 4/5 |  |  |
| Рік виготовлення | не раніше 2024р. |  |  |
| **Витрата палива л/100 км** | |  |  |
| - міський цикл | Не більше 4,9 |  |  |
| - заміський цикл | Не більше 4,8 |  |  |
| - комбінований цикл | Не більше 4,8 |  |  |
| Об’єм паливного баку, л | Не менше 50 |  |  |
| Пробіг | Не більше технічного |  |  |
| **Обладнання** | |  |  |
| Сталеві диски з ковпаками | В комплектації |  |  |
| Шини | 215/65 R16 |  |  |
| Повнорозмірне запасне колесо на сталевому диску | В комплектації |  |  |
| ESC (система курсової стійкості ) + HSA (система допомоги при старті на підйомі) | В комплектації |  |  |
| ABS (Антиблокувальна система гальм) | В комплектації |  |  |
| EBA (система допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна система розподілу гальмівних зусиль) | В комплектації |  |  |
| TPMS (система моніторингу тиску в шинах) | В комплектації |  |  |
| Передні та бічні подушки безпеки водія та переднього пасажира  (з кнопкою вимкнення) | В комплектації |  |  |
| Подушки-шторки безпеки | В комплектації |  |  |
| Передні ремені безпеки, не регулюються на висоті | В комплектації |  |  |
| Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачами | В комплектації |  |  |
| Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидінь | В комплектації |  |  |
| Передні протитуманні ліхтарі | В комплектації |  |  |
| Центральний замок | В комплектації |  |  |
| Сталевий захист картера двигуна | В комплектації |  |  |
| Антигравійний захист | В комплектації |  |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | В комплектації |  |  |
| Дорожній набір засобів безпеки (аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, жилет згідно стандарту) | В комплектації |  |  |
| Бортовий комп'ютер | В комплектації |  |  |
| Датчик світла | В комплектації |  |  |
| Автоматичні LED денні ходові вогні | В комплектації |  |  |
| Кондиціонер | В комплектації |  |  |
| Передні та задні електросклопідйомники | В комплектації |  |  |
| Обігрів заднього скла | В комплектації |  |  |
| Рульова колонка, що регулюється за висотою | В комплектації |  |  |
| Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням та підігрівом | В комплектації |  |  |
| Чорна нижня захисна накладка на передній та задній бампер, чорні поздовжні леєри | В комплектації |  |  |
| Задній парктронік | В комплектації |  |  |
| Мультимедійна система (8 дюймів) | В комплектації |  |  |
| Гарантія на автомобіль | Не менше ніж 3 роки або 100 000 км пробігу |  |  |
| Міжсервісний інтервал | 15 тис. пробігу або 1 рік  Не менше ніж 15000 км або 1 рік |  |  |

**Вимоги до спеціалізованого автомобіля**

1. Спеціалізований автомобіль підвищеної прохідності Житомирської обласної державної лікарня ветеринарної медицини повинен бути обладнаний:

* переносним холодильником або термосумкою для перевезення біологічних препаратів та крові -2 комплекти ;
* термочемоданом для перевезення термостійких медичних препаратів та вакцин - 2 комплекти;
* чемоданом/сумкою для розміщення наборів інструментів та лабораторно-діагностичних приладів, необхідних для розтину тварин, взяття матеріалу для проведення лабораторно-діагностичних досліджень.

1. Холодильники, термочемодани, термосумки, сумки для інструментів та засобів повинні бути установлені у багажному відділені та закріплені до елементів кузова за допомогою швидко рознімних запірних пристроїв, які повинні надійно фіксувати обладнання під час руху автомобіля;

Установлене обладнання повинно бути у справному стані.

**Автомобіль повинен мати наступні опції:**

1. Гарантія на автомобіль надається не менше ніж на 3 роки або 100 тис. км. пробігу, залежно від того, що настане раніше.

2. Автомобіль повинен бути новим, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

3. Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовий до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

4. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо.

5. Безкоштовна доставка автомобіля здійснюється Продавцем за адресою: 10003, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Покровська, 56.

6. Автомобіль не повинен бути під заставою або арештом.

7. Передача автомобіля здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобіля.

8. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля.

9. Учасник у складі тендерної пропозиції зобов’язаний надати гарантійний лист про наявність сервісних центрів на території України, у вигляді сертифікованого сервісного центру, в тому числі у м. Житомир, які зможуть здійснювати гарантійне технічне обслуговування автомобіля.

10. У разі, якщо Учасник не є виробником товару, то він повинен надати документ який підтверджує представницькі (дилерські або дистрибютерські тощо) повноваження.