**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

«код за ДК 021:2015:33160000 - 9 Устаткування для операційних блоків» (37180 – Синускоп жерсткий)

1. КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Кількість** |
| 1 | Синускопи жорсткі | 5 шт. |

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмета закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Документації.

*Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи каталогу, або ін. документів українською мовою), в якому міститься ця інформація, з наданням скан-копій з оригіналів документів або завірених учасником копій.*

2. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.*

3. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

*Учасник повинен надати копії сертифікатів (або інший документ) сервісних інженерів, які мають повноваження проводити сервісне обслуговування (пройшли навчання у виробника) запропонованого Товару, або гарантійний лист в довільній формі про наявність сервісної підтримки в Україні.*

4. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

*На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або гарантійний лист про надання вказаних документів на момент поставки.*

5. Проведення доставки за рахунок Учасника.

*На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено за рахунок Учасника.*

3. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Значення | Відповідність  (так/ні)  з посиланням на сторінки технічної документації виробника |
|  | **Синускопи жорсткі**: | | |
|  | Синускоп, Ø 2,7 мм; 0°; довжина 187,5 мм | 1 шт |  |
|  | Синускоп, Ø 4 мм; 0°; довжина 175 мм | 1 шт |  |
|  | Синускоп, Ø 2,7 мм; 30°; довжина 187,5 мм | 1 шт |  |
|  | Синускоп, Ø 4 мм; 30°; довжина 175 мм | 1 шт |  |
|  | Синускоп, Ø 4 мм; 70°; довжина 175 мм | 1 шт |  |
|  | Оптична система повинна мати антиблікове покриття | Відповідність |  |
|  | Оптична система повинна бути наповненою азотом, задля уникнення запотівання зсередини | Відповідність |  |
|  | Конструкція має бути суцільною, а також герметизуватися за допомогою лазерного зварювання для забезпечення надійності та відсутності будь-яких витоків, та унеможливлювання потрапляння всередину оптики пилу чи бруду. | Відповідність |  |
|  | Лінзи на кінцях телескопа мають бути виготовлені із сапфірового скла, задля забезпечення стійкості телескопів до пошкоджень. | Відповідність |  |
|  | Комплект поставки телескопу повинен включати адаптери для підключення світла сумісні до світлових кабелів Ackermann, Karl Storz, Olympus, Richard Wolf, ACMI | Відповідність |  |

***Примітка:*** *у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент". Обґрунтування необхідності посилання на марки конкретних виробників: посилання є необхідними для проведення закупівлі якісних товарів.*