Зміни внесені до тендерної документації

***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

***Розкидач солі, піску Samasz SAHARA 140 або еквівалент*,**

**згідно коду ДК 021 2015: 34390000-7 - Приладдя до тракторів Єдиного закупівельного словника**

Доповнено:

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».* ***Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***

Стара редакція:

|  |  |
| --- | --- |
| Стан | *Новий* |
| Рік виготовлення | *2021-2023 роки* |
| Гарантійний період | *Не менше 12 місяців (1 рік)* |
| Місце поставки товару | *23300, Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Жовтнева, 6* |
| Строк поставки товару | *до 31.12.2023 року включно* |

Нова редакція:

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Розкидач солі, піску Samasz SAHARA 140 або еквівалент |
| Код ДК 021:2015 | 34390000-7 - Приладдя до тракторів |
| Кількість поставки товару  | 1 одиниця |
| Місце поставки товару  | *23300, Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Жовтнева, 6* |
| Строк поставки товару  | 5 календарних днів з дати підписання договору |

Стара редакція:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, які наведені нижче містять вираз або еквівалент |
| 1 | Розкидач солі, піску |
| 2 | Країна походження товару |
| 3 | Базові вимоги до машини:-Нова, така, що не була у використанні (не раніше 2023 року випуску);- в стандартному заводському виконанні;- технічний стан – повністю непошкоджене (нове) |
| 4 | Робоча ширина  1 400 мм |
| 5 | Транспортна ширина не більше - 1 650 мм |
| 6 | Кількість необхідних гідравлічних з’єднань не менше - 4 (2x2 пари) |
| 7 | Категорія 3-точкової навіски не гірше – II |
| 8 | Потужність трактора від 50 л.с. |
| 9 | Робоча швидкість не менше – 15 км/год |
| 10 | Максимальна транспортна швидкість не менше -25 км/год  |
| 11 | Тиск масла не менше – 160 бар |
| 12 | Об’єм не менше - 0,5 (м³) |
| 13 | Довжина не більше - 900 мм |
| 14 | Висота не менше - 100 мм |
| 15 | Ємність для соляного розчину не менше - 2000 л. |
| 16 | Вага не більше – 280 кілограм |
| 17 | Вага з піском не менше – 1 070 кг |

Нова редакція:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, які наведені нижче містять вираз або еквівалент | Відповідність вимогам техніки що пропонується (заповнюється учасником з чітким зазначенням технічних характеристик по кожному пункту)  |
|  |
| 1 | Розкидач солі, піску | **Вказати марку, модель та рік випуску** |
| 2 | Країна походження товару |  |
| 3 | Базові вимоги до машини: -Нова, така, що не була у використанні (не раніше 2023 року випуску);- в стандартному заводському виконанні;- технічний стан – повністю непошкоджене (нове) |  |
| 4 | Робоча ширина  | 1 400 мм |
| 5 | Транспортна ширина не більше - 1 650 мм |  |
| 6 | Кількість необхідних гідравлічних з'єднань не менше - 4 (2x2 пари) |  |
| 7 |  Категорія 3-точкової навіски не гірше – II |  |
| 8 | Потужність трактора від 50 л.с. |  |
| 9 | Робоча швидкість не менше – 15 км/год |  |
| 10 | Максимальна транспортна швидкість не менше -25 км/год  |  |
| 11 |  Тиск масла не менше – 160 бар |  |
| 12 | Об’єм  | 0,5 (м³) |
| 13 | Довжина не більше - 900 мм |  |
| 14 | Висота не менше - 100 мм |  |
| 15 |  Ємність для соляного розчину не менше - 2000 л. |  |
| 16 | Вага не більше – 280 кілограм |  |
| 17 | Вага з піском не менше – 1 070 кг |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Стара редакція | Нова редакція |
| **Загальні вимоги:**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі:1. Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про відповідність товару, що пропонує Учасник, технічному завданню замовника.
2. Довідку що містить детальні технічні характеристики та опис техніки, відомості про товаровиробника та країну походження.
3. Інформація про термін та місце гарантійного обслуговування на території України.
4. Зображення товару, що пропонується.
5. Товар повинен бути новим, не бувшим у вжитку. ***(Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).***
6. Поставка, навантаження та розвантаження товару повинна здійснюватися силам або за рахунок продавця.
7. Місце поставки товару: *23300, Вінницька область, смт. Тиврів, вул. Жовтнева, 6* (***Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).***

  **Таблиця № 1 “Основні робочі характеристики”** заповнюється учасником в стовбці «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити конкретне значення характеристик обладнання, що пропонується. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати чинним нормативним актам діючого законодавства України (державним стандартам, технічним умовам тощо), що підтверджується сертифікатом відповідності та декларацією про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки машин. Оригінали або завірені печаткою постачальника копії сертифіката відповідності та декларації про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки машин дійсні на дату поставки товару, подаються учасниками у складі тендерної пропозиції.**Документами, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації є**  технічна специфікація, складена учасником згідно ***Таблиці 2*** за інформацією (вимогами), формою та змістом цього додатка.* **Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176).**

 | **Обґрунтування** - Необхідність закупівлі безпосередньо техніки Розкидач солі, піску Samasz SAHARA 140 або еквівалент пов’язана з особливостями виробничого процесу та функціями, покладеними на підприємство. Закупівля розкидача з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами замовника з огляду на віддаленість району, географічну специфіку населеного пункту, стан дорожнього покриття, помірні експлуатаційні витрати, що доволі важливо при наявному фінансуванні, а також надійність, технологічність, високий рівень безпеки та зважаючи на виділені кошти. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовник прийняв рішення провести закупівлю розкидача з певними технічними і якісними характеристиками.З обгрутуванням технічних та якісних характеристик предмету закупівлі можна ознайомитись на офіційному сайті Тиврівської територіальної громади за посиланням: *https://tyvriv-miskrada.gov.ua/news/1698214534*Самозавантажувальний розкидач, розроблений для розподілу піску та солі по вулицям, паркованням, кварталам та виробничим майданчикам. Використовується для розсипання подрібненого матеріалу (кам'яної крихти) під час будівництва та ремонту доріг, а також для вапнування підкислених газонів та спортивних майданчиків. Завдяки такому методу розподілу, розкидач не завдає шкоди автомобілям, що проїжджають повз, не загрожує пішоходам і не пошкоджує тротуари у разі розсипання солі. Розкидач встановлюється на трактор з використанням триточкової навіски категорії II. Дане обладнання приводиться в рух гідравлічною системою транспортного засобу. **Вимоги до учасника:**1. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає: 1.1 технічну специфікацію, складену учасником згідно з ***Таблицею 1.***Також додатково мають бути надані наступні документи:1.2 фотографії запропонованого розкидача. 1.3 гарантійний лист про гарантію від учасника на запропонований товар, яка має складати не менше 12 місяців. Також в листі має бути зазначена інформація про можливість учасника на здійснення гарантійного та післягарантійного обслуговування запропонованого товару на **дилерських** станціях обслуговування.1.4 Сертифікат, який підтверджує впровадження на підприємстві Учасника систему управління якістю ISО 9001:2015;1.5 Сертифікат, який підтверджує впровадження на підприємстві виробника розкидача піску та пісчано-соляних сумішей систему управління якістю ISО 9001:2015-10;1.6 Декларацію відповідності на запропонований розкидач піску та солі. 1.7 надати гарантійний лист про те, що на етапі розгляду пропозиції (кваліфікації) Замовнику **(у разі необхідності)** буде надана можливість на огляд запропонованого товару для підтвердження інформації, яка була надана учасником в його тендерній пропозиції.*(У разі виявлення невідповідностей між тендерною пропозицією учасника і по факту представленим товаром Замовнику, останнім буде винесене рішення про відхилення тендерної пропозиції учасника торгів, оскільки інформація, яка була подана в тендерній пропозиції учасником є такою, що не відповідає технічним вимогам встановленими Замовником та дійсності відповідно до абз.2 та абз.5 п.п. 2 п 44. Постанови 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»).* 1.8 надати гарантійний лист в якому учасник гарантує поставку товару протягом 5 календарних днів після підписання договору;***\*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника та печатка*** |
| **Табличка 2 із примітками ВИЛУЧЕНО** |