**дОДАТОК №3**

**Інформація про НЕОБХІДНІ технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Загальні вимоги.**

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції відповідність запропонованого ним предмета закупівлі нижче вказаним технічним характеристикам:

1) Товар має бути новим, що не був у використанні (надати гарантійний лист).

2) Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче, або гарантійний лист, що один із нижче зазначених документів буде надано під час поставки:

завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3) Навчання спеціалістів (технічний інструктаж) за рахунок Учасника (надати гарантійний лист).

4) Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію (надати гарантійний лист).

5) Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність медик-технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація наданням копії документів.

6)Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  ДК 021:2015 | Код за НК 024:2023 | Найменування товару | од.виміру | кількість |
| 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» | 14450 Ванна / бак для гідротерапії | Ванна для комбінованих бальнеологічних процедур з пристрієм для горизонтального витяжіння | шт. | 1 |

*У разі, якщо Технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

**Медико-технгічні вимоги для ванни для комбінованих бальнеологічних процедур з пристрієм для горизонтального витяжіння – 1 шт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування** | **Наявність функції чи величина параметру** | **Відповідність**  **(так/ні)**  **з посиланням на сторінку**  **технічного опису, або паспорту виробника** |
| **1.** | Ванна виготовлена із стійкого до гарячої води акрилу, армованого скловолокном, безшовного термоформування. | Наявність |  |
| **2.** | Чотири регульовані по висоті ніжки, захищеними гумовими ковпачками | Наявність |  |
| **3.** | Ємність в літрах | Не менше 600 |  |
| **4.** | Внутрішні розміри в мм. | Не менше1800 х 800 х 600 |  |
| **5.** | Система підводного душ масажу | Наявність |  |
| **6.** | Насос із захистом від сухого ходу, | Наявність |  |
| **7.** | Потужність насосу (л/хв) | Не менше 200 |  |
| **8.** | Струменевий шланг з різними насадками | Наявність |  |
| **9.** | Регулювання тиску бар | Не менше 0-5 бар |  |
| **10.** | Пристрій для дезінфекції | Наявність |  |
| **11.** | Інтегрований укорочувач ванни  регулюється в 4 положеннях | Наявність |  |
| **12.** | Пристрій для горизонтального витяжіння | Наявність |  |
| **13.** | Комплект до пристрія для горизонтального витяжіння:  два підвісні кронштейни встановлені на ванну,  1шт. поперечна штанга з опорою і кінг-стержнем,  1 комплект різних грузів, 1 шт. слінг з поручнем,  4 шт. нагрудні ремені,  1 шт. поясний ремінь з фланцем.  1 шт. ящик для зберігання. | Наявність |  |
| **14.** | Ручний душ для ополіскування та очищення зі змішувачем | Наявність |  |
| **15.** | Регульований підголівник | Наявність |  |
| **16.** | Підставка, з двома сходинками  з нековзкою поверхнею | Наявність |  |
| **17.** | Обертова масажна форсунка | Наявність |  |
| **18.** | Мобільний пристрій для гальванічних процедур | Можливість |  |

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  ДК 021:2015 | Код за НК 024:2023 | Найменування товару | од. виміру | кількість |
| 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» | 12330 - Пересувна система підіймання та переміщення пацієнта з живленням від батареї | Підйомна система з регулюванням висоти | шт. | 1 |

*У разі, якщо Технічні вимоги містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

**Медико-технічні вимоги до**

**підйомної системи з регулюванням висоти – 1 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Характеристики** | **Вимоги** | **Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або паспорту виробника** |
| 1. | Електричне регулювання висоти підйомника | Наявність |  |
| 2. | Можливість заміни місця для сидіння на ноші для переміщення пацієнтів в різному положенні | Наявність |  |
| 3. | Стріли з розкидною планкою та стропами. | Наявність |  |
| 4. | 4 колеса (діаметром 75 мм спереду та діаметром 100 мм ззаду) з гальмами. | Наявність |  |
| 5. | Безпечне робоче навантаження | Не менше 150 кг |  |
| 6. | Діапазон підйому | В межах не гірше від 30 до 1000 мм. |  |
| 7. | Підйомник оснащений пластиковими захисними кромками для захисту стін | Наявність |  |
| 8. | Мобільний пульт з магнітним тримачем. | Наявність |  |
| 9. | Довжина кабелю пульту | Не менше 1500 мм |  |
| 10. | Ємність батареї акумулятора | Не менше 9,5 Ач |  |
| 11. | Батарея не потребує обслуговування і захищена від глибокого розряду | Наявність |  |
| 12. | Індикатор заряду | Наявність |  |
| 13. | Аварійна зупинка | Наявність |  |
| 14. | Ноші, що дають можливість переміщувати пацієнта в лежачому стані | Наявність |  |
| 15. | Ноші трьох секційні | Наявність |  |
| 16. | Матрац знімний до ношів |  |  |
| 17. | Можливість зафіксувати пацієнта ременями до ношів | Наявність |  |
| 18. | Вага | Не менше 65 кг |  |