**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**Автомобіль (Код ДК 021:2015: 34110000-1 — Легкові автомобілі)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Опис товару** | **од. вим.** | **к-ть** |
| **1** | **Пасажирський фургон, 2023 р.в., Diesel BlueHDi 2.0/145к.с. 4x2 FWD (механічна 6-ступенева)** | **шт** | **1** |

**Перелік документів, які обов’язково повинен подати учасник для підтвердження якості товару, що є предметом закупівлі:**

1. **Довідка у довільній формі про детальний опис товару із зазначенням відомостей про товаровиробника та джерело походження товару.**
2. **У випадку, якщо учасник пропонує еквівалент товару, додатково надати порівняльну табличку із зазначення відповідності запропоновано товару технічним характеристикам, які вимагається Замовником.**

|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип кузову | Пасажирський фургон |
| Дах | стандартний Н1 |
| Кількість місць включаючи водія | 9 |
| Довжина, мм | 5309 |
| Ширина (не включаючи зовнішні дзеркала), мм | 1920 |
| Висота, мм | 1935 |
| Колісна база, мм | L2 - довга колісна база 3275 |
| Передній/задній звис, мм | 881 / 1153 |
| Колія передня/задня, мм | 1630 / 1618 |
| Максимальна технічно припустима повна маса, кг | 3 100 |
| Маса у спорядженому стані, кг | 2 011 |
| Двигун | Дизельний EHT (AH01) |
| Кількість та розташування циліндрів | 4, рядне |
| Робочий об'єм (см3) | 1 997 |
| Максимальна потужність EC: кВт (к.с.) при об/хв | 106 (145) при 4000 |
| Максимальний крутний момент, по EC: Нм при об/хв. | 340 при 2000 |
| Екологічний рівень | Euro 6.3 |
| Система подачі палива | Сommon Rail з електронним управлінням безпосереднього впорскування та турбонагнітачом та проміжним охолоджувачем |
| Система запалювання | за допомогою стиснення |
| КПП | механічна 6-ступенева |
| Привід | на передню вісь |
| Зчеплення | однодискове з гідроприводом вимкнення |
| Коробка передач: кількість ступенів | механічна 6 + задня |
| Шини | 215/65/16С |
| Місткість паливного бака (л) | 69 |
| Споживання палива WLTP (л/100км) | 6,9 - 7,9 |
| Викиди CO2 WLTP (г/км) | 180 - 207 |

**Додаткові опції:**

|  |
| --- |
| Ковпаки коліс з шинами індекс С - 215/60 R17, стальні колісні диски R17  Зображення, що містить покришка, Автозапчастина, транспорт, Автомобільна шина  Автоматично згенерований опис |
| Двостулкові засклені задні двері, склоочисниками та обігрівом |
| Ліві розсувні двері |
| Забарвлення кузова фарбою металік темно сірого кольору |
| Пакет БАЗОВИЙ: датчики дощу та сутінків, дзеркала заднього огляду з електричним складанням, передні протитуманні |
| Пакет КЛІМАТ: передній клімат контроль, задній кондиціонер, акустичне лобове скло |
| Задній парктронік |
| Модельний рік 2023 |
| Комплект для накачування шин |
| Елементи керування аудіосистемою через «STALK SATELLITE» (несумісні з кнопками на кермі) |
| Ручне стоянкове гальмо |
| Праві розсувні двері |
| Засклені двері багажника з антизапотівачем і склоочисником |
| Два 3-х кнопкові ключі |
| Тканина Curitiba Triton |
| Комфортне водійське сидіння. |
| Підігрів передніх сидінь |
| Зйомні та відкидні сидіння 2-го ряду (3 місця) |
| Зйомні та відкидні сидіння 3-го ряду (3 місця) |
| Фіксовані бічні вікна 2 ряду |
| Фіксовані бічні вікна 3 ряду |
| Призматичне центральне дзеркало заднього виду |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом |
| ДХО, вбудовані в фари |
| Подушки безпеки водія та передніх пасажирів |
| Бокові подушки безпеки водія та пасажира першого ряду |
| Система допомоги при торканні на підйомі |
| Круїз-контроль і обмежувач швидкості |
| TPMS, система контролю тиску в шинах |
| Передній бампер напівфарбований, задній з зернистой поверхнею |
| Центральне та пасажирське сховище на пенелі приладів, що відкривається |
| Кондиціонер |
| Радіо з інтерфейсом Bluetooth з монохромним дисплеєм та USB роз’ємом |
| Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору |
| 3 місця першого ряду; обов’язково з: 450 |
| 3 місця другого ряду; обов’язково з: 469 |
| 3 місця третього ряду; обов’язково з: 965 |
| Шини з індексом С; обов’язково з 1M9 |
| Стандартне кермо |
| Стандартна вантажопідйомність та максимальна технічна допустима маса 2 390 кг |

**Гарантія на автомобіль – 2 роки без обмеження пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки. Міжсервісний пробіг - 20 000 км або 1 раз на рік.**

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*