Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 134 комбінованого типу м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 176 А, в
частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі»	
013-2023	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на загальнобудівельні роботи	
Будівля дошкільного навчального закладу №134	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № АБ2-5	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на “10 травня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Розбирання і демонтаж 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Вікна 1 поверх	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КБ10-20-3
к дем.=0,8
к=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею до 3 м2 з
металопластику  в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	0,41748								
2	КБ10-20-4
к дем.=0,8
к=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	1,732225								
3	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,18								
4	КБ10-25-3
к дем.=0,8
к=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок	100м	1,18								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Вікна 2 поверх	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	КБ10-20-4
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів
готовими блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	2,30095								
6	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,11								
7	КБ10-25-3
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок	100м	1,11								
 	 	Двері 1 поверх	 	 								
 	 	=============	 	 								
8	КБ10-28-1
к=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею до 2
м2 з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,01935								
9	КБ10-28-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,20305								
10	КБ10-28-3
к=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею
більше 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,38265								
11	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,137								
12	КБ10-25-3
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок	100м	0,137								
 	 	Двері 2 поверх	 	 								
 	 	=============	 	 								
13	КБ10-28-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею понад
2 до 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,0246								
14	КБ10-28-3
к=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею
більше 3 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	100м2	0,45858								
15	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,161								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	КБ10-25-3
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Установлення пластикових
підвіконних дошок	100м	0,161								
 	 	Склопакети	 	 								
 	 	===================	 	 								
17	КР13-7-4
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 3 м2	100м2	0,043194								
18	КР13-7-3
к дем.=0,8	(Демонтаж) Скління металевих рам
двошаровими склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,04751								
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	27,131								
20	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	27,131								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1 ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	========	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)	100м2	0,59								
22	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,59								
23	КБ10-20-3
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,41748								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	1,732225								
25	& С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	214,9705								
26	С1551-34-
СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	310								
27	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	118								
28	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	1305								
29	С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	49,538								
30	С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	310								
31	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	1,18								
32	С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	120,36								
33	 С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	16,378								
34	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,18								
35	С113-
1711-4
	Відлив із оцинкованої сталі 	м	122,366								
36	С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	118								
37	С111-136-
22	Саморіз	шт	417								
38	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	4,31								
39	С111-
1747-1С
	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	431								
40	КР6-26-5	Навішування москітних сіток	100 м2	0,6148								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	С123-33-1	Москітна сітка	шт	53								
42	КР6-27-4	Установлення замків безпеки	100 шт	0,53								
43	С111-950-
1	Дитячий замок безпеки	шт	53								
 	 	2 ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===========	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
44	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)	100м2	0,555								
45	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,555								
46	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	2,30095								
47	С123-16-2
	Блоки віконні  металопластикові	м2	230,095								
48	С1551-34-
СП	Розширювальний профіль В=40мм	м	275								
49	С1551-34-
СП
	Підставний профіль 	м	111								
50	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	980								
51	 С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	275								
52	С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	49,47								
53	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	1,11								
54	С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	113,22								
55	С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	15,41								
56	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
57	С113-
1711-4
	Відлив із оцинкованої сталі 	м	115,107								
58	 С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	111								
59	С111-136-
22	Саморіз	шт	391,83								
60	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	3,86								
61	& С111-
1747-1С
	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	386								
62	КР6-26-5	Навішування москітних сіток	100 м2	0,5568								
63	С123-33-1	Москітна сітка	шт	48								
64	КР6-27-4	Установлення замків безпеки	100 шт	0,48								
65	 С111-950-
1	Дитячий замок безпеки	шт	48								
 	 	СКЛОПАКЕТИ 	 	 								
 	 	====================	 	 								
66	КР13-7-4	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 3 м2	100м2	0,043194								
67	КР13-7-3	Скління металевих рам двошаровими
склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,047503								
68	С111-1880
	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	9,0697								
69	С123-528
	Штапики для склопакетів	пм	24								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

 	 	 Роздiл 3. Двері 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1-ий  ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	======================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
70	КБ10-96-2
к=1,15	Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен	100м2	0,60502								
71	С123-201-
1
	Блоки дверні алюмінієві протипожежні	м2	60,502								
72	С1551-34-
СП
	Розширювальний профіль В=40мм	м	91								
73	С1551-34-
СП
	Підставний профіль 	м	31								
74	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	295								
75	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,137								
76	С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	13,974								
77	С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	1,902								
78	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,137								
79	С113-
1711-4
	Відлив із оцинкованої сталі 	м	14,2069								
80	С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	31								
81	С111-136-
22	Саморіз	шт	48								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
82	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	2,13								
83	С111-
1747-1С
	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	122								
84	С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	91								
 	 	2 ПОВЕРХ	 	 								
 	 	=================	 	 								
85	КБ10-96-2
к=1,15	Установлення металевих дверних коробок
із навішуванням дверних полотен	100м2	0,48318								
86	С123-201-
1
	Блоки дверні алюмінієві протипожежні	м2	48,318								
87	С1551-34-
СП
	Розширювальний профіль В=40мм	м	50								
88	С1551-34-
СП
	Підставний профіль 	м	23								
89	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	190								
90	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	0,161								
91	С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	16,422								
92	 С1550-38-
1-О
	Монтажна піна	л	2,235								
93	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,161								
94	С113-
1711-4
	Відлив із оцинкованої сталі 	м	16,6957								
95	С111-
1747-1П
	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом і порогом двері)	м	23								
96	& С111-136-
22	Саморіз	шт	57								
97	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	1,23								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
98	С111-
1747-1С
	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	73								
99	С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	50								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1 ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	---------------------	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси віконні	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
100	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	1,712								
101	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	1,712								
102	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	1,712								
103	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	179,76								
104	С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	1712								
105	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"]
товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2
рази	100 м2	1,712								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	С111-
1896-И
	Шпатлівка Ізогіпс	кг	171,2								
107	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,712								
108	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	171,2								
109	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,712								
110	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	325,5								
 	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 								
 	 	===================================	 	 								
111	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,642								
112	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	64,2								
113	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,642								
114	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	64,2								
115	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,642								
 	 	2 ПОВЕРХ	 	 								
 	 	------------------	 	 								
 	 	Укоси віконні	 	 								
 	 	===============	 	 								
116	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	1,544								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
117	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	1,544								
118	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	1,544								
119	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	162,12								
120	С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	1544								
121	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,544								
122	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	154,4								
123	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,544								
124	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	154,4								
125	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,544								
126	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	288,75								
 	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
127	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,579								
128	 С111-
1896-И
	Шпатлівка Ізогіпс	кг	57,9								
129	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,579								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
130	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	57,9								
131	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,579								
 	 	Укоси дверей внутрішні 1-го поверху	 	 								
 	 	===============================	 	 								
132	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	0,427								
133	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,427								
134	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	0,427								
135	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	44,835								
136	С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	427								
137	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,427								
138	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	42,7								
139	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,427								
140	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	42,7								
141	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,427								
142	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	91								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Ремонт опорядження навколо дверних
прорізів 1 поверх 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
143	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,183								
144	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	18,3								
145	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,183								
146	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	18,3								
147	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,183								
 	 	Укоси дверей внутрішні 2-го поверху	 	 								
 	 	===============================	 	 								
148	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	0,256								
149	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,256								
150	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	0,256								
151	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	26,88								
152	 С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	256								
153	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,256								
154	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	25,6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
155	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,256								
156	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	25,6								
157	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,256								
158	С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	50								
 	 	Ремонт опорядження навколо дверних
прорізів 2 поверх 	 	 								
 	 	===================================	 	 								
159	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,11								
160	С111-
1896-И
	Шпатлівка Ізогіпс	кг	11								
161	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,11								
162	С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	11								
163	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,11								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Зовнiшнє оздоблення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	1 ПОВЕРХ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	=============	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси віконні зовнішні	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
164	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,856								
165	КБ15-74-1
к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,856								
166	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	48,792								
167	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	333,84								
168	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,856								
 	 	2 ПОВЕРХ	 	 								
 	 	=============	 	 								
 	 	Укоси віконні зовнішні	 	 								
 	 	=====================	 	 								
169	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,772								
170	КБ15-74-1
к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,772								
171	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	44,004								
172	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	301,08								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
173	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,772								
 	 	ЗОВНІШНІ УКОСИ ДВЕРЕЙ 1-ий  ПОВЕРХ	 	 								
 	 	================================	 	 								
174	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,244								
175	КБ15-74-1
к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,244								
176	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	13,91								
177	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	95,16								
178	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,244								
 	 	ЗОВНІШНІ УКОСИ ДВЕРЕЙ 2-ий  ПОВЕРХ	 	 								
 	 	=================================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
179	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,146								
180	КБ15-74-1
к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,146								
181	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	8,322								
182	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	56,94								
183	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,146								
 		  Разом прямі витрати по роздiлу 5
Всього по кошторису						

Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 134 комбінованого типу м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 176 А, в
частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі»	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8025,9			 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	4,0			 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	123,62			 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,5			 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	8,44			 	 	 	
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 			 	 	 	
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	978,97			 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	9136,93			 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	4,0			 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,
911629086			 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	46,87508761			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	10,1442			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	17,
864202622			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
11	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	15,220296			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
12	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,636456			 	 	 	
13	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	27,131			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 			 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	1,954	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	103,097	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	53,496	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	9,413	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	1,513	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг	маш. год	93,08169		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	80,
011834241		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	90,
463100836		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	52,78852717		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	15,714336		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	10,340232		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	6,77382		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	68,225172		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	&С123-201-1
варіант 2	Блоки дверні алюмінієві протипожежні	м2	108,82						
 	 	 	 	 						
23	&С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	445,0655						
 	 	 	 	 						
24	+С1551-34-СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	726						
 	 	 	 	 						
25	&С123-382-3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	263,976						
 	 	 	 	 						
26	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	470,673						
 	 	 	 	 						
27	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	413,595						
 	 	 	 	 						
28	&С123-33-1	Москітна сітка	шт	101						
 	 	 	 	 						
29	&С111-1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	2770						
 	 	 	 	 						
30	&С111-1647-1	Клей Перлфікс	кг	3939						
 	 	 	 	 						
31	+С1551-34-СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	283						
 	 	 	 	 						
32	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	м3	17,05587						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	&С113-1711-4
варіант 3	Відлив із оцинкованої сталі 	м	268,3756						
 	 	 	 	 						
34	&С1550-38-1-
О
варіант 1	Монтажна піна	л	134,933						
 	 	 	 	 						
35	&С111-1747-
1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	726						
 	 	 	 	 						
36	+С111-1880
варіант 2	Склопакет, опір теплопередачі,
двохкамерний з двома склами , аргоном,
R=0.76; 32мм /4i-10-4-10Ar Ar-4i,
металопластиковим  профілем 70мм,
ширина 70мм, камер-5	м2	9,0697						
 	 	 	 	 						
37	&С111-1747-
1С
варіант 2	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	1012						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
38	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,9695						
 	 	 	 	 						
39	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	197,62452						
 	 	 	 	 						
40	+С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	787,02						
 	 	 	 	 						
41	&С111-950-1	Дитячий замок безпеки	шт	101						
 	 	 	 	 						
42	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	9,2731						
 	 	 	 	 						
43	&С111-1844-
1К	Кутики пластикові	м	755,25						
 	 	 	 	 						
44	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	5,8395						
 	 	 	 	 						
45	&С111-1747-
1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	260						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	&С1555-101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	545,3						
 	 	 	 	 						
47	&С111-1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	545,3						
 	 	 	 	 						
48	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	115,028						
 	 	 	 	 						
49	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,9661						
 	 	 	 	 						
50	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0036999						
 	 	 	 	 						
51	+С123-528
варіант 1	Штапики для склопакетів	пм	24						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
52	&С111-1747-
1П
варіант 1	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом і порогом двері)	м	23						
 	 	 	 	 						
53	&С111-136-22	Саморіз	шт	913,83						
 	 	 	 	 						
54	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0048969						
 	 	 	 	 						
55	С111-617	Мастика тіоколова будівельного
призначення КБ-0,5	кг	0,68238						
 	 	 	 	 						
56	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,037355						
 	 	 	 	 						
57	С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,53684						
 	 	 	 	 						
58	С142-10-2	Вода	м3	1,6151						
 	 	 	 	 						
59	С111-1608	Дрантя	кг	3,08081						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,007747						
 	 	 	 	 						
61	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,0002343						
 	 	 	 	 						
62	С111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	0,0907						
 	 	 	 	 						
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 						
 	 	 	 	 						
63	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	144,734						
 	 	 	 	 						
64	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1711						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом 	грн.	 						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 						
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	198,23	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	9,584	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	1,513	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	2,64	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	121,29	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	27,26606