**Додаток № 2 до**

**тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Алгоритмічний аналізатор сигналів та де шифрувальник крипто ключів Р24 (або аналог) за кодом ДК 021:2015: 31710000-6 «Електронне обладнання».**

***ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:***

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

2. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника.

**Перелік документів, які мають бути надані у складі тендерної пропозиції:**

1. Запропоновані моделі пристрою повинні бути сучасними, ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів.
2. Учасник повинен мати статус офіційного дилера-представника Продавця в Україні, що підтверджується документально (надати копії дилерських угод (договорів) або сертифікатів).

**Таблиця №1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Розмір** | Не менше - Ширина 85мм. Довжина 25мм. Висота 12мм. |
| **Живлення** | Одна батарея типу ААА 1.2 Вольта або від кабелю mini USB |
| **Радіоканал** | Чутливість: Висока, на швидкості 1.2кбод -111дБм, 315МГц - 868 МГц, розкид швидкостей передачі пакетів не більше 1%; |
| **Споживаний струм** | Малий, в режимі прийому до 14.7мА, при 1.2кбод. |
| **Можливість програмування вихідної потужності** | До +20дБм на всіх частотах, що підтримуються; |
| **Програмована швидкість передачі даних** | від 1.2кбод і до 500кбод. |
| **Гарантійний термін** | не менше 12 місяців |

**Особливості :**

**- Можливість детектування та перехоплення сигналу в робочому діапазоні 315, 433, 434, 868 мГц, в АМ та ФМ модуляції сигналу на відстані до 100 метрів**

**- Можливість розшифровки алгоритмів шифрування та кодування сигналів OOK, ASK, FSK модуляції згідно з закладеною в пристрій бібліотекою бази даних наявних алгоритмів.**

**- Можливість запису даних в 40 лотів пам’яті з подальшим їх відтворенням**

**- Можливість роботи одразу з прийому сигналу в АМ та ФМ модуляцій.**

**- Можливість роботи в автоматичному режимі послідовного перехоплення та заповнення лотів пам’яті**

**- Додаткова антена**

**- Оновлення через mini USB**

**- Підсвітка**

**- Індикатор батареї.**

***Примітка:*** *До всіх посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або еквівалент».*

 *Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням відповідає вимогам, встановленим Замовником.*

 *Якщо пропонується еквівалент товару, Учасник надає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару вимогам Технічної специфікації (технічних вимог).*

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з***

***вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*