**ДОДАТОК  2 (нова редакція)**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | RENAULT DUSTER (1,5 дизель 4\*4 МКП – 6) (код ДК 021:2015 – 34110000-1 «Легкові автомобілі») |
| Код ДК 021:2015 | 34110000-1 «Легкові автомобілі» |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Легковий автомобіль RENAULT DUSTER *34111100-9 Легкові автомобілі типу «універсал»* |
| Кількість поставки товару | *1 штука* |
| Місце поставки товару | Місце поставки: За місцем знаходження Постачальника. |
| Строк поставки товару | *до 01.03.2023 року включно* |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

*«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами.

*«У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент».* ***Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***

***«****Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації****»****.*

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

**Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.**

***Вимоги для закупівлі товару:***

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

1. Автомобіль, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні, тест-драйві), рік випуску має бути 2023 року. *(На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

2. Товар повинен бути вироблений в країні до якої не застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи) відповідно до чинного законодавства України. (*Для підтвердження даної інформації учаснику у складі тендерної пропозиції необхідно надати довідку в довільній формі з відомостями про країну-виробника товару*).

3. Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або 100 000 км пробігу.( *На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

4. У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- підтвердження відповідності технічних характеристик запропонованого товару з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів автомобіля за формою наведеною в таблиці;

- зображення, запропонованого автомобіля;

- опис та характеристики.

5. Якщо учасник не є виробником продукції надати документ у складі тендерної пропозиції, який підтверджує стосунки із виробником:

- сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

або:

- лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або:

- договір з виробником (дилерський договір).

 Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції.

6. Товар має відповідати вимогам діючих стандартів та відповідних нормативних документів в частині безпеки дорожнього руху, безпеки експлуатації, санітарно-гігієнічних норм та екологічної безпеки.

7. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

8. Гарантійне і післягарантійне обслуговування запропонованого учасником автомобіля повинно здійснюватися фахівцями учасника або за його дорученням. Учасник повинен гарантувати, у разі необхідності, забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування автомобіля. *(На підтвердження учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

9. Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва, транспортування запропонованого товару, у вигляді довідки у довільній формі.

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

***Таблиця 1***

Автомобіль: RENAULT Duster

Комплектація: ZEN

Двигун: 1,5 дизель 4\*4 МКП - 6

Колір: Сірий асфальт

Рік виготовлення: 2023р.в

**Технічні характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Привод | Повний 4х4 |  |
| Робочий об’єм, см3 | 1461см3 |  |
| Максимальна потужністьк.с./кВт | 110к.с./80 кВт |  |
| Паливо | Дизель |  |
| Максимальний крутній момент | 260Hm |  |
| Коробка передач/кількість передач | Механічна 6-ступінчата |  |
| Габаритні розміри, мм(Довжина/ширина/висота) | 4341/2052/1687 |  |
| Колісна база | 2673мм |  |
| Максимальна маса, кг | 1899кг. |  |
| Відповідність екологічним нормам | EURO 6 |  |
| Об’єм паливного баку | 50л |  |

**Базове обладнання:**

• 16 сталеві диски

• 8 мультимедіа без навігації (4 динаміки, підтримка додатків Apple Car Play та Android ™ Auto)

•EBA (с-ма допомоги при екстреному гальмуванні) + EBD (електронна с-ма розподілу гальмівних зусиль)

•TPMS (індикатор тиску в шинах)

• Бокові подушки безпеки водія та пасажира, передні та задні шторки безпеки

• Датчик нагадування про непристібнуті ремені безпеки водія та 4x пасажирів

• Дизайн 16 сталевих дисків FIDJI

• Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення

• Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом та датчиком зовн. температури

• Індикатор перемикання передач

• Ключ з дистанційним керуванням

• Кондиціонер

• Кріплення дитячих сидінь ISOFIX

• Ліхтар заднього ходу

• Оздоблення керма ""Soft Feel""

• Передні протитуманні ліхтарі

• Повітроводи для заднього ряду сидінь

• Повторювачі сигналів поворотів

• Режим ECO

• Сталевий захист картера двигуна

• Три задніх з'ємних підголівника"

• 3-и трьохточечних ремені безпеки для заднього ряду сидінь

• ABS (антиблокувальна система гальм)

• ESC (с-ма курсової стійкості) + HSA (с-ма допомоги при старті на підйомі)

• Автоматичні LED денні ходові вогні

• Бортовий комп'ютер

• Датчик світла

• Дизайн зовнішніх дзеркал заднього огляду (чорного глянцевого кольору)

• Дорожній набір засобів безпеки

• Імпульсний електросклопідйомник з боку водія

• Кермова колонка, що регулюється за висотою та глибиною

• Кнопка блокування дверей

• Країна призначення Україна

• Круїз-контроль та обмежувач швидкості

• Обігрів заднього скла

• Оздоблення салону чорного кольору з хромованими декоративними елементами

• Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними переднатягувачами

• Повнорозмірне запасне колесо

• Поздовжні металеві леєри чорного кольору з надписом DUSTER

• Сидіння водія, що регулюється за висотою

• Стандартне тонування вікон

• Чорна нижня захисна накладка на передній та задній бампери"

**Опційне обладнання:**

* Камера заднього огляду

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*