Додаток 3

 до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

#### Лавети (лафет) для перевезення автомобіля А 6-4321

#### Практика (СК 2, ОВ, А)

**в кількості 3 шт**

**Національний класифікатор України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»:**

**34220000-5 - Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери**

Місце постачання товару: 56541, Миколаївська область, Вознесенський район, с. Бузьке, пл. Центральна, 1.

Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника в повному обсязі **по 31.05.2024 року** **включно.**

Кількість товару - 3 одиниці.

Товар повинен бути новим, повністю укомплектованим та готовим до роботи.

Учаснику необхідно зазначити країну походження запропонованого товару \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Умови поставки: доставка товару здійснюється Учасником за його рахунок.

Ціна товару, включає в себе ціну за одиницю Товару та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

Вимоги до гарантійного терміну: гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.

Лавети (лафет) для перевезення автомобіля повинен бути новим, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.

Лавети (лафет) для перевезення автомобіля повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовою до експлуатації.

Учасник здійснює після продажне обслуговування машини протягом гарантійного терміну експлуатації.

Закупівля здійснюється на виконання запиту військової частини та відповідно до Програми «Підтримки військових частин Збройних Сил України на 2023-2024 роки», затвердженої рішенням Бузької сільської ради від 05.07.2023 року № 17, згідно з пунктами 3 та 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (зі змінами та доповненнями).

***Обґрунтування – посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель/марку товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що максимально точно та оптимально відповідає вимогам та потребам замовника, відповідно до отриманого запиту щодо потреби.***

**Технічні характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | Для перевозки джипа или буса |
| Модель | A6-4321 |
| Повна маса, кг | 2500 |
| Споряджена маса, кг | 630 кг |
| Вантажопідйомність, кг | 1900 |
| Довжана платформи (внутрішня) | 4300 мм |
| Ширина платформи (внутрішня) | 2100 мм |
| Кількість вісь | 2 |
| Номінальне навантаження на вісь, кг | 1350 |
| Тип підвіски | Торсіон |
| Розміщення коліс | Під платформою |
| Колеса | 185R14 |
| Маточина | 112х5 чугун, AL-KO (Германия) |
| Підшипники колісні | Двухрядні шарикові захищені, AL-KO (Германія) |
| Крило | Пластикові |
| Томозна система | Так |
| Гальмо наката | 251S (2700 кг), AL-KO (Германия) |
| Тип дишла | V-образне, С-профіль з посилювачами |
| Опора дишла | Опорне колесо, 300 кг, AL-KO (Германія) |
| Тип рами | SWISS |
| Матеріал підлоги | Перфарований лист, ПРАГМАТЕК (Украина) |
| Причіпне кріплення  | АК 270, 2700 кг, Ø 50 мм, сталь, AL-KO (Германія) |
| Фонарі | Діодна  |
| Кабель | Бензомаслостійкий, 7\*0,75+1\*1 мм кв. (Германія) |
| Антикорозіоний захист | Цинковане |
| Кріплення вантажу | Так |
| Країна | Україна |
| Гарантія | 12 міс. |

Лавети (лафет) для перевезення автомобіля А 6-4321 Практика (СК 2, ОВ, А) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу його ідентифікувати, його походження, має відповідати державним стандартам, технічним умовам (за наявності), екологічним нормам.

Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у таблиці вище. Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати і розуміти як «або еквівалент».

Учасник повинен надати у складі пропозиції довідку довільної форми або копії документів про підтвердження поставки якісного, надійного та комплектного лафета в строки, визначені договором, такого, що перебуває «на ходу», технічно справного, у хорошому робочому стані, що готовий до експлуатації без додаткових вкладень.

Переможець забезпечує передпродажну підготовку.

Переможець при передачі товару повинен надати:

- всю необхідну технічну документацію (керівництво з експлуатації, формуляр, сервісну книжку, гарантійний талон, паспорта на обладнання, що входить в комплектацію тощо);

 Учасник до ціни товару включає всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки, вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені (понесені)Учасником у зв’язку з виконанням Договору.

*Примітка:*

*Технічні характеристики товару, що пропонується Учасником, заповнюються на фірмовому бланку Учасника і повинні містити підпис керівника (ФОП,ФО) і відбиток печатки, у разі використання.*

**Уповноважена особа**

**з публічних закупівель Наталя СОЛОМЯНА**