*Додаток 2*

**Технічні вимоги**

**до предмета закупівлі**

**«Капітальний ремонт сходових клітин в житловому будинку №31 під.3 під. 5 по вул.Київська, у м.Обухів Київської області»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  |  | **Підїзд №3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання цементних плiнтусiв | | | | м | | 11,95 | |  | |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах | | | | шт | | 1 | |  | |
| 3 | Знiмання дверних полотен | | | | м2 | | 3,2 | |  | |
| 4 | Розбирання прямої частини дерев'яних поручнiв | | | | м | | 39,7 | |  | |
| 5 | Розбирання закритого фанерою отвору | | | | м2 | | 1,15 | |  | |
| 6 | Промазування i розшивання швiв панелей перекриття розчином знизу | | | | м шва | | 4 | |  | |
| 7 | Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу щiлини 50 см2 | | | | м | | 0,5 | |  | |
| 8 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi сумішшю ЦПС по каменю та бетону | | | | м2 | | 62,052 | |  | |
| 9 | Покриття раніше пофарбованих поверхонь стін бетоноконтактом | | | | м2 | | 98,54 | |  | |
| 10 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | 37,14 | |  | |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін,укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | 202,02 | |  | |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін,укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати | | | | м2 | | 202,02 | |  | |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | 112,21 | |  | |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати | | | | м2 | | 112,21 | |  | |
| 15 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн,укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | 215,26 | |  | |
| 16 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | 112,21 | |  | |
| 17 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих торцiв сходових маршiв усерединi будiвлi | | | | м2 | | 6,28 | |  | |
| 18 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [ електричні щити, клапани металеві] з землi та риштувань | | | | м2 | | 5,95 | |  | |
| 19 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | | | | м2 | | 29,99 | |  | |
| 20 | Просте фарбування колером олiйним заповнень дверних прорiзiв (двері підвалу,люк виходу на техповерх) | | | | м2 | | 4,05 | |  | |
| 21 | Закривання отвору профiльованим листом | | | | м2 | | 1,15 | |  | |
| 22 | Установлення поручнів на сходових площадок | | | | м | | 39,7 | |  | |
| 23 | Покриття олiйними або спиртовими лаками поручнів за 2 рази | | | | м2 | | 3,176 | |  | |
| 24 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | 17,09 | |  | |
| 25 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | | | | м2 | | 5,75 | |  | |
| 26 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | | | | м2 | | 9,42 | |  | |
| 27 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром до 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | | | | м2 | | 3,42 | |  | |
| 28 | Навантаження смiття вручну | | | | т | | 0,24 | |  | |
| 29 | Перевезення сміття до 5 км  **Підїзд № 5** | | | | т | | 0,24 | |  | |
| 1 | Розбирання цементних плiнтусiв | | | | м | | 45,9 | |  | |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах | | | | шт | | 1 | |  | |
| 3 | Знiмання дверних полотен | | | | м2 | | 2,97 | |  | |
| 4 | Розбирання прямої частини дерев'яних поручнiв | | | | м | | 39,7 | |  | |
| 5 | Розбирання закритого фанерою отвору | | | | м2 | | 1,15 | |  | |
| 6 | Промазування i розшивання швiв панелей перекриття розчином знизу | | | | м шва | | 4 | |  | |
| 7 | Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзу щiлини 50 см2 | | | | м | | 0,5 | |  | |
| 8 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi сумішшю ЦПС по каменю та бетону | | | | м2 | | 45 | |  | |
| 9 | Покриття раніше пофарбованих поверхонь стін бетоноконтактом | | | | м2 | | 34,91 | |  | |
| 10 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | м | | 10,4 | |  | |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін,укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | | | м2 | | 152,09 | |  | |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін,укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати | | | | м2 | | 152,09 | |  | |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | | | | м2 | | 100,35 | |  | |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати | | | | м2 | | 100,35 | |  | |
| 15 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн,укосів по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | 165,33 | |  | |
| 16 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | 100,35 | |  | |
| 17 | Просте олiйне фарбування ранiше пофарбованих пiдлог усерединi будiвлi з розчищенням старої фарби до 10% | | | | м2 | | 20,29 | |  | |
| 18 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованих торцiв сходових маршiв усерединi будiвлi | | | | м2 | | 6,28 | |  | |
| 19 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [ електричні щити, металеві клапани,двері металеві] з землi та риштувань | | | | м2 | | 5,95 | |  | |
| 20 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | | | | м2 | | 29,99 | |  | |
| 21 | Просте фарбування колером олiйним заповнень дверних прорiзiв (люк виходу на техповерх) | | | | м2 | | 2,44 | |  | |
| 22 | Закривання отвору профiльованим листом | | | | м2 | | 1,15 | |  | |
| 23 | Установлення поручнів на сходових площадок | | | | м | | 39,7 | |  | |
| 24 | Покриття олiйними або спиртовими лаками поручнів за 2 рази | | | | м2 | | 3,176 | |  | |
| 25 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | | | | м2 | | 15,68 | |  | |
| 26 | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | | | | м2 | | 2,97 | |  | |
| 27 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | | | | м2 | | 32,49 | |  | |
| 28 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчних плиток розміром до 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | | | | м2 | | 3,42 | |  | |
|  | облаштування площадки при вході плиткою | | | |  | |  | |  | |
| 29 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну (під поребрик) | | | | м3 | | 0,06472 | |  | |
| 30 | Улаштування вирівнювальної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею до 20 м2 | | | | м2 | | 4,96 | |  | |
| 31 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати | | | | м2 | | 4,96 | |  | |
| 32 | Улаштування основи з металевої сiтки по цегляних та бетонних поверхнях | | | | м2 | | 4,96 | |  | |
| 33 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | м | | 7,3 | |  | |
| 34 | Улаштування покриттів з тротуарних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | | | м2 | | 4,96 | |  | |
| 35 | Знімання поштових скриньок | | | | шт | | 3 | |  | |
| 36 | Установлення скриньок поштових | | | | шт | | 2 | |  | |
| 37 | Навантаження смiття вручну | | | | т | | 0,416 | |  | |
| 38 | Перевезення сміття до 5 км | | | | т | | 0,416 | |  | |

1.Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення цієї закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання, про що в складі пропозиції надається підтвердження.

2. Учасник зобов’язаний надати кошторисну документацію в програмному комплексі АВК-

3.Учасник зобов’язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території об’єкту протягом 1(одного) дня про що учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист (у довільній формі).

4.Учасник несе відповідальність за виконання вимог охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху транспортних засобів та пожежної безпеки на об’єктах та на території Замовника під час надання послуг.

5.Учасник процедури закупівлі гарантує , що будівельні матеріали та комплектуючі вироби. Конструкції та системи, що застосовуватимуться учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, є новим, тобто таким, що раніше не використовувалося і повністю відповідає вимогам щодо його якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам, та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, висновки про дозвіл їх використання та копії яких учасник зобов’язується надати на першу вимогу Замовника.

**З технічними, якісними та кількісними характеристиками предмету закупівлі погоджуємось:**

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.П.