*Додаток 2*

**Технічні вимоги**

**до предмета закупівлі**

**«Капітальний ремонт сходових клітин в житловому будинку №31 під.3 під. 5 по вул.Київська, у м.Обухів Київської області»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  | **Підїзд №3** |  |  |   |  |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання цементних плiнтусiв | м | 11,95 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах |  шт | 1 |   |
| 3 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 3,2 |   |
| 4 | Розбирання прямої частини дерев'яних поручнiв | м | 39,7 |   |
| 5 | Розбирання закритого фанерою отвору | м2 | 1,15 |   |
| 6 | Промазування i розшивання швiв панелей перекриттярозчином знизу | м шва | 4 |   |
| 7 | Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзущiлини 50 см2 | м | 0,5 |   |
| 8 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлiсумішшю ЦПС по каменю та бетону | м2 | 62,052 |   |
| 9 | Покриття раніше пофарбованих поверхонь стінбетоноконтактом | м2 | 98,54 |   |
| 10 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 37,14 |   |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін,укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 202,02 |   |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін,укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати |  м2 | 202,02 |   |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 112,21 |   |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати |  м2 | 112,21 |   |
| 15 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн,укосів по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 215,26 |   |
| 16 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 112,21 |   |
| 17 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованихторцiв сходових маршiв усерединi будiвлi | м2 | 6,28 |   |
| 18 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [електричні щити, клапани металеві] з землi тариштувань | м2 | 5,95 |   |
| 19 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 29,99 |   |
| 20 | Просте фарбування колером олiйним заповненьдверних прорiзiв (двері підвалу,люк виходу натехповерх) | м2 | 4,05 |   |
| 21 | Закривання отвору профiльованим листом | м2 | 1,15 |   |
| 22 | Установлення поручнів на сходових площадок | м | 39,7 |   |
| 23 | Покриття олiйними або спиртовими лаками поручнів за2 рази | м2 | 3,176 |   |
| 24 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 17,09 |   |
| 25 | Установлення металевих дверних коробок iзнавiшуванням дверних полотен | м2 | 5,75 |   |
| 26 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші | м2 | 9,42 |   |
| 27 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчнихплиток розміром до 30х30 см на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 3,42 |   |
| 28 | Навантаження смiття вручну |  т | 0,24 |   |
| 29 | Перевезення сміття до 5 км **Підїзд № 5** | т | 0,24 |   |
| 1 | Розбирання цементних плiнтусiв | м | 45,9 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах |  шт | 1 |   |
| 3 | Знiмання дверних полотен |  м2 | 2,97 |   |
| 4 | Розбирання прямої частини дерев'яних поручнiв | м | 39,7 |   |
| 5 | Розбирання закритого фанерою отвору | м2 | 1,15 |   |
| 6 | Промазування i розшивання швiв панелей перекриттярозчином знизу | м шва | 4 |   |
| 7 | Забивання щiлин монтажною пiною, площа перерiзущiлини 50 см2 | м | 0,5 |   |
| 8 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлiсумішшю ЦПС по каменю та бетону | м2 | 45 |   |
| 9 | Покриття раніше пофарбованих поверхонь стінбетоноконтактом | м2 | 34,91 |   |
| 10 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 10,4 |   |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін,укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 152,09 |   |
| 12 | Безпіщане накриття поверхонь стін,укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати |  м2 | 152,09 |   |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 100,35 |   |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати |  м2 | 100,35 |   |
| 15 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн,укосів по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 165,33 |   |
| 16 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стель по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 100,35 |   |
| 17 | Просте олiйне фарбування ранiше пофарбованих пiдлогусерединi будiвлi з розчищенням старої фарби до 10% | м2 | 20,29 |   |
| 18 | Фарбування олiйними сумiшами ранiше пофарбованихторцiв сходових маршiв усерединi будiвлi | м2 | 6,28 |   |
| 19 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [електричні щити, металеві клапани,двері металеві] зземлi та риштувань | м2 | 5,95 |   |
| 20 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 29,99 |   |
| 21 | Просте фарбування колером олiйним заповненьдверних прорiзiв (люк виходу на техповерх) | м2 | 2,44 |   |
| 22 | Закривання отвору профiльованим листом | м2 | 1,15 |   |
| 23 | Установлення поручнів на сходових площадок | м | 39,7 |   |
| 24 | Покриття олiйними або спиртовими лаками поручнів за2 рази | м2 | 3,176 |   |
| 25 | Полiпшене фарбування колером олiйним стiн по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 15,68 |   |
| 26 | Установлення металевих дверних коробок iзнавiшуванням дверних полотен | м2 | 2,97 |   |
| 27 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші | м2 | 32,49 |   |
| 28 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамiчнихплиток розміром до 30х30 см на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 3,42 |   |
|   | облаштування площадки при вході плиткою  |   |   |   |
| 29 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну (підпоребрик) | м3 | 0,06472 |   |
| 30 | Улаштування вирівнювальної стяжки товщиною 20 ммпо бетоннiй основi площею до 20 м2 | м2 | 4,96 |   |
| 31 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати | м2 | 4,96 |   |
| 32 | Улаштування основи з металевої сiтки по цегляних табетонних поверхнях | м2 | 4,96 |   |
| 33 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 7,3 |   |
| 34 | Улаштування покриттів з тротуарних плиток на розчинііз сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7до 12 шт | м2 | 4,96 |   |
| 35 | Знімання поштових скриньок | шт | 3 |   |
| 36 | Установлення скриньок поштових | шт | 2 |   |
| 37 | Навантаження смiття вручну |  т | 0,416 |   |
| 38 | Перевезення сміття до 5 км  | т | 0,416 |   |

1.Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення цієї закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання, про що в складі пропозиції надається підтвердження.

2. Учасник зобов’язаний надати кошторисну документацію в програмному комплексі АВК-

3.Учасник зобов’язується після виконання робіт забезпечити прибирання та вивіз сміття з території об’єкту протягом 1(одного) дня про що учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист (у довільній формі).

4.Учасник несе відповідальність за виконання вимог охорони праці, техніки безпеки, дорожнього руху транспортних засобів та пожежної безпеки на об’єктах та на території Замовника під час надання послуг.

5.Учасник процедури закупівлі гарантує , що будівельні матеріали та комплектуючі вироби. Конструкції та системи, що застосовуватимуться учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, є новим, тобто таким, що раніше не використовувалося і повністю відповідає вимогам щодо його якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам, та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, висновки про дозвіл їх використання та копії яких учасник зобов’язується надати на першу вимогу Замовника.

**З технічними, якісними та кількісними характеристиками предмету закупівлі погоджуємось:**

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.П.