**Додаток 2**

**тендерної документації**

**Технічні вимоги**

**щодо предмета закупівлі**

Поточний ремонт денного центру соціально- психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі з «кризовою кімнатою» вулиця Успішна,160 в сел. Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області

ДК 021:2015:45450000-6 –Інші завершальні будівельні роботи)

Об’єми виконання послуг відповідно до дефектного акту.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 196 |  |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 | 7,2 |  |
| 3 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 68 |  |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 8 |  |
| 6 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 21 |  |
| 7 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 85 |  |
| 8 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 85 |  |
| 9 | Монтаж світильників, що установлюються в підвісних  стелях, кількість ламп до 4 | шт | 23 |  |
| 10 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | м2 | 47,765 |  |
| 11 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 10,8 |  |
| 12 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею більше 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 7,2 |  |
| 13 | Опорядження стін європанелями на основі ДСП | м2 | 259 |  |
| 14 | Прокладання проводів при схованій проводці | м | 700 |  |
| 15 | Улаштування натяжної стелі | м2 | 82 |  |
| 16 | Улаштування перегородок на металевому однорядному  каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або  гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у  житлових і громадських будівлях | м2 | 40 |  |
| 17 | Улаштування покриттів з ламінату на  шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів  клеєм | м2 | 146 |  |
| 18 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 28,5 |  |
| 19 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 45 |  |
| 20 | Установлення умивальників | к-т | 1 |  |
| 21 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  Бачком | к-т | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Установлення душ-кабіни | к-т | 1 |  |
| 23 | Шпаклювання стін | м2 | 250 |  |
| 24 | Поліпшене фарбування стін | м2 | 250 |  |
| 25 | Ґрунтування стін | м2 | 250 |  |
| 26 | Обшивання каркасних стін плитами ламинованими та  Декор панельні | м2 | 52 |  |
| 27 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 75 |  |
| 28 | Встановлення подвійних розеток вбудованого типу | к-ть | 40 |  |
| 29 | Встановлення вимикачів двохклавішних вбудованого типу | к-ть | 4 |  |
| 30 | Встановлення вимикачів одноклавішних вбудованого типу | к-ть | 3 |  |
| 31 | Встановлення розподільчих коробок вбудованого типу | к-ть | 6 |  |
|  | | | | |

Матеріали, які будуть використовуватись Учасником для виконання робіт, повинні бути сертифіковані (у випадку, якщо це обов’язково згідно з діючим законодавством України).

Матеріали, які пропонуються учасником, повинні бути новими, та такими, що не були у використанні, про що учасник у складі тендерної документації повинен надати гарантійний лист.

Гарантія на виконані роботи не менше 24-х місяців.