Додаток 2

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші**

**характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Предмет закупівлі:**

Шини для вантажних автомобілів код ДК 021:2015:34350000-5 «Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності»

«Шини для вантажних автомобілів» код ДК 021:2015:34352100-0 (надалі – шина(и), товар)

«Автомобільні шини» код ДК 021:2015: 34351100-3 (надалі – шина(и), товар)

Кількість – 21 штук з яких:

Шина 395/85 R20 – 7 штук,

Шина 275/70 R22,5 – 4 штуки(4 ведучі),

Шина 215/90 R15C - 4 штуки,

Шина 285/70 R19,5 - 2 штуки(рульові),

Шина 295/80 R22,5 - 4 штуки(2рульові, 2 ведучі).

**Призначення:** Використовуються при експлуатації вантажних пожежних автомобілів та спеціальної техніки, які залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж.

**Технічні вимоги до товару:**

Таблиця 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **Назва показника** | **Норма** |
| 1 | Тип авто | вантажний |
| 2 | Сезон | всесезонні |
| 3 | Діаметр | R20 |
| 4 | Ширина | 395 |
| 5 | Профіль | 85 |
| 6 | Індекс навантаження (не нижче) | 168 |
| 7 | Індекс швидкості (не нижче) | J |
| 8 | Наявність камери | безкамерна |
| 9 | Кількість, шт. | 7 |

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **Назва показника** | **Норма** |
| 1 | Тип авто | вантажний |
| 2 | Сезон | всесезонні |
| 3 | Діаметр | R22,5 |
| 4 | Ширина | 275 |
| 5 | Профіль | 70 |
| 6 | Індекс навантаження (не нижче) | 152/148 |
| 7 | Індекс швидкості (не нижче) | J |
| 8 | Наявність камери | безкамерна |
| 9 | Кількість, шт. | 4 |

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **Назва показника** | **Норма** |
| 1 | Тип авто | Легковий |
| 2 | Сезон | всесезонні |
| 3 | Діаметр | R15 |
| 4 | Ширина | 215 |
| 5 | Профіль | 90 |
| 6 | Індекс навантаження (не нижче) | 99 |
| 7 | Індекс швидкості (не нижче) | K |
| 8 | Посилення шини | С |
| 9 | Кількість, шт. | 4 |

Таблиця 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **Назва показника** | **Норма** |
| 1 | Тип авто | вантажний |
| 2 | Сезон | всесезонні |
| 3 | Діаметр | R19,5 |
| 4 | Ширина | 285 |
| 5 | Профіль | 70 |
| 6 | Індекс навантаження (не нижче) | 146/144 |
| 7 | Індекс швидкості (не нижче) | М |
| 8 | Наявність камери | безкамерна |
| 9 | Кількість, шт. | 2 |

Таблиця 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | **Назва показника** | **Норма** |
| 1 | Тип авто | вантажний |
| 2 | Сезон | всесезонні |
| 3 | Діаметр | R22,5 |
| 4 | Ширина | 295 |
| 5 | Профіль | 80 |
| 6 | Індекс навантаження (не нижче) | 152/148 |
| 7 | Індекс швидкості (не нижче) | L |
| 8 | Наявність камери | безкамерна |
| 9 | Кількість, шт. | 4 |

1. Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики товару, який пропонується учасником процедури закупівлі, мають відповідати вимогам щодо технічних, якісних, кількісних та інших характеристик товару, що визначені замовником в даному Додатку 2 до тендерної документації.
2. На підтвердження відповідності товару, що пропонується учасником процедури закупівлі вимогам щодо технічних, кількісних характеристик учасник має надати опис з конкретними технічними характеристиками товару з урахуванням вимог замовника згідно Таблиці 1 - Таблиці 5 даного Додатку 2 до тендерної документації та малюнок або фото товару (за наявності).
3. Учасник надає гарантійний лист про те, що поставить товар якісний, новий та такий, що раніше не був у використанні. Товар матиме марковання на боковині шини виконане згідно законодавства з урахуванням стандартів та/або технічних умов. Рік випуску не раніше 2023 року.
4. На підтвердження відповідності товару стандарту та/або технічним умовам учасник має надати завірені належним чином учасником та/або виробником, та/або дистриб’ютором копії наступних документів: сертифіката та/або паспорта, та/або декларації тощо, які мають бути видані уповноваженим органам/організацією. Якщо зазначені документи викладено на іноземній мові, то разом із оригіналом/завіреною копією такого документа надається документ з перекладом на українській мові. Документ з перекладом має бути завірено з урахуванням вимог тендерної документації. Документи мають бути дійсні на дату подання учасником тендерної пропозиції та поставки товару. Якщо на дату поставки товару строк дії вказаних вище документів закінчився, - переможець вживає заходів для отримання нових документів (подовження строку їх дії) за власний рахунок.

5. Якщо товар не підлягає обов’язковій сертифікації і учасник добровільно не проводив сертифікацію товару, - учасник у складі тендерної пропозиції надає лист роз’яснення за підписом учасника/уповноваженої особи учасника (підпис має бути завірений печаткою, у разі її використання) про те, що товар не підлягає обов’язковій сертифікації з посиланням на нормативний (нормативні) акт(и).

6. Гарантійний строк експлуатації товару та термін придатності має становить не менше строку, визначеного виробником.

7. Доставка товару здійснюється на адресу: смт Голованівськ, вул. Соборна, 3-а, згідно заявок замовника, партіями за рахунок переможця. Термін поставки всього товару до 25.05.2024 р.

8. Приймання товару за кількістю та якістю, щодо відповідності товару замовленим технічним характеристикам здійснюється представниками сторін або представником замовника та перевізника (у разі залучення до поставки товару інших суб’єктів господарювання) у місці поставки товару візуально на видимі пошкодження (дефекти).

Примітка:

У разі, якщо чинним законодавством не передбачено надання учасником процедури закупівлі будь-якого документу, визначеного у даному Додатку 2 до тендерної документації, учасник має надати лист-роз’яснення з посиланням на нормативно-правові акти.