**Додаток 2**

**до тендерної документації**

### Технічні характеристики предмета закупівлі

**ДК 021:2015: 90530000-1 - Утримання сміттєзвалищ (Перешарування**

**міського сміттєзвалища м. Жидачів з метою екологічно безпечного**

**зберігання та захоронення відходів на його території)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,група ґрунтів 1 | м3 | 10000 |
| 2 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт[130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м3 | 16200 |
| 3 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту[понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.],група ґрунтів 1 (до 50м.) | м3 | 16200 |
| 4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, групаґрунтів 1 | м3 | 16200 |
| 5 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту[понад 5 м] для засипки траншей і котлованівбульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів1 (до 50м.) | м3 | 16200 |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника*