**Додаток 2**

**до тендерної документації**

### Технічні характеристики предмета закупівлі

**ДК 021:2015: 90530000-1 - Утримання сміттєзвалищ (Перешарування**

**міського сміттєзвалища м. Жидачів з метою екологічно безпечного**

**зберігання та захоронення відходів на його території)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент".

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"  або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3,  група ґрунтів 1 | м3 | 10000 |
| 2 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 96 кВт  [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | м3 | 16200 |
| 3 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту  [понад 10 м] бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.],  група ґрунтів 1 (до 50м.) | м3 | 16200 |
| 4 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю  96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група  ґрунтів 1 | м3 | 16200 |
| 5 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту  [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів  бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.], група ґрунтів  1 (до 50м.) | м3 | 16200 |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника*