**Додаток 3**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА ЗАКУПІВЛЮ:**

**ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання**

**(Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування екскаватора колісного HIDROMEK HMK140W-3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування, марка, модель** | **Номер** | **Рік**  **випуску** | **№ кузова** |
| **1** | **екскаватора колісного HIDROMEK HMK140W-3** | **3801ВС** | **2021** | **HMKH2050PM1202003** |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(орієнтовний перелік послуг для підготовки тендерної пропозиції Учасника)**

**Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування екскаватора колісного HIDROMEK HMK140W-3 на 3000 маш.год, 3500 маш.год, 4000 маш.год.**

У зв’язку з тим, що на момент проведення закупівлі не можливо визначити конкретний перелік послуг та їх обсяг, а також кількість використаних при цьому запасних частин та агрегатів **Замовник визначає орієнтовний перелік послуг:**

|  |
| --- |
|  |
| **Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування екскаватора колісного HIDROMEK HMK140W-3** |  |
| поточний ремонт та технічне обслуговування на 3000 маш.год, 3500 маш.год, 4000маш.год. |  |
| **Найменування операцій** |  |
| Заміна фільтру масляного двигуна |  |
| Заміна фільтру паливного |  |
| Заміна фільтру паливного |  |
| Заміна фільтру забору повітря |  |
| Заміна фільтру гідравлічного |  |
| Заміна фільтру гідравлічного пілотного керування |  |
| Заміна фільтру повітряного кабіни |  |
| Заміна фільтру кабіни |  |
| Заміна фільтру сапуна |  |
| Заміна олив |  |
| Проведення технічного обслуговування |  |
| Виклик спеціаліста |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Орієнтований перелік необхідних запчастин, мастил та витратних матеріалів** | | | | |
| № | Найменування | Кількість | | |
| 1 | поточний ремонт та технічне обслуговування на 3000 маш.год, 3500 маш.год, 4000маш.год. із заміною наступних запчастин та матеріалів: |  | |  |
| 1 | Фільтр масляний двигуна | 3 | шт | |
| 2 | Фільтр паливний | 6 | шт | |
| 3 | Фільтр паливний | 3 | шт | |
| 4 | Фільтр забору повітря | 3 | шт | |
| 5 | Фільтр гідравлічний | 2 | шт | |
| 6 | Фільтр гідравлічний пілотного керування | 2 | шт | |
| 7 | Фільтр повітряний кабіни | 3 | шт | |
| 8 | Фільтр кабіни | 3 | шт | |
| 9 | Фільтр сапуна | 1 | шт | |
| 10 | Мастило Areca FUNARIA S7000 10W40 | 60 | л | |
| 11 | Мастило трансмісійне AREGA 80W90 | 8 | л | |
| 12 | Гідравлічна олива MEGUIN HYDRAULIKOEL HLP | 120 | л | |
| 13 | Олива трансмісійна CYCLON GEAR | 40 | л | |
| 14 | Олива MOTUL HD-AGRI Grease | 6 | кг | |
| 15 | Антифриз готовий – 35 KRAFT G11 | 20 | Л | |
| 16 | Зуб ковша | 4 | шт | |
| 17 | Палець стопорний | 4 | шт | |
| 18 | Шайба | 4 | шт | |

Обсяг та перелік послуг з ремонту і технічного обслуговування, що будуть фактично закуплені за весь період виконання договору, буде визначено відповідно до наявної потреби, але не більше суми, зазначеної в пропозиції учасника.

Технічні вимоги до станції технічного обслуговування:

1.Обсяг надання послуг у кожному індивідуальному випадку визначається залежно від результатів діагностики вузлів, агрегатів і може включати додаткові види робіт необхідних для якісного надання послуг та буде відображатися в актах наданих послуг (виконаних робіт), сума яких не може перевищувати вартість укладеного договору.

2.Надання послуг учасник повинен здійснювати з використанням запасних частин, вузлів, агрегатів і витратних матеріалів, необхідних для проведення технічного обслуговування і ремонту спецтехніки. Учасник повинен використовувати нові запасні частини, вузли, агрегати і витратні матеріали, які допущені до використання заводом-виробником спецтехніки.

3.При технічному обслуговуванні та ремонті спецтехніки Замовника Виконавець повинен використовувати запасні частини, сертифіковані для продажу на території України.

4.Повинен дотримуватись порядку проведення технічного обслуговування, який визначається нормами заводу-виробника і відображений в сервісній книзі кожного виду техніки.

5. Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності послуги з ремонту і технічного обслуговування екскаватора колісного HIDROMEK HMK140W-3 послуги повинні проводитися за місцем знаходження автотранспортного засобу за адресою: вул. Устияновича,65Б, смт. Славське, Стрийський р-н, Львівська обл.

6. Замовнику має бути надана можливість здійснення контролю шляхом присутності свого представника при проведенні ремонту автомобілів та встановлення запасних частин у відповідності до вимог Замовника.

7. При наданні послуг відповідно до укладеного договору виконавцем використовуються оригінальні запасні частини та матеріали згідно рекомендацій заводу виробника екскаватора колісного HIDROMEK HMK140W-3 .

8. Представник СТО повинен узгоджувати весь перелік Послуг та вартість запасних частин і витратних матеріалів тощо з представником Замовника до початку надання Послуг.

9. Учасник у складі тендерної пропозиції має завантажити гарантійний лист про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим чинним законодавством України з питань захисту довкілля.

10. Гарантійні вимоги:

10.1. Учасник повинен надавати гарантію на послуги, що передбачена Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615.

10.2. Строк виправлення (усунення) дефектів (недоліків), що виникли при наданні послуг:

- при наявності необхідних запасних частин – не більше 10 календарних днів;

- при відсутності необхідних запасних частин - не більше 20 календарних днів.

10.3. Строк заміни дефектних запасних частин: не більше 10 календарних днів.

11. Учасник повинен надати належним чином оформлені повноваження від заводу виробника про можливість проведення технічного обслуговування або ремонту техніки.