**ДОДАТОК № 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

***Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:***

1)Довідка про детальний опис товару за наступним взірцем :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва товару | Характеристикитовару | Виробник товару,  | країна походженнятовару |

2) Гарантійний лист про те, що гарантійний термін на товар становитиме не менше 12 місяців.

3) Надати у складі пропозиції сертифікат відповідності(/декларацію) на профіль, сертифікат відповідності (/декларацію) на фурнітуру, сертифікат(паспорт) виробника ISO (9001:2015), сертифікат(/декларацію) відповідності на блоки дверні зовнішні з ПВХ профілю, сертифікат(/декларацію) відповідності на оцинковані профілі, сертифікат(/декларацію) відповідності на шурупи самосверлильні, шурупи гатовані і фосфатні, шурупи для кріплення бляхи та гвинти, сертифікат(/декларацію) на сендвіч-панелі полівінілхлоридні для вікон та дверей, сертифікат(/декларацію) на ущільнювач.

4) Доставка продукції повинна супроводжуватись сертифікатом на систему управління безпекою ланцюга постачання (ДСТУ ISO 28000: 2008 (ISO 28000:2007, IDT), копією звіту про аудит, що підтверджує проведення аудиту, складеного органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності, якщо дата реєстрації сертифікату не пізніше, ніж один рік від дати складання звіту, або копію звіту про наглядовий аудит/ технічний нагляд або інший документ, що підтверджує проведення аудиту (копії документів надаються учасником у складі пропозиції).

**Технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

1.1. Найменування предмета закупівлі: двері вхідні металеві за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44210000-5 Конструкції та їх частини(Металопластикові перегородки)

1.2. Місце поставки товарів: Бібрський опорний ліцей Бібрської міської ради Львівського району Львівської області:81220 Львівська обл. Львівський р-н м.Бібрка вул.Уляни Кравченко,2

1.3. Доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, монтаж здійснюється за рахунок Постачальника. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, мати оригінальну упаковку з необхідними маркуваннями заводу – виробника, дату виготовлення, номера партії товару відповідно до вимог маркування.

Вимоги до конструкцій, якості та складу елементів: перегородки у комплекті з дверима та дверними ручками, фурнітурою, тощо.

Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України та діючим стандартам для загальноосвітніх закладів – віконні блоки та двері повинні відповідати нормам по теплоізоляції будівель згідно ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»; ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Блоки віконні та дверні - Загальні технічні умови.

Постачальник повинен здійснити монтаж металоплатикових перегородок, а також іншої супутньої продукції.

Строк поставки товарів: з моменту укладання договору до 30.04.2023р.

Кількість товару:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування предмету закупівлі** | **Один.Виміру** | **Кількість** |
| 1 | Металопластикова перегородка з дверима | м2 | 11,04 |
| 2 | Металопластикова перегородка з дверима | м2 | 12,57 |
| 3 | Металопластикова перегородка з дверима | м2 | 11,32 |
| 4 | Металопластикова перегородка з дверима | м2 | 12,85 |
| 5 | Металопластикова перегородка з дверима | м2 | 11,81 |
| 6 | Металопластикова перегородка з дверима | м2 | 13,11 |

1.4. Технічні (якісні) вимоги до товару:

Металопластикова перегородка з дверима із вхідного профілю повинна відповідати ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови або іншим національним стандартам України, за показниками не гірше, ніж у вищезазначених нормативах.

Доставка продукції повинна супроводжуватись сертифікатом на систему управління безпекою ланцюга постачання

Якісні характеристики до виробу (дверей):

* Металопластикова перегородка з дверима із вхідного профілю
* Колір ущільнення - сірий
* Колір оздоблення поверхонь дверей: білий
* Фурнітура дверна: ручка нажимна, замок одноригельний, серцевина ключ/барашка.
* Петлі — дверні
* З'єднювачі : кутовий-з'єднювач90°, розширювач 40мм, Н-з'єднювач.

*\*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

*\*\*В зв’язку із збройною агресією Росії проти України товари російського та білоруського виробництва Замовником розглядатись не будуть!!!!*