Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 95 м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67 А, в частині заміни вікон та вхідних дверей, як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на загальнобудівельні роботи	
Дошкільний навчальний заклад №95	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № АБ-6	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт			
Складений за поточними цінами станом на 	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Розбирання і демонтаж 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,63								
2	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	2,5653								
3	КБ8-26-2
к дем.=0,
8к=1,15	(Демонтаж) Улаштування вікон зі скляних
блоків при висоті поверху понад 4 м	100м2	0,4704								
4	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,92								
5	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях	100 м2	0,768								
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,37								
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1,3011								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів,
відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,072								
9	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в
кам'яних будівлях	100 м2	0,0288								
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	41,03								
11	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	41,03								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Вікна 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною
20 мм по бетонній основі площею до 20 м2
(товщиною 50мм)	100м2	0,96								
13	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,96								
14	КБ10-20-1
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 1 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,0396								
15	КБ10-20-2
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 2 м2 з металопластику
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,1087								
16	КБ10-20-3
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею до 3 м2 з металопластику 
в кам'яних стінах житлових і громадських
будівель	100м2	0,3393								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	КБ10-20-4
к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	100м2	2,5481								
18	 С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	303,57								
19	 С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	1700								
20	 С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	71,082								
21	С1551-34-
СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	446								
22	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	192								
23	С111-
1747-1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	446								
24	С1555-86-
2
варіант 1	З'єднувальний профіль "Ф" для вікон	м	47								
25	КБ10-25-3
к=1,15	Установлення пластикових підвіконних
дошок	100м	1,92								
26	С123-382-
3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	195,84								
27	 С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	26,65								
28	КБ10-25-4
к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,92								
29	 С113-
1711-4
варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі 	м	199,104								
30	 С111-
1747-1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	192								
31	С111-136-
22	Саморіз	шт	677,76								
32	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	6,38								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	С111-
1747-1С
варіант 1	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	638								
34	КР6-26-5	Навішування москітних сіток	100 м2	1,16								
35	С123-33-1	Москітна сітка	шт	100								
36	КР6-27-4	Установлення замків безпеки	100 шт	1								
37	С111-950-
1	Дитячий замок безпеки	шт	100								
 	 	Стіни підвіконня	 	 								
 	 	=================	 	 								
38	КБ8-22-2
к=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків
підвіконня	1 м3	0,48								
39	 С111-81-1	Газобетонні блоки	м3	0,4752								
40	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,00192								
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Двері 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
41	КБ10-28-1
к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,2199								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	КБ10-28-2
к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2
з металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,3745								
43	КБ10-28-3
к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	100м2	0,7067								
44	 С123-201-
1
варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	130,11								
45	 С1550-38-
1-О
варіант 1	Монтажна піна	л	19,212								
46	С111-
1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	600								
47	КБ7-57-10
к=1,15	Улаштування пароізоляціної і
гідроізоляційної стрічок	100м шва	6,12								
48	 С111-
1747-1С
варіант 1	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	306								
49	 С111-
1747-1П
варіант 1	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
порогом)	м	61								
50	 С111-
1747-1З
варіант 1	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	245								
51	С1551-34-
СП
варіант 3	Розширювальний профіль В=40мм	м	245								
52	С1551-34-
СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	61								
53	 С1555-86-
2	З'єднувальний профіль "Ф" для дверей Д-3	м	7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _			 	 	 	
 	 	 			 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Опорядження внутрiшнє 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси вікон	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===========	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
54	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	2,233								
55	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	2,233								
56	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	2,233								
57	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	234,465								
58	 С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	2233								
59	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	2,233								
60	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	223,3								
61	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	2,233								
62	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	223,3								
63	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	2,233								
64	 С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	446								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Ремонт опорядження навколо віконних
прорізів	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
65	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,957								
66	 С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	95,7								
67	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	0,957								
68	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	95,7								
69	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,957								
 	 	Стіни підвіконня	 	 								
 	 	==================	 	 								
70	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази (загальна товщина 2мм)	100 м2	0,01								
71	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу "ізогіпс"],
на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати
або вилучати	100 м2	0,01								
72	С111-
1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	2								
73	КБ15-56-4
к=4; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	0,01								
74	 С1555-
101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,01								
 	 	Укоси дверей	 	 								
 	 	===============	 	 								
76	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі
стін та стель, площа відбивання в одному
місці до 5 м2	100м2	1,071								
77	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних
та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	1,071								
78	КБ15-63-2
к=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням на клеї	100м2	1,071								
79	С111-741
варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	112,455								
80	 С111-
1647-1	Клей Перлфікс	кг	1071								
81	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	1,071								
82	С111-
1896-И
варіант 2	Шпатлівка Ізогіпс	кг	107,1								
83	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	1,071								
84	 С1555-
101-2
варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	107,1								
85	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,071								
86	 С111-
1844-1К	Кутики пластикові	м	245								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Ремонт опорядження стін навколо дверних
прорезів (В=150)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	====================================
====	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
87	КБ15-56-3
к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при
нанесенні за 2 рази	100 м2	0,459								
88	& С111-
1896-И
варіант 2	Шпатлівка Ізогіпс	кг	45,9								
89	КБ15-56-4
к=2; к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін
розчином із клейового гіпсу [типу
"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною  0,5
мм додавати або вилучати	100 м2	0,459								
90	С1555-
101-2
варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	45,9								
91	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,459								
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Зовнiшнє оздоблення 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Зовнішні укоси вікон	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===================	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
92	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	1,276								
93	ПР15-1308	Штукатурення по каменю і бетону укосів
по фасаду декоративною штукатуркою
"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм	100 м2	1,276								
94	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	19,14								
95	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	504,02								
96	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	1,276								
 	 	Стіни підвіконня	 	 								
 	 	===============	 	 								
97	КБ15-74-1
к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по
каменю і бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,01								
98	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	0,57								
99	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	3,9								
100	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,01								
 	 	Зовнішні укоси дверей	 	 								
 	 	==========================	 	 								
101	КР11-20-1	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних
укосів по каменю та бетону цементно-
вапняним розчином з землі та риштувань	100м2	0,612								
102	ПР15-1308	Штукатурення по каменю і бетону укосів
по фасаду декоративною штукатуркою
"Ceresit", укоси плоскі, ширина до 200 мм	100 м2	0,612								
103	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	9,18								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
104	С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	241,74								
105	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	100м2	0,612								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 5						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						

Капітальний ремонт  будівлі дошкільного навчального закладу №95  м. Миколаєва за адресою:м. Миколаїв, вул. Космонавтів,67А, в частині заміни вікон та
вхідних дверей як заходи з енергозбереження з усунення аварії в бюджетній установі	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6552,22		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,8		 	 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	97,57		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,5		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	12,76		 	 	 	 	
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	793,9		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	7456,45		 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,8	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 10 т	маш. год	13,46434122			 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	12,77856		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
9	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські,
вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	19,24009662		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	20,1942036		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	12,766656		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,96074496		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,69		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
14	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,22656		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,112608		 	 	 	 	
16	С311-22-М	Перевезення сміття до 22 км	т	41,03		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	кг	2,658	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	121,088	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	42,564	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	9,552	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	1,737	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні,
вантажопідйомність 120 кг	маш. год	100,9125		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	56,87742726		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	41,4550284		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	39,2016255		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні,
вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	12,095424		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	9,674112		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	5,67936		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,013248		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	60,526896		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	С123-16-2
варіант 1	Блоки віконні  металопластикові	м2	303,57						
 	 	 	 	 						
27	С123-201-1
варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	130,11						
 	 	 	 	 						
28	+С1551-34-СП
варіант 1	Розширювальний профіль В=40мм	м	446						
 	 	 	 	 						
29	С123-382-3	Дошки пiдвiконнi металопластикові	м	195,84						
 	 	 	 	 						
30	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна
непластифікована	кг	417,564						
 	 	 	 	 						
31	С123-33-1	Москітна сітка	шт	100						
 	 	 	 	 						
32	+С1551-34-СП
варіант 3	Розширювальний профіль В=40мм	м	245						
 	 	 	 	 						
33	С111-1851-2	Турбовинт 7,5х150 (150мм від кутів, не
більше 600мм	шт	2300						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	+С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	234,465						
 	 	 	 	 						
35	С111-1647-1	Клей Перлфікс	кг	3304						
 	 	 	 	 						
36	+С1551-34-СП
варіант 2	Підставний профіль 	м	253						
 	 	 	 	 						
37	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний
вапняковий 1:2,5	м3	14,30632						
 	 	 	 	 						
38	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	2,21963						
 	 	 	 	 						
39	С1550-38-1-
О
варіант 1	Монтажна піна	л	116,944						
 	 	 	 	 						
40	С113-1711-4
варіант 1	Відлив із оцинкованої сталі 	м	199,104						
 	 	 	 	 						
41	С111-1747-
1С
варіант 1	Пароізоляційна стрічка ALENOR OВМT
внутрішня	м	944						
 	 	 	 	 						
42	+С111-2012-2	Штукатурка декоративна (короїд) Ceresit  СT
35	кг	749,66						
 	 	 	 	 						
43	С111-950-1	Дитячий замок безпеки	шт	100						
 	 	 	 	 						
44	С111-1747-
1З	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	446						
 	 	 	 	 						
45	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	8,6376						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	+С111-741
варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок,
товщина 12 мм	м2	112,455						
 	 	 	 	 						
47	С111-1844-
1К	Кутики пластикові	м	691						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
48	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	4,896						
 	 	 	 	 						
49	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	68,4066						
 	 	 	 	 						
50	С111-1747-
1П	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
відливом)	м	192						
 	 	 	 	 						
51	С1555-101-2	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	321						
 	 	 	 	 						
52	С111-1896-И
варіант 1	Шпатлівка Ізогіпс	кг	321						
 	 	 	 	 						
53	С111-1747-
1З
варіант 1	Стрічка ПСУЛ-50х6 (зонішня)	м	245						
 	 	 	 	 						
54	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	28,32						
 	 	 	 	 						
55	С111-1747-
1П
варіант 1	Стрічка ALENOR BF-FR (зовнішня під
порогом)	м	61						
 	 	 	 	 						
56	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,5724						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
57	С1555-86-2
варіант 1	З'єднувальний профіль "Ф" для вікон	м	47						
 	 	 	 	 						
58	С111-81-1	Газобетонні блоки	м3	0,4752						
 	 	 	 	 						
59	С1555-101-2
варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс	кг	153						
 	 	 	 	 						
60	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0044982						
 	 	 	 	 						
61	С111-1896-И
варіант 2	Шпатлівка Ізогіпс	кг	153						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
62	С111-136-22	Саморіз	шт	677,76						
 	 	 	 	 						
63	С1555-86-2	З'єднувальний профіль "Ф" для дверей Д-3	м	7						
 	 	 	 	 						
64	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,03314						
 	 	 	 	 						
65	С111-2010-1	Суміш для укладання пінобетонних блоків
Ceresit  СT 21	кг	12						
 	 	 	 	 						
66	С142-10-2	Вода	м3	1,85971						
 	 	 	 	 						
67	С111-2014-4	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	кг	0,57						
 	 	 	 	 						
68	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,006009						
 	 	 	 	 						
69	С111-1608	Дрантя	кг	2,05838						
 	 	 	 	 						
70	С111-1480	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 35 мм	т	0,000232						
 	 	 	 	 						
71	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,00192						
 	 	 	 	 						
72	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000048						
 	 	 	 	 						
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 						
 	 	 	 	 						
73	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	112,7315						
 	 	 	 	 						
74	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1535						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом 	грн.	 					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 					 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 					 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	155,296	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	9,706	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	1,737	 	 	 	 	 	
 	 	Бензин	л	3,591	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	142,457	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	38,936649