**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Капітальний ремонт приміщень центру культури та дозвілля для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою вул.Головна, 20 с.Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області**

**Відомість обсягів робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 10 |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від  вапняної фарби | м2 | 446,3 |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 52,46 |
| 5 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток | м2 | 37,2 |
| 6 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 20,5 |
| 7 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 52,46 |
| 8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати | м2 | 52,46 |
| 9 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині  із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7  до 12 шт | м2 | 52,46 |
| 10 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в  експлуатації | м2 | 328,6 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина  шару 20 мм | м2 | 263,2 |
| 12 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 446,3 |
| 13 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 446,3 |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 746,9 |
| 15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 37,2 |
| 16 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. (натяжні стелі) | м2 | 197,8 |
| 17 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у  кам'яних стінах | м2 | 10 |
| 18 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,38 |
| 19 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних  масою до 0,25 т | шт | 2 |
| 20 | Навантаження сміття вручну | т | 33,72 |
| 21 | Перевезення сміття до 10 км | т | 33,72 |

*З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності його технічних характеристик, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент”. У разі надання еквіваленту необхідно зазначити назву (марку) виробника в технічних вимогах, що пов’язана з технологічними особливостями виробничого процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником.*