**Додаток 2**

*до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі*

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Капітальний ремонт приміщень центру культури та дозвілля для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою вул.Головна, 20 с.Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області**

**Відомість обсягів робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кількість |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 10 |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відвапняної фарби | м2 | 446,3 |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 52,46 |
| 5 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток | м2 | 37,2 |
| 6 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 20,5 |
| 7 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 52,46 |
| 8 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати | м2 | 52,46 |
| 9 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчинііз сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7до 12 шт | м2 | 52,46 |
| 10 | Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були вексплуатації | м2 | 328,6 |
| 11 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонуцементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщинашару 20 мм | м2 | 263,2 |
| 12 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" | м2 | 446,3 |
| 13 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 446,3 |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 746,9 |
| 15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 37,2 |
| 16 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. (натяжні стелі) | м2 | 197,8 |
| 17 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 10 |
| 18 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,38 |
| 19 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальнихмасою до 0,25 т | шт | 2 |
| 20 | Навантаження сміття вручну | т | 33,72 |
| 21 | Перевезення сміття до 10 км | т | 33,72 |

*З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності його технічних характеристик, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент”. У разі надання еквіваленту необхідно зазначити назву (марку) виробника в технічних вимогах, що пов’язана з технологічними особливостями виробничого процесу Замовника та достатнім строком експлуатації товару заявленого виробником.*