**Додаток 2**

**ТЕХНИЧНІ ВИМОГИ**

замовника до учасників торгів на тендерну закупівлю

 ***Знесення аварійних дерев та санітарна очистка дерев згідно***

***ДК 021:2015– 77310000-6 - послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень.***

**ЗАГАЛЬНІ УМОВИ**

 Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, забезпечити унеможливлення розсипання зібраного сміття в процесі його прибирання та перевезення, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг.

 Виконання робіт здійснювати бензомоторною пилкою за допомогою автопідіймача, з урахуванням збирання гілок та стовбура, навантаження на транспортний засіб, вивезення гілля та непридатної деревини на звалище (знищення). Дотримуватися технології виконання робіт. Забезпечувати своєчасне проведення робіт по мірі замовлення.

**СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ**

**Знесення аварійних дерев**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид робіт | Одиниці виміру | Обсяг робіт | КількістьДерев(шт.) |
| **Знесення дерев всього,** **в тому числі:** | **м3** | 241.32 | 87 |
| Діаметром стовбура до 20 см | м3 | 3 | 10 |
| Діаметром стовбура до 30 см | м3 | 7.8 | 13 |
| Діаметром стовбура до 40 см | м3 | 14.2 | 10 |
| Діаметром стовбура до 50 см | м3 | 31.2 | 16 |
| Діаметром стовбура до 60 см | м3 | 51.52 | 16 |
| Діаметром стовбура до 70 см | м3 | 37.6 | 8 |
| Діаметром стовбура до 80 см | м3 | 25.35 | 5 |
| Діаметром стовбура більше 80 см | м3 | 70.65 | 9 |

**Санітарна очистка дерев**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Санітарна обрізка гілля та порослі, які заважають руху транспорту та пішоходам | шт. | 5 |

Розрахунок договірної ціни та калькуляція (розрахунок ціни тендерної пропозиції) має бути надана у друкованому вигляді (розрахованим у програмному комплексі АВК-5, в актуальній версії на дату складання договірної ціни).