**ПЕРЕЛІК ЗМІН**

**Було**

**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

|  |
| --- |
| Поточний ремонт вулиця 8-го березня м.Баштанка від №4 до №9 |
| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 0, 5 м при глибині фрезерування 5 см | 1000 м2 | 0,315 |
|
| 2 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 85 |
|
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (5см) | 100т | 0,216 |
|

 Учасник повинен гарантувати якість виконаних робіт на термін– 36 місяців (три роки), від дати підписання останнього Акту виконаних робіт.

 Роботи обов’язково здійснюються у відповідності до вимог нормативних документів, щодо порядку виконання таких робіт.

 Роботи виконуються обов’язково у відповідності з захистом довкілля згідно чинного законодавства та згідно діючих державних будівельних норм та стандартів.

 Виконавець на час проведення ремонтних робіт несе повну та односторонню відповідальність за дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки.

Початок виконання робіт – після підписання договору, у разі наявності всіх дозвільних документів, необхідних для надання цих послуг (якщо це передбачено чинним законодавством).

**СТАЛО**

**Додаток № 3**

 **до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

|  |
| --- |
| Поточний ремонт вулиця 8-го березня м.Баштанка від №4 до №8 |
| № Ч.ч.. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 0, 5 м при глибині фрезерування 5 см | 1000 м2 | 0,315 |
|
| 2 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 50 мм | 1 м2 | 85 |
|
| 3 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (5см) | 100т | 0,216 |
|

 Учасник повинен гарантувати якість виконаних робіт на термін– 36 місяців (три роки), від дати підписання останнього Акту виконаних робіт.

 Роботи обов’язково здійснюються у відповідності до вимог нормативних документів, щодо порядку виконання таких робіт.

 Роботи виконуються обов’язково у відповідності з захистом довкілля згідно чинного законодавства та згідно діючих державних будівельних норм та стандартів.

 Виконавець на час проведення ремонтних робіт несе повну та односторонню відповідальність за дотримання вимог з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки.

Початок виконання робіт – після підписання договору, у разі наявності всіх дозвільних документів, необхідних для надання цих послуг (якщо це передбачено чинним законодавством).