КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 38420000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Манометри та кран кульовий зі спускним пристроєм)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 (за рахунок постачальника).

**Поставка** партіями, згідно заявки замовника на електрону адресу постачальника. (за рахунок постачальника)

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Характеристики | Кількість |
| 1 | Манометри сигналізуючі ДМ Сг 05-01 | Діаметр корпусу=160ммСтупінь захисту= IP53Діапазон вимірювання = 100кПаКлас точності = 1,5Різьба штуцера = М20х1,5Підключення під гвинт або за допомогою розьєма з відповідним розьємом | 3 шт |
| 2 | Манометри сигналізуючі ДМ Сг 05-01 | Діаметр корпусу=160ммСтупінь захисту= IP53Діапазон вимірювання = 0,6 МПаКлас точності = 1,5Різьба штуцера = М20х1,5Підключення під гвинт або за допомогою розьєма з відповідним розьємом | 2 шт |
| 3 | Манометри сигналізуючі ДМ Сг 05-01 | Діаметр корпусу=160ммСтупінь захисту= IP53Діапазон вимірювання = 1 МПаКлас точності = 1,5Різьба штуцера = М20х1,5Підключення під гвинт або за допомогою розьєма з відповідним розьємом | 2 шт |
| 4 | Кран кульовий зі спускним пристроєм | Різьба = М20х1,5 внутрішня на G ½ внутрішняРобочий тиск = 3 МПаРобоча температура не більше 130 ͦСУмовний прохід DN = 15 ммДовжина L =58 ммШирина В = 65 ммВисота Н = 60 мм | 10 шт |

Технічна документація:

Надати наступні документи:

* + Незалежно від країни-виробника надати наступні документи та інформацію щодо:

- найменування виробника(-ів), міста та країни походження продукції;

- дати виготовлення продукції **не раніше 2022 р.**

- гарантійного терміну зберігання, експлуатації продукції;

- технічних характеристик продукції з урахуванням характеристик, що зазначені в технічному завданні, навести на державній мові.

До кожного засобу вимірювальної техніки, який постачається, повинна надаватися копія декларації про відповідність, інструкції та інформація відповідно до пункту 32 додатка 2 Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. №94. Декларація про відповідність повинна ідентифікувати модифікацію засобу вимірювальної техніки, для якої вона була складена та бути складена згідно з примірною структурою, встановленою у додатку 4 до Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р.№94. На засоби вимірювальної техніки, що постачаються, повинні бути нанесені знак відповідності і додаткове метрологічне маркування, згідно з вище зазначеним Технічним регламентом.

**Дата виготовлення матеріалів: 2022 р., нове, яке не було у користуванні.**

Гарантійний термін: не менше 12 календарних місяців з дати поставки.

Учасник тендеру гарантує що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* *kptstender@ukr.net* *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
6. Якщо учасник відмовляється від підписання договору, то учасник повинен надати лист-відмову від підписання договору.
7. Учасник гарантує, що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
8. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю)*