**ДОДАТОК 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.**

**Код предмета закупівлі згідно з ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Паливна деревина) – Дрова паливні твердих порід.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Кіл-сть** | **Одиниця виміру** | **Розмір дров**  **по довжині, м** | **Розмір дров**  **по товщині**  **(в діаметрі), м** |
| 1. | Деревина (Паливна деревина) – Дрова паливні твердих порід. | 139,36 | м3 | не менш ніж 1м та  не більше ніж 6 м | не менше 20 см |

Допустиме відхилення по довжині + 0.2м

**Вимоги щодо якості продукції**.

1. Дрова твердих порід. Дрова повинні відповідати технічним вимогам ТУ УУ 16.1-00994207-005:2018

2. Допустима вологість дров: 30%.

3. Продукція не повинна бути в попередній експлуатації.

4. Дрова повинні бути очищені від сучків і гілок. Висота сучків, що залишилися не повинна перевищувати 30 мм.

5. Дрова можуть бути як в корі, так і без кори.

6. Дрова повинні бути без гнилі та трухляви, допустимі відхилення не більше 5% від партії

**Місце поставки товару:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з\п** | **Назва підрозділу** | **Адреса** | **К-ть**  **м. куб** |
| 1. | 1ДПРЧ | м. Тячів, вул. Армійська 125 |  |
| 2. | ДПРП(Дубове) | смт. Дубове, вул. Миру 134 |  |
| 3. | ДПРП(Ждедієво) | смт. Усть-Чорна, вул. Лісна 21 б |  |
| **Всього:** | | | **139,36** |

**Термін постачання:**  **до 31.12.2024 року.**

**Учасник визначає ціну на товар**, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрати на страхування, транспортування (транспортом Постачальника за рахунок Постачальника), навантажування, розвантажування (розвантаження в підрозділах має здійснюватися працівниками учасника-переможця) та інших витрат, визначених законодавством.

Постачальник повинен передбачити застосування заходів із захисту довкілля під час поставки деревини паливної відповідно до законодавства.

**В складі пропозиції учасника повинен бути наданий:**

- лісорубний квиток, який є дозволом на спеціальне використання лісових ресурсів (для лісових господарств), лісову сертифікацію відповідно вимогам FSC. Якщо співпраця з лісовим господарством відбувається на підставі договору, то в складі тендерної пропозиції надати копію такого договору та копію лісорубного квитка відповідного лісового господарства, з яким укладено договір;

- копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом;

- гарантійний лист щодо забезпечення поставки деревини (деревини паливної) твердих порід до 12.11.2024 року.

Поставка товару здійснюється у робочі дні та години, згідно заявок Замовника, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби замовника.

При поставці товару повинні надаватися супровідні документи (дійсні на дату поставки), що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам (лісовий квиток та/або протоколи радіаційних досліджень та/або паспорти якості тощо). При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначений у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником (-ами) обох сторін в порядку, що визначається чинним законодавством України.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування (транспортом Постачальника за рахунок Постачальника), навантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

Постачальник повинен забезпечити можливість вимірювання дров в присутності представника Замовника, який має відслідковувати кількість дров.

Замовник залишає за собою право у будь-який момент, на протязі усього терміну поставки товари, провести незалежне дослідження товару на відповідність технічним умовам та вимогам ДСТУ.