**ДОДАТОК № 2**

**до Тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні**

**та інші характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)**

|  |
| --- |
| **Технічні характеристики** |
| **АКУМУЛЯТОР** |  |
| Ємність батареї | 10 А·год |
| Тип акумулятора | Свинець / Кислота |
| Напруга акумулятора | 12 B |
| **ПРОДУКТИВНІСТЬ** |  |
| Потужність | 16.1 кВт |
| **РОЗМІРИ** |  |
| Вага брутто | 501673 г |
| Вага нетто | 384646 г |
| Базова конструкція, висота | 127 см |
| Базова конструкція, довжина | 194 см |
| Базова конструкція, ширина (з пластиковим направляючим кожухом деки) | 173 см |
| Базова конструкція, ширина (без пластикового направляючого кожуха деки) | 140 см |
| Базова конструкція, ширина | 140 см |
| Кількість рівнів висоти скошування | 13 |
| Висота спинки сидіння | Висока |
| Вага | 392.4 кг |
| **ДВИГУН** |  |
| Об'єм циліндра | 726 cm³ |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Модель двигуна | Серія FR |
| Об'єм паливного бака | 22.7 л |
| Об'єм паливного бака | 6 галон (амер.) |
| Двигун, виробник | Kawasaki |
| Модель двигуна | FR691V |
| **ОБЛАДНАННЯ** |  |
| Тип повітряного фільтра | Папір автомобільного типу |
| Колеса із спеціальним протектором, який не пошкоджує газон | 4 |
| Комплект BioClip® | Доступно як аксесуар |
| Муфта включення ножів | Електромагнітна |
| Тип леза | High Performance |
| Ножі | 3 шт |
| Травозбірник | Додатково |
| Підстаканник | Так |
| Ріжуча дека, тип | 10-gauge fabricated |
| Викид трави | Збір в травозбірник/мульчування/боковий викид |
| Deck lifting system | Manual, foot activated |
| Отвір для промивання деки | Ні |
| Тип гідростатики | Важільний |
| Привід коліс | Задній |
| Ведучі колеса | Задні |
| Електростарт | Так |
| Передні фари | Ні |
| Підлокітники, наявність | Базова комплектація |
| Лічильник мотогодин | + |
| Додаткові колеса деки | Ні |
| Стоянкове гальмо, тип | Диск |
| Сидіння | Професійне, віброізольоване |
| **ЗМАЩЕННЯ** |  |
| Система змащування двигуна, тип | Під тиском з фільтром масляним |
| Витрата палива | 0.07 л/хв |
| Розташування паливного бака | Боковий (одинарний) |
| Місткість масляного бака | 2 л |
| Масляний фільтр | Так |
| Тип енергії двигуна | Бензиновий |
| **МАТЕРІАЛИ** |  |
| Матеріал деки | Сталь |
| Групова упаковка: папір + картон | 0 g |
| Метал всього | 0 g |
| Папір + картон всього | 0 g |
| **Технічні характеристики** |
| PE всього | 0 g |
| PET всього | 0 g |
| Пластик плівка | 0 g |
| Пластик не еластичний | 0 g |
| Пластик всього | 0 g |
| Ріжуча дека з порошковим покриттям | Так |
| PS/EPS/HIPS всього | 0 g |
| Матеріал сидіння | Вініл |
| Тип шпинделя/осердя | Алюміній, комерційний |
| **УПАКОВКИ** |  |
| Висота упаковки | 1346 мм |
| Довжина упаковки | 2172 мм |
| Об'єм упаковки | 5086.91 дм³ |
| Ширина упаковки | 1740 мм |
| Кількість у груповій упковці | 1 |
| **ЗВУК І ШУМ** |  |
| Рівень шуму | 104 дБ(А) |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | 105 дБ(А) |
| Рівень шуму | 104 дБ(А) |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | 77 дБ(А) |

 Особливості:

Надміцна дека ріжуча

Трансмісія Parker HTE

Регулювання висоти скошування

Легкість управління

Стоянкове гальмо

Сидіння з регулюванням

Комерційні привідні вали

Баланс мас

Професійні ріжучі деки призначені для важкої роботи та високої точності косіння

Гумовий жолоб

LED-індикація рівня палива

Гумовий жолоб

Площа для ніг - відкидна

Система ROPS

25-літровий паливний бак забезпечує тривалий запас роботи

**Додаткові вимоги до предмета закупівлі:**

Рік виготовлення Товару: 2022-2023 р., але не більше 12 місяців з дати виробництва на дату поставки товару.

Товар є новим (не відновленим) та таким, що не був у використанні.

Вимоги до тари та упаковки: Вартість тари та упаковки включені в ціну товару.

Гарантійний строк на Товар: не менше 12 місяців з дати поставки Товару та не менше від гарантійного строку заводу-виробника

Товар не повинен мати видимих пошкоджень.

Усі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірш, ніж у замовленому товарі. Обов’язкова наявність гарантійного талону та інструкції з експлуатації.

Для підтвердження гарантійного строку Учасник-переможець надає належним чином оформлені гарантійні талони.

Наявність в Учасника сертифікованого (виробником, представником виробника) офіційного сервісного центру в м. Львові Доставка несправного обладнання до сервіс-центру постачальника та назад до замовника здійснюється перевізником/постачальником за рахунок постачальника в гарантійний період.

 Документи та/або вимоги до них, що надаються при поставці Товару: при поставці надається паспорт та/або сертифікат якості та/або технічний паспорт та/або інший документ (інформаційний лист або технічний бюлетень або посібник) від фактичного Виробника на запропонований товар (предмет закупівлі), який/які містить інформацію про необхідні технічні характеристики запропонованого товару, його комплектацію, призначення.

**Підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі:**

1. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. Лист-гарантію, в якому підтверджує:

- поставку товару у строки, що передбачені умовами тендерної документації;

- відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі та основним умовам, які будуть включені до договору про закупівлю;

- укладення та виконання договору на умовах, що викладені замовником у Додатку №5 до Тендерної документації (проєкт договору).

1.2. На підтвердження відповідності запропонованого товару встановленим Замовником у Додатку №2 до цієї тендерної документації технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, учасник надає підписаний та заповнений інформацією про запропонований ним предмет закупівлі Додаток №2 до Тендерної документації за формою цього додатку зі всіма його складовими.

**Інша інформація:**

*До усіх посилань на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами здійснених у цій технічній специфікації – застосовується вираз «або еквівалент». До усіх посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва здійснених у цій технічній специфікації – застосовується вираз «або еквівалент».*

Учасникам забороняється пропонувати в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.