Author: 1

Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)                                        -  -                                                              302_СД_ВОБ

Додаток №2 до ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

по процедурі
ВІДКРИТІ ТОРГИ
з особливостями

на закупівлю робіт по проекту:  «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) на території Клавдіївського ліцею імені Олександра Рибалка Бучанського району Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, смт Клавдієво-Тарасове, вул. Франка, 9».
Код за ДК 021:2015- 45210000-2– Будівництво будівель

Клас наслідків об’єкту – СС3 |
Відомість обсягів робіт

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) на території Клавдіївського
ліцею імені Олександра Рибалка Бучанського району Київської області за адресою: Київська область,
Бучанський район, смт КлавдієвоТарасове, вул. Франка, 9

№
п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи

| Роздiл 1. Земляні роботи | | |

1

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 2

м3

1128,9

2 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 2133,621 |

3

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 1 (на зворотню засипку)

м3

246

4 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 464,94 |

5

Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108
к.с.] за 1 прохід

м2

2433

6

Планування площ бульдозерами потужністю 243 кВт
[330 к.с.] за 1 прохід

м2

2433

7

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3

246

8

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1
(до 100 м за два рази)

м3

246

9

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

м3

246

| Роздiл 2. Монтажні роботи | | |
10 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 81 |

11

Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
пазами, стаканами і підколонниками висотою до 2 м,
при товщині плити до 1000 мм

м3

241

12

Установлення арматури окремими стрижнями з
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття

т

3,47596

13

Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса
елемента до 20 кг

т

3,47596

14

Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм

м3

213

15

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

м3

257

16

Виготовлення арматурних каркасів колон на
будівельному майданчику з установленням в
конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12
мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг

т

2,465

1 | 2 | 3 | 4 | 5

17

Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса
елемента до 20 кг

т

2,465

18

Установлення арматури окремими стрижнями з
в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття

т

0,49978

19

Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм

м3

7,7

20 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 6,6 |

21

Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских (сходів, пандусу)

м3

11,5

22

Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]
товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

м2

128,6

| Роздiл 3. Покрівля та гідроізоляція | | |
23 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 705,5 |

24

Теплоізоляція виробами з пінопласту покриттів і
перекриттів зверху

м3

176,375

25

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

м2

705,5

26

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 175 мм)

м2

705,5

27

Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних
матеріалів у два шари

м2

705,5

28 | Улаштування дренажної ізоляції | м2 | 705,5 |

29

Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні

м2

705,55

30

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й
бетону в 2 шари

м2

315

31

Теплоізоляція виробами з пінопласту покриттів і
перекриттів зверху

м3

47,25

32 | Улаштування дренажної ізоляції | м2 | 315 |

33

Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні

м2

315

| Роздiл 4. Прорізи | | |
34 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 16 |

35

Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен

м2

64,197

36

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах

м2

26,565

37

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

грати

2

| Роздiл 5. Підлоги | | |

38

Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм

м2

537,85

39

Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції
обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до 5
мм)

м2

537,85

40 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 452,85 |
41 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 452,85 |

42

Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до 45 мм)

м2

452,85

43

Улаштування покриттів полівінілацетатно-
цементобетонних товщиною 20 мм

м2

452,85

44

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів

м3

0,63

45

Улаштування покриттів полімерцементних одношарових
наливних товщиною 4 мм

м2

6,3

46

Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм

м2

90,35

1 | 2 | 3 | 4 | 5

47

Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції
обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до 5
мм)

м2

90,35

48 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 73,35 |
49 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 73,35 |

50

Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до 40 мм)

м2

73,35

51

Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм

м2

90,35

52

Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції
обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до 5
мм)

м2

90,35

53

Улаштування покриттів полівінілацетатно-
цементобетонних товщиною 20 мм

м2

73,35

54

Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм

м2

6,14

55

Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції
обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до 5
мм)

м2

6,14

56

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
піщаних шарів

м3

0,5292

57

Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь
з плівки поліетиленової

м2

5,04

58 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 5,04 |
59 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 5,04 |

60

Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до 40 мм)

м2

5,04

61

Улаштування покриттів полівінілацетатно-
цементобетонних товщиною 20 мм

м2

5,04

62

Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою в один шар товщиною 2 мм

м2

103,46

63

Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції
обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм (до 5
мм)

м2

103,46

64 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 91,36 |
65 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 91,36 |

66

Улаштування покриттів полімерцементних одношарових
наливних товщиною 4 мм

м2

91,36

| Роздiл 6. Оздоблювальні роботи | | |

67

Утеплення фасадівплитами ППС товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі

м2

50,9

68

Утеплення фасадівплитами ППС товщиною 100 мм з
опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі

м2

24

69 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 627,56 |
70 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 627,56 |

71

Поліпшене фарбування стель колером олійним по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

м2

627,56

72 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 1357,45 |
73 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 1357,45 |

74

Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування

м2

1357,45

Локальний кошторис 02-01-02 на господарсько-питний
водопровід

75

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

м

12

76

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

м

16

1 | 2 | 3 | 4 | 5

77

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

м

100

78

Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену

м

127

79

Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм

шт

1

80

Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм

шт

1

81 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 78 |

82

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т

шт

1

83

Установлення баків розширювальних круглих і
прямокутних місткістю 1,5 м3

шт

1

84

Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3

шт

4

| Локальний кошторис 02-01-04 на каналізацію побутову | | |

85

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

м

18

86

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм

м

38

87 | Пробивання прорізів в конструкціях з бетону | м3 | 0,00165 |

88

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
безшовних труб діаметром 50 мм

м

0,9

89 | Установлення каналізаційної установки | шт | 1 |

90

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм

шт

1

91

Установлення клапанів редукційних пружинних
діаметром 25 мм

шт

3

92 | Установлення прочистки діаметром 100 мм | компл. | 3 |
93 | Установлення прочистки діаметром 50 мм | компл. | 2 |

94

Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним

компл.

10

95

Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води

компл.

7

96 | Установлення душової кабіни | компл. | 4 |
97 | Установлення змішувачів | шт | 4 |
98 | Установлення мийок на одне відділення | компл. | 1 |
99 | Установлення змішувачів | шт | 1 |
100 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | компл. | 2 |
| Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляцію | | |
| Роздiл 1. П-1 | | |

101

Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год

камеpа

1

102

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

м2

1,0788

103

Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т (комплект
автоматики)

шт

1

104

Установлення шумоглушників вентиляційних
пластинчастих

шт

3

105

Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 1600 мм

клапан

9

106

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

м2

2,29

107

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм

м2

14,19

108

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

м2

24,2

1 | 2 | 3 | 4 | 5

109

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

м2

156,09

110

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

м2

52,65

111

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм

м2

15,94

112

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

м2

261

| Роздiл 2. Вентиляція. Презерв | | |
113 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
114 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,16 |

115

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

м2

0,205

116

Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів до 4 номера

клапан

1

117

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм

м2

9,64

118

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

м2

11

| Роздiл 3. Вентиляція. Врезерв | | |
119 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |

120

Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів

м2

0,13

121

Установлення клапанів пелюсткових до осьових
вентиляторів до 4 номера

клапан

1

122

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм

м2

0,7

123

Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм

м2

8

124

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

м2

9,7

| Роздiл 4. Вентиляція В1св | | |
125 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |

126

Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200
мм

шт

1

127

Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 1600 мм

клапан

1

128 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
129 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 11 |

130

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

м2

6,39

131

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

м2

2,9

132

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

м2

4,7

| Роздiл 5. Вентиляція В1д | | |
133 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |

134

Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200
мм

шт

1

135 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
136 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 1 |

137

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

м2

1,3

1 | 2 | 3 | 4 | 5

138

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

м2

0,2

| Роздiл 6. Вентиляція В2д | | |
139 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т | шт | 1 |

140

Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200
мм

шт

1

141 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |
142 | Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих | шт | 2 |

143

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

м2

2,42

144

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

м2

0,2

| Локальний кошторис 02-01-07 на опалення | | |
145 | Установлення конвекторів | кВт | 18,5 |

Локальний кошторис 02-01-08 на монтаж Системи СКС
+ WiFi

146 | Установлення маршрутизатора | шт | 1 |
147 | Установлення комутатора | шт | 1 |
148 | Установлення безпровідної точки доступу | шт | 4 |

149

Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

шт

2

150 | Прокладання коробів пластикових | м | 74 |

151

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

м

260

152

Прокладання стальних труб у борознах основи підлоги,
діаметр труб до 25 мм

м

1

Локальний кошторис 02-01-09 на монтаж Системи
автоматичного контролю до вибухонебезпечних
концентрацій газів

153 | Монтаж газоаналізатора | шт | 1 |
154 | Монтаж датчика ДМ-4 | шт | 3 |
155 | Монтаж сповіщувача світло-звукового | шт | 2 |
156 | Встановлення БЖ | ящик | 1 |
157 | Установлення розподільних коробок | шт | 1 |
158 | Прокладання коробів пластикових | м | 82 |

159

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

м

145

160

Прокладання стальних труб у борознах основи підлоги,
діаметр труб до 25 мм

м

4

161 | Система сигналізації проста | Система | 1 |

Локальний кошторис 02-01-011 на монтаж Системи
протипожежного захисту

162

Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС (ППКП "Тірас PRIME A")

шт

1

163 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 |

164

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (M-GSM + антена)

шт

2

165

Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному
виконанні

шт

15

166

Сповіщувач ПС автоматичний тепловийу нормальному
виконанні

шт

2

167 | Сповіщувач ОС автоматичний ручний | шт | 2 |

168

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (АМ-OUT1R+)

шт

11

169 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 18 |
170 | Монтаж ВЕЛЛЕЗн-120-100 | шт | 1 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

171

Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм

шт

1

172

Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А

шт

3

173

Прокладання стальних труб у борознах основи підлоги,
діаметр труб до 25 мм

м

3

174 | Прокладання коробів пластикових | м | 214 |

175

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

м

363

176

Схеми сигналізації.  Мнемосхема щита диспетчерського
керування з кількістю прийнятих сигналів до 50

Схема

1

Локальний кошторис 02-01-013 на електроосвітлення та
електропостачання

| Роздiл 1. Монтаж силового обладнання | | |

177

Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 900х600х500 мм

шт

1

178 | Прокладання лотків | м | 10 |

179

Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм

м

50

180

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у лотках

м

40

181

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

м

50

182

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

м

50

183

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
кожного наступного проводу одножильного або
багатожильного у загальному обплетенні сумарним
перерізом до 16 мм2

м

850

184 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 3 |

185

Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних

шт

21

| Роздiл 2. Електроосвітлення | | |

186

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

шт

1

187 | Прокладання коробів пластикових | м | 200 |

188

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах

м

1300

189

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у коробах

м

1600

190

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 2

шт

71

191 | Установлення міліцейського ліхтаря | шт | 8 |

192

Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних

шт

6

193 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 20 |

194

Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних

шт

4

195

Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці

шт

56

196

Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А

шт

1

Локальний кошторис 02-01-015 на технологічне
обладнання

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Роздiл 1. Обладнання та матеріали, що постачає
Замовник

| Локальний кошторис 06-01-01 на фільтраційне поле | | |
| Роздiл 1. Землянi роботи | | |

197

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2

м3

245

198

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2

м3

49,5

199 | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 93,555 |

200

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом

м3

15

201 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 4 |

202

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3

24

203

Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1

м3

236

204

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

м3

236

| Роздiл 2. Інфільтраційне поле | | |
205 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 35,7 |
206 | Улаштування прошаркiв з геотекстилю | м2 | 60 |

207

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм

м

101

208

Перфорація дренажних труб ПВХ, дiаметр отвору до 10
мм

шт

1254

209

Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм

шт

20

210

Установлення поліетиленових трійників діаметром до
110 мм

шт

4

211

Установлення поліетиленових хрестовин діаметром до
110 мм

шт

1

Локальний кошторис 06-01-02 на зовнішні мережі
водопроводу та каналізації

| Роздiл 1. В1 | | |

212

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2

м3

8

213

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3

4,46

214

Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у мокрих грунтах

м3

2,57

215

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням

м

63

216

Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм

шт

1

217

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням
(футляр)

м

27,6

218 | Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм | м | 27,6 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

219

Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,
кронштейни, хомути

т

0,069

| Роздiл 2. К-1 | | |

220

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група
ґрунтів 2

м3

2

221

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3

1,7

222

Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах

м3

0,595

223

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

м

11,2

224

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням
(футляр)

м

5,8

225

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням

м

21,6

226

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням
(футляр)

м

11,2

227 | Протягування у футляр труб діаметром 100 мм | м | 17 |

228

Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,
кронштейни, хомути

т

0,07

229

Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т (каналізаційної насосної станції)

шт

1

230

Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого
синтетичного матеріалу в земляному полотні

м2

66

231

Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням

м

101

232

Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110
мм

шт

2

233

Установлення поліетиленових трійників діаметром до
110 мм

шт

4

234

Установлення поліетиленових хрестовин діаметром до
110 мм

шт

1

| Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій | | |

235

Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм

м2

600

236

Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм

м

156

237

Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером

м3

120

238

Улаштування нижнього шару двошарової основи зі
щебню за товщини 15 см

м2

600

239

Улаштування верхнього шару двошарової основи зі
щебеню за товщини 15 см

м2

600

240

Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -
27-13-3 (до 26 см)

м2

-600

241

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см

м2

600

242

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4
(до 6 см)

м2

600

243

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої
асфальтобетонної суміші за товщини 3 см

м2

600

1 | 2 | 3 | 4 | 5

244

Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини
шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4
(до 5 см)

м2

600

245

Підготовлення ґрунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону з
внесенням рослинної землі шаром 15 см (землю
розроблено в кар"єрі та привезено)

м2

1718

246 | Посів лугових газонів тракторною сівалкою | га | 0,1718 |