**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Поточний ремонт тротуару по вулиці Богдана Хмельницького в межах буд. № 128 та АЗС «Shell» в. м. Переяслав Київської області**

код ДК 021:2015 - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

*Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі:* 45233142-6 Ремонт доріг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механічним спобом  кількість: 1975,35х0,15 | м3 | 296,3025 |  |
| 2 | Розбирання бортових каменів | м | 350 |  |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3  кількість: 499,28х0,9 | т | 449,352 |  |
| 4 | Навантаження сміття вручну  кількість: 499,28х0,1 | т | 49,928 |  |
| 5 | Перевезення сміття до 10 км | т | 499,284 |  |
| 6 | Улаштування основ та покриттiв з пiщано-гравiйних  сумiшей оптимального гранулометричного  складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 3039 |  |
| 7 | На кожний 1 см змiни товщини шару основи та покриття  з пiщано-гравiйних сумiшей додавати або виключати до  норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 ( до 15 см.) | м2 | 3039 |  |
| 8 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,  5 м [одношарового товщиною 70 мм]. | м2 | 3039 |  |
| 9 | На кожні 5 мм змiнення товщини шару додавати або  виключати до норми 18-44-1 ( до 5 см.) | м2 | -3039 |  |
| 10 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 456 |  |
| 11 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 2660 |  |
|  | | | | | | |

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт (надання послуг), сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Пропозиція запропонованого предмету закупівлі має відповідати технічній специфікації, повинна бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». На підтвердження пропозиції зазначеним в цьому абзаці вимогам учасник надає договірну ціну, локальний/і кошторис/и, підсумкову відомість ресурсів, календарний графік виконання робіт, які розроблені відповідно до технічної специфікації, зазначеної вище. Всі зазначені в цьому абзаці документи повинні бути завірені печаткою (у разі використання), підписані керівником (або уповноваженою особою).

Для підтвердження якості основних будівельних матеріалів учасник надає:

- **щебенево-піщана суміш** **(ЩПС)** усіх фракцій, учасник надає діючий сертифікат(-и) відповідності ЩПС 9177-2:2022 з протоколами випробувань. Сертифікат відповідності повинен бути виданий випробувальною лабораторією, акредитованою на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17065, що підтверджується даними Реєстру акредитованих ООВ Національного агентства з акредитації України, та діючий радіаційний сертифікат(-и) на ЩПС. В складі пропозиції учасник, якщо він не є власником сертифікату відповідності, надає чинний на дату розкриття пропозицій договір на придбання ЩПС, укладений з власником(- ами) сертифікату(-ів) відповідності та гарантійний (авторизаційний) лист від Виробника ЩПС із зазначенням можливості поставки ЩПС для даного предмету закупівлі, адресований замовнику із посиланням на ідентифікатор цієї закупівлі, а також інформацію щодо погодження подання у складі пропозиції учасником документів Виробника ЩПС, а якщо учасник є власником сертифікату(-ів), то він надає документи, підтверджуючі наявність в такого учасника виробничих потужностей для виробництва ЩПС.

- **бортові камені (поребрики),** учасник надає діючий сертифікат(-и) відповідності, що підтверджує відповідність бортових каменів ДСТУ БВ.2.7-237:2010. В складі пропозиції учасник, якщо він не є власником сертифікату, надає чинний на дату розкриття пропозицій договір на придбання бортових каменів, укладений з власником сертифікату та гарантійний (авторизаційний) лист від нього із зазначенням можливості поставки бортових каменів для даного предмету закупівлі, адресований замовнику із посиланням на ідентифікатор цієї закупівлі, а також інформацію щодо погодження подання у складі пропозиції учасником документів на підтвердження якості. Якщо учасник є власником сертифікату, то він надає документи, підтверджуючі наявність в такого учасника виробничих потужностей для виробництва бортових каменів.