Додаток 2

 до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ про необхідні технічні,**

**якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічне завдання)**

**Найменування предмета закупівлі**: легковий автомобіль (Renault Duster або еквівалент), код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34110000-1 – «Легкові автомобілі» (далі - Товар).

**Обсяг поставки товару:** 1 штука (автомобіль)

**Місце передачі Товару:** за домовленістю між переможцем закупівлі та замовником (в межах міста Суми)\*.

**Строк поставки товару:** до 15 липня 2023 року.

**Гарантія на автомобіль:** не менше3 років або 100 000 км пробігу, залежно від того, що наступить раніше.

**Загальні вимоги:**

1. Автомобіль, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні, тест-драйві та не експлуатувався на виставках), рік випуску має бути не пізніше 2022 року *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

2. Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або 100 000 км пробігу (залежно від того яка подія наступить раніше) *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі)*

3. Гарантійне і післягарантійне обслуговування запропонованого учасником автомобіля повинно здійснюватися фахівцями учасника або за його дорученням. Учасник повинен гарантувати, у разі необхідності, забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення технічного обслуговування автомобіля *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі)*

4. Технічні, якісні характеристики товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим чинним нормативним актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам тощо) *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

5. Учасник повинен забезпечити (здійснити) передпродажну підготовку запропонованого товару*(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

6. Учасник повинен забезпечити за власний рахунок доставку запропонованого товару *(на підтвердження цього учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі).*

7. Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва, транспортування запропонованого товару, у вигляді довідки в довільній формі.

**Технічна специфікація:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Параметр** | **Значення** |
| 1 | Двигун | не менше 1,6 бензин  |
| 2 | Норми токсичності | Євро-5  |
| 3 | Рік випуску | не пізніше 2022 |
| 4 | Тип кузову | універсал  |
| 5 | Тип приводу | повний (4х4) |
| 6 | Кількість місць | 5 місць |
| 7 | Тип коробки передач | МТ (механічна) |
| 8 | Кількість передач | не менше 6 |
| 9 | Потужність к. с. | Не менше 115 |
| 10 | Колір | Сірий  |
| 11 | Розмір коліс | Не більше 215/65 R16 |
| 12 | Базове обладнання: | LED денні ходові вогніАнтиблокувальна система гальмБортовий комп’ютерДатчик світлаДодатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділенняЗадні електросклопідйомникиЗадній парктронікЗовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням, обігрівом та датчиком зовнішньої температуриКамера заднього оглядуКермова колонка, що регулюється за висотою та глибиноюКлімат-контрольКлюч з дистанційним відкриттямКруїз-контроль+обмежувач швидкостіЛіхтар заднього ходуМультимедійна система, сенсорний екран не менше 8 дюймівОбігрів заднього склаОбігрів передніх сидіньПередні електросклопідйомникиПередні протитуманні ліхтаріПередні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира Передні та задні ремені безпеки з піротехнічними преднатягувачамиПовнорозмірне запасне колесоПовторювачі сигналів поворотівРежим ЕСО водінняСидіння водія, що регулюється за висотоюСистема допомоги при екстреному гальмуванні+електронна система розподілу гальмівних зусильСистема курсової стійкості + система допомоги при старті на підйоміСистема моніторингу тиску в шинахСпинки заднього ряду сидінь, що складаються в пропорції 1/3 та 2/3Сталевий захист картера двигунаСталеві диски Трьохточечні ремені безпеки для заднього ряду сидіньЦентральний замокШторки-подушки безпеки |
| 13 | Додаткове обладнання: | 16// Колесо в зборі (легкосплавний диск + зимова гума) – 4 шт.АвтосигналізаціяЗахист датчика вихлопних газів (лямбда) металевийЗахист паливного баку металевийЗахист редуктора металевийЗахистна сітка радіатора – 2 шт.Комплект гумових ковриків (салон + багажник)Бризговики – 4 шт.Повна антікорозійна обробка автоТонування вікон (без лобового скла) стандартне |

***Не надання Учасником вищенаведеної таблиці чи невиконання інших вимог цієї документації є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника.***

**ВАЖЛИВО!** При постачанні не приймаються пропозиції на Товар, який виготовлений в країні(ах), до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***\_\_\_\_***.\_\_\_\_\_\_\_\_.***\_\_\_*** |  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| дата складання |  | (посада уповноваженої особи учасника) | (підпис) | (прізвище, ініціали) |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* *або з накладенням КЕП,УЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки* *або з накладенням КЕП, УЕП та електронної печатки (у разі наявності).*

***Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».***

***Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».***

 ***\* Конкретне* м*ісце поставки Товару уточнюється замовником з переможцем закупівлі після повідомлення останньому про намір укласти договір.***