***Додаток 2***

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Технічні та якісні характеристики:**

**Предмет закупівлі:** Відеокамери з обладнанням радіодоступу і GNSS-приймачем (екшн-камери) код ДК 021:2015: 32330000-5 – «Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Технічні та якісні характеристики** | **Од.**  **виміру** | **К-сть** |
| 1. | Відеокамери з обладнанням радіодоступу і GNSS-приймачем (екшн-камери) код ДК 021:2015: 32330000-5 – «Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу» | ***Тип пристрою:*** екшн-камера;  ***Інтерфейси:*** USB Type-C;  ***Обов’язкові режими відеозйомки***: 5.3K – 60 кад/сек., 4К – 120 кад/сек, 2,7К – 240 кад/сек;  ***Формат запису: MP4*** (H.264 / AVC), MP4 (H.265 / HEVC);  Система стабілізації відео HyperSmooth 5.0  Нічне таймлапс-відео  ***Роздільна здатність матриці:*** не гірше 27 Мп;  ***Функції фото:*** не менше 27 МП  серійна зйомка  управління експозицією  нічна фотозйомка  ***Додаткові можливості:***  Бездротові з'єднання: Bluetooth, GPS, Wi-Fi  ***Підтримка карти пам'яті:*** microSD (не нижче класу 10 або стандарту UHS-3);  ***Ємність акумулятору:*** не менше 1700 mAh;  ***Комплект постачання:*** Екшн-камера; футляр для перенесення; вигнуте клейке кріплення, що клеїться; кріпильна пряжка + кріпильний гвинт; кабель USB-C. | шт. | 10 |

Якість Товару, який Постачальник зобов'язаний передати Покупцю, має відповідати державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого виду товару.

Товар, що пропонується учасником, повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), технічно справним, без дефектів та механічних й будь-яких інших пошкоджень.

Товар передається замовнику у зібраному та справному стані, придатний для використання відповідно до свого призначення.

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка не повинна мати зовнішніх пошкоджень, забруднень, або слідів їх усунення та повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, встановити його походження та дату виробництва.

Навантаження, доставка, розвантаження товару, що є предметом закупівлі здійснюється за рахунок Учасника на визначені Замовником адреси відповідно до попередньо узгоджених строків поставки.

Терміни поставки товару: *з дати підписання договору до 30.04.2024*.

Місце поставки товару: *адреса Замовника*.

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:**

- відповідні копії документів, які підтверджують якість товару (*декларація виробника та/або сертифікати відповідності*).

- Лист-гарантію в довільній формі про те, що учасник гарантує якість, комплектність і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку, який повинен становити не менше 12 місяців з моменту поставки товару.

- Характеристики запропонованого учасником товару мають бути відповідними або кращими, ніж у вимогах замовника. На підтвердження цього учасник подає у складі своєї пропозиції таблицю відповідності.

**ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ**

**технічних та якісних характеристик запропонованого товару умовам тендерної документації**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товарів, технічні та якісні характеристики товарів, що вимагаються замовником** | **Найменування товарів, технічні та якісні характеристики товарів, що пропонуються учасником** | **Відповідність** |
| 1. | ***Тип пристрою:*** екшн-камера;  ***Інтерфейси:*** USB Type-C;  ***Обов’язкові режими відеозйомки***: 5.3K – 60 кад/сек., 4К – 120 кад/сек, 2,7К – 240 кад/сек;  ***Формат запису: MP4*** (H.264 / AVC), MP4 (H.265 / HEVC);  Система стабілізації відео HyperSmooth 5.0  Нічне таймлапс-відео  ***Роздільна здатність матриці:*** не гірше 27 Мп;  ***Функції фото:*** не менше 27 МП  серійна зйомка  управління експозицією  нічна фотозйомка  ***Додаткові можливості:***  Бездротові з'єднання: Bluetooth, GPS, Wi-Fi  ***Підтримка карти пам'яті:*** microSD (не нижче класу 10 або стандарту UHS-3);  ***Ємність акумулятору:*** не менше 1700 mAh;  ***Комплект постачання:*** Екшн-камера; футляр для перенесення; вигнуте клейке кріплення, що клеїться; кріпильна пряжка + кріпильний гвинт; кабель USB-C. |  | *У разі, якщо найменування товару, технічні та якісні характеристики товару, що пропонується, відповідають або перевищують необхідні характеристики, пишеться – «так», якщо не відповідають – «ні».* |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати основним вимогам чинного законодавства із захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.