**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАДАННЯ**

**на закупівлю**

«**код ДК 021:2015 - 44810000-1 «Фарби»** (Фарби, емалі, водно - дисперсійні пігментні концентрати в асортименті для комунальних закладів Чорноострівської ОТГ)**»**

Кількісні характеристики предмета закупівлі

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Загальна назва** | **Номенклатура позиції** | **Од-ця**  **вм-ру** | **Кількість** | **Фасовка** | **Пакування** |
| 1 | Фарба акрилова водоемульсійна сніжнобіла | 44812220-3 - Водні фарби | шт. | 73 | не менше 10 л. (12,6 кг.) | відро |
| 2 | Фарба водоемульсійна акрилова сніжнобіла | 44812220-3 - Водні фарби | шт. | 2 | не менше 5 л. (6,3 кг.) | відро |
| 3 | Фарба водоемульсійна акрилова фасад сніжнобіла | 44812220-3 - Водні фарби | шт. | 14 | не менше 10 л. (12,6 кг.) | відро |
| 4 | Фарба водоемульсійна акрилова фасадна сніжнобіла | 44812220-3 - Водні фарби | шт. | 13 | не менше 15 л. (20 кг.) | відро |
| 5 | Емаль алкідна ПФ-115 біла | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 129 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 6 | Емаль алкідна ПФ-115 вишнева | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 7 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 7 | Емаль алкідна ПФ-115 жовта | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 36 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 8 | Емаль для підлоги жовто-коричнева ПФ -266 | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 302 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 9 | Емаль алкідна ПФ -115 червоно-коричнева | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 23 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 10 | Емаль алкідна ПФ-115 зелена | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 55 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 11 | Емаль алкідна ПФ-115 темно-зелена | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 13 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 12 | Емаль алкідна ПФ-115 синя | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 10 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 13 | Емаль алкідна ПФ-115 сіра | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 14 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 14 | Емаль алкідна ПФ-115 темний шоколад | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 5 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 15 | Емаль алкідна ПФ-115 блакитна | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 47 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 16 | Емаль алкідна ПФ-115 червона | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 7 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 17 | Емаль алкідна ПФ-115 чорна | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 6 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 18 | Емаль алкідна ПФ-115 бузкова | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 4 | не менше 2,8 кг. | банка |
| 19 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат зелений | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 65 | не менше 100 мл. | банка |
| 20 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат весняно-зелений | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 4 | не менше 100 мл. | банка |
| 21 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат лимонний | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 11 | не менше 100 мл. | банка |
| 22 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат лаймовий | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 6 | не менше 100 мл. | банка |
| 23 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат блакитний | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 4 | не менше 100 мл. | банка |
| 24 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат персик | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 18 | не менше 100 мл. | банка |
| 25 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат абрикос | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 3 | не менше 100 мл. | банка |
| 26 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат червоний | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 15 | не менше 100 мл. | банка |
| 27 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат жовтий | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 17 | не менше 100 мл. | банка |
| 28 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат жовто-сонячний | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 2 | не менше 100 мл. | банка |
| 29 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат синій | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 14 | не менше 100 мл. | банка |
| 30 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат фіолетовий | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 3 | не менше 100 мл. | банка |
| 31 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат бежевий | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 8 | не менше 100 мл. | банка |
| 32 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат чорний | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 22 | не менше 100 мл. | банка |
| 33 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат апельсин | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 3 | не менше 100 мл. | банка |
| 34 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат сакура | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 12 | не менше 100 мл. | банка |
| 35 | Емаль алкідна ПФ-115 темний шоколад | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 11 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 36 | Емаль алкідна ПФ-115 сіра | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 6 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 37 | Емаль алкідна ПФ-115 помаранчева | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 15 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 38 | Емаль алкідна ПФ-115 червона | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 11 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 39 | Емаль алкідна ПФ-115 жовта | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 9 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 40 | Емаль алкідна ПФ-115 коричнева | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 1 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 41 | Емаль алкідна ПФ-115 світло - зелена | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 2 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 42 | Емаль алкідна ПФ-115 синя | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 4 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 43 | Емаль алкідна ПФ-115 зелена | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 3 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 44 | Емаль алкідна ПФ-115 чорна | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 3 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 45 | Емаль алкідна ПФ-115 блакитна | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 9 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 46 | Емаль алкідна ПФ-115 бузкова | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 5 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 47 | Емаль алкідна ПФ-115 біла | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 16 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 48 | Емаль алкідна ПФ-115 вишнева | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 5 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 49 | Емаль алкідна ПФ-115 бежева | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 1 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 50 | Емаль алкідна ПФ-115 червоно-коричнева | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 1 | не менше 0,9 кг. | банка |
| 51 | Емаль срібляста корабельна ПФ-115 | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 2 | не менше 0,7 кг. | банка |
| 52 | Фарба-спрей в балончику сіра | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 2 | Не менше 0,4 кг | балончик |
| 53 | Фарба-спрей в балончику нове золото | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 12 | Не менше 0,4 кг | балончик |
| 54 | Фарба-спрей в балончику сріблясто сіра | 44812200-7 - Олійні та водні фарби | шт. | 11 | Не менше 0,4 кг | балончик |
| 55 | Водно-дисперсійна емаль акрилова червоне золото | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 7 | не менше 100 мл. | банка |
| 56 | Водно-дисперсійна емаль акрилова мідь | 44812100-6 - Емалі та глазурі | шт. | 5 | не менше 100 мл. | банка |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Строки постачання: до 01.05.2024 року.

2. Товар повинен бути новим (рік виготовлення - не раніше 2024 року), таким що не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, в оригінальній упаковці (в складі пропозиції надається гарантійний лист в довільній формі).

3. Товар не повинен містити небезпечні для організму речовини. Показники безпеки (токсичні елементи тощо) повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

4. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) предмету закупівлі до дверей складів, **перелік яких визначений у Додатках № 3 та № 4 до тендерної документації, про що Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист в довільній формі**.

5. При поставці товару повинна дотримуватися цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника. Упаковка не повинна бути деформованою або пошкодженою. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб уникнути його пошкодження та псування під час транспортування.

6. Кожна партія товару повинна супроводжуватися видатковою накладною та діючими документами, що підтверджують якість товару дійсні на території України. Якість товарів повинна відповідати вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами, правилами (ГОСТ, ДСТУ, ТУУ). Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

7. Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника. Для підтвердження Учасник надає заповнену таблицю відповідності (таблиця 1 технічних характеристик товару) запропонованого Замовнику товару технічним, кількісним та якісним вимогам тендерної документації.

8. При виявленні Замовником дефектів, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Учасник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника в найкоротші терміни.

9. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством

***Примітка:***

***у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***

**Технічні характеристики товару (таблиця 1)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Технічні характеристики | Характеристики товару запропоновані Учасником | Відповідність так/ні |
| 1 | Фарба акрилова водоемульсійна сніжнобіла | шт. | 73 | За типом робіт - для внутрішніх робіт.  Властивості: без запаху, стійка до миття, швидковисихаюча, зносостійка  Колір білий  Фасування – відро не менше 10л (14кг). |  |  |
| 2 | Фарба водоемульсійна акрилова сніжнобіла | шт. | 2 | За типом робіт - для внутрішніх робіт.  Властивості: без запаху, стійка до миття, швидковисихаюча, зносостійка  Колір білий  Фасування – відро не менше 5л (7кг). |  |  |
| 3 | Фарба водоемульсійна акрилова фасадна сніжнобіла | шт. | 14 | За типом робіт – для зовнішніх робіт  Властивості: без запаху, стійка до миття, швидковисихаюча, зносостійка  Колір білий  Фасування – відро не менше 10 л (14кг). |  |  |
| 4 | Фарба водоемульсійна акрилова фасадна сніжнобіла | шт. | 13 | За типом робіт – для зовнішніх робіт  Властивості: без запаху, стійка до миття, швидковисихаюча, зносостійка  Колір білий  Фасування – відро не менше 15л (20кг) |  |  |
| 5 | Емаль алкідна ПФ-115 біла | шт. | 129 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 6 | Емаль алкідна ПФ-115 вишнева | шт. | 7 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 7 | Емаль алкідна ПФ-115 жовта | шт. | 36 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 8 | Емаль для підлоги жовто-коричнева ПФ -266 | шт. | 302 | Емаль для підлоги зносостійка  ПФ -266 глянцева для внутрішніх робіт.  Призначення – для дерев’яних поверхонь, підлоги.  Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг. |  |  |
| 9 | Емаль алкідна ПФ -115 червоно-коричнева | шт. | 23 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 10 | Емаль алкідна ПФ-115 зелена | шт. | 55 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 11 | Емаль алкідна ПФ-115 темно-зелена | шт. | 13 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 12 | Емаль алкідна ПФ-115 синя | шт. | 10 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 13 | Емаль алкідна ПФ-115 сіра | шт. | 14 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 14 | Емаль алкідна ПФ-115 темний шоколад | шт. | 5 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 15 | Емаль алкідна ПФ-115 блакитна | шт. | 47 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 16 | Емаль алкідна ПФ-115 червона | шт. | 7 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 17 | Емаль алкідна ПФ-115 чорна | шт. | 6 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 18 | Емаль алкідна ПФ-115 бузкова | шт. | 4 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години.  Фасування – банка не менше 2,8 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. Ступінь блиску глянцева  Стійкість до миття так. |  |  |
| 19 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат зелений | шт. | 65 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 20 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. весняно-зелений | шт. | 4 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 21 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. лимонний | шт. | 11 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 22 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. лаймовий | шт. | 6 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 23 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. блакитний | шт. | 4 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 24 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. персик | шт. | 18 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 25 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. абрикос | шт. | 3 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 26 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. червоний | шт. | 15 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 27 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. жовтий | шт. | 17 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 28 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. жовто-сонячний | шт. | 2 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 29 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. синій | шт. | 14 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 30 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. фіолетовий | шт. | 3 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 31 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. бежевий | шт. | 8 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 32 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. чорниий | шт. | 22 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 33 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. апельсин | шт. | 3 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – \_ банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 34 | Водно - дисперсійний пігментний концентрат 100 мл. сакура | шт. | 12 | Універсальний - для водяних фарб і фарб на основі розчинників  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 35 | Емаль алкідна ПФ-115 темний шоколад | шт. | 11 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 36 | Емаль алкідна ПФ-115 сіра | шт. | 6 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 37 | Емаль алкідна ПФ-115 помаранчева | шт. | 15 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 38 | Емаль алкідна ПФ-115 червона | шт. | 11 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 39 | Емаль алкідна ПФ-115 жовта | шт. | 9 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 40 | Емаль алкідна ПФ-115 коричнева | шт. | 1 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 41 | Емаль алкідна ПФ-115 світло - зелена | шт. | 2 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 42 | Емаль алкідна ПФ-115 синя | шт. | 4 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 43 | Емаль алкідна ПФ-115 зелена | шт. | 3 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 44 | Емаль алкідна ПФ-115 чорна | шт. | 3 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 45 | Емаль алкідна ПФ-115 блакитна | шт. | 9 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 46 | Емаль алкідна ПФ-115 бузкова | шт. | 5 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 47 | Емаль алкідна ПФ-115 біла | шт. | 16 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 48 | Емаль алкідна ПФ-115 вишнева | шт. | 5 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 49 | Емаль алкідна ПФ-115 бежева | шт. | 1 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 50 | Емаль алкідна ПФ-115 червоно-коричнева | шт. | 1 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,9 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 51 | Емаль срібляста корабельна ПФ-115 | шт. | 2 | Емаль алкідна ПФ-115 гладка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Для фарбування дерев’яних та металічних конструкцій. Час повного висихання не більше 24 години. Фасування – банка не менше 0,7 кг Строк придатності: 18 місяців від дати виготовлення. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок. |  |  |
| 52 | Фарба в балончику сіра | шт. | 2 | Тип фарби: акрилова спрей фарба  Колір - сіра  Фасування – балончик, не менше 400мл |  |  |
| 53 | Фарба в балончику нове золото | шт. | 12 | Тип фарби: акрилова спрей фарба  Колір – нове золото  Фасування – балончик, не менше 400мл |  |  |
| 54 | Фарба в балончику сріблясто сіра | шт. | 11 | Тип фарби: акрилова спрей фарба  Колір – сріблясто сіра  Фасування – балончик, не менше 400мл |  |  |
| 55 | Водно-дисперсійна емаль акрилова червоне золото | шт. | 7 | Підходить для зовнішніх робіт  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |
| 56 | Водно-дисперсійна емаль акрилова мідь | шт. | 5 | Підходить для зовнішніх робіт  Фасування – банка, не менше 100 мл. |  |  |

***Примітка:***

***у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"***