**Додаток 2**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Найменування товару: **Звукопідсилювальна апаратура для школи мистецтв** **ДК 021:2015:32340000-8 Мікрофони та гучномовці**

Місце поставки: Львівська обл., м.Яворів, вул.Загаєвича, 55А

1. Товар повинен бути новим. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, зміна компонентів на неоригінальні забороняється.
2. Ціни вказуються за одну одиницю товару з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт, доставки до Замовника.
3. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.
4. Завантаження та розвантаження Товару здійснюється представниками Постачальника за адресою згідно Оголошення.
5. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів та відповідати параметрам та вимогам, зазначеним у цьому додатку.
6. Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника. Для підтвердження **Учасник надає заповнену порівняльну таблицю відповідності запропонованого Учасником товару технічним, кількісним та якісним вимогам** тендерної документації (**обов’язково зазначається виробник, модель та артикул для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника)**. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію.
7. При поставці товару обов’язково надаються копії супровідних документів, що підтверджують якість та безпечність товару, надаються на кожну партію товару (посвідчення або сертифікат якості, або декларація виробника), де вказується дата виготовлення, умови та термін експлуатації, інші документи, що передбачені чинним законодавством України).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  **товару** | **Опис, технічні характеристики товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Технічний опис, технічні характеристики запропонованого товару Учасника** | **Зображення для зразку** |
| **1.** | **Акустична система** | Тип Портативні  Вид Активні  Розмір широгосмугового дифузора 15"  Кількість смуг 2  Потужність до 1500 Вт  Номінальна потужність 650 Вт  Пікова потужність 1300 Вт  Роз'єм Combo  Мікрофонний вхід Є  Bluetooth Є  Колір Чорний  Розмір НЧ" 15"  Розмір ВЧ" 1"  Частотний діапазон  45 Гц - 20 кГц (-10); 55 Гц - 20 кГц (-3)  Звуковий тиск 128 дБ  Частота кросовера 1.9 кГц  Входи 2 x XLR/TRS  Виходи 1 x XLR (Thru)  Матеріал корпусу Поліпропілен  Особливості DSP процессор; Bluetooth 5.0  Гарантія 12 місяців  Комплектація  Акустична система, мережевий кабель, інструкція  Розміри товару (без упаковки)  716 x 438 x 358 мм  Вага без упаковки (нетто) 17 кг  Елементи живлення Є  Тип елементів живлення Мережевий кабель  Кількість елементів живлення 1  Елементи живлення в комплекті Є | шт. | **2** |  |  |
| **2.** | **Мікшерний пульт** | Компактний мікшерний пульт зі 100-мм фейдерами, 6 моно, 3 стерео (+3 доп. Стерео - ST, 2TRK, USB на LR або паралельно основним стерео), 3-х смуговий EQ з параметричною серединою на моно-лінійках, 2-х смуговий EQ на стерео-лінійках, 3 AUX (2pre + 1post), USB посил / повернення, Insert (mono & main), що відключається НЧ-фільтр на всіх моно-лінійках, фантом +48, вбудований блок живлення, ВБУДОВАНИЙ ПРОЦЕССОР ЕФЕКТІВ | шт | **1** |  |  |
| **3.** | **Мікрофонна радіосистема** | Параметри передавача  Діапазон несучої частоти: 620 960 МГц  Вихідна потужність РЧ: максимум 30 мВт  Режим коливань: PLL (цифровий синтезатор частоти)  Стабільність частоти передачі: <30ppm  Динамічний діапазон: >=100 дБ (А)  Частотна характеристика: 50 Гц-15 кГц  Максимальний вхідний звуковий тиск: 130 дБ УЗД  Джерело живлення мікрофона: 3В 2 лужні батареї типу АА  Приймач  Діапазон несучої частоти: 520 960 МГц  Метод модуляції: частотна модуляція FM  Режим коливань: PLL (цифровий синтезатор частоти)  Придушення перешкод: 80Db  Придушення дзеркального зображення: >=80dB  Чутливість: 5dBuV  Рівень аудіовиходу: симетричний вихід: 250 мВ/600 Ом, Несиметричний вихід: 400 мВ/3 кгм  Робоча відстань: 50-150 метрів (залежно від умов використання)  Робоча напруга: DC12-16V  Робочий струм: <=1500mA | шт | **1** |  |  |
| **4.** | **Набір стійок для акустичної системи** | Набір з двох полегшених стійок під акустичні системи на тринозі, висота 183 см, матеріал алюміній, колір чорний, сумка в компл | шт | **11** |  |  |
| **5.** | **Стійка мікрофонна** | Тип - стійка для мікрофона  Висота стійки - 90 - 160 см.  Довжина журавля - 81 см.  Радіус ніжок - 40 см.  Вага - 3,2 кг | шт | **4** |  |  |
| **6.** | **Автономна акустична система** | Активна 2-х смугова акустична система 15 "НЧ динамік потужність 300Вт 1.0 "титановий драйвер  Звукова котушка: 2.0 "  Магніт: 35 oz Чинячи опір. 8 Ом  Част.діапазон 55Гц-20КГц (-10дБ)  Чутливість 95дБ USB / SD / Bluetooth / 5-смуговий EQ / FM радіо / відлуння / ДУ ЖК дисплей  Бездротова двухканальная VHF мікрофонна система з двома ручними мікрофонами  Напруга живлення: AC + DC + робота від батареї  Час роботи від акумулятора: 3,5-8 годин  Потужність акумулятора 120Вт  Захист зарядного пристрою  Розмір коробки 485 x 400 x 750 мм  Вага: 18 кг | шт | **2** |  |  |
| **7.** | **Мікрофонний кабель** | Діаметр 6 мм, 2 x 0.22 мм 2  Екран: мідна спіральна обплетення  Температурний режим експлуатації: -20 С ~ +70 С  Матеріал оболонки: PVC  Роз'єми: XLR 3-pole female - XLR 3-pole male  Колір: чорний  Довжина: 20 метрів | шт | **2** |  |  |
| **8.** | **Мікрофонний кабель** | Діаметр 6 мм, 2 x 0.22 мм 2  Екран: мідна спіральна обплетення  Температурний режим експлуатації: -20 С ~ +70 С  Матеріал оболонки: PVC  Роз'єми: XLR 3-pole female - XLR 3-pole male  Колір: чорний  Довжина: 2 метра | шт. | **4** |  |  |
|  | **Тримач мікрофонний** | Діаметр  Min-Max:27-31mm. | шт | **4** |  |  |