**Додаток 2**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

 Найменування товару: **Звукопідсилювальна апаратура для школи мистецтв** **ДК 021:2015:32340000-8 Мікрофони та гучномовці**

Місце поставки: Львівська обл., м.Яворів, вул.Загаєвича, 55А

1. Товар повинен бути новим. Всі основні компоненти товару повинні бути оригінальними, зміна компонентів на неоригінальні забороняється.
2. Ціни вказуються за одну одиницю товару з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт, доставки до Замовника.
3. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.
4. Завантаження та розвантаження Товару здійснюється представниками Постачальника за адресою згідно Оголошення.
5. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів та відповідати параметрам та вимогам, зазначеним у цьому додатку.
6. Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника. Для підтвердження **Учасник надає заповнену порівняльну таблицю відповідності запропонованого Учасником товару технічним, кількісним та якісним вимогам** тендерної документації (**обов’язково зазначається виробник, модель та артикул для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника)**. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник залишає право відхилити пропозицію.
7. При поставці товару обов’язково надаються копії супровідних документів, що підтверджують якість та безпечність товару, надаються на кожну партію товару (посвідчення або сертифікат якості, або декларація виробника), де вказується дата виготовлення, умови та термін експлуатації, інші документи, що передбачені чинним законодавством України).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування****товару** | **Опис, технічні характеристики товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Технічний опис, технічні характеристики запропонованого товару Учасника** | **Зображення для зразку** |
| **1.** | **Акустична система** | Тип ПортативніВид АктивніРозмір широгосмугового дифузора 15"Кількість смуг 2Потужність до 1500 ВтНомінальна потужність 650 ВтПікова потужність 1300 ВтРоз'єм ComboМікрофонний вхід ЄBluetooth ЄКолір ЧорнийРозмір НЧ" 15"Розмір ВЧ" 1"Частотний діапазон45 Гц - 20 кГц (-10); 55 Гц - 20 кГц (-3)Звуковий тиск 128 дБЧастота кросовера 1.9 кГцВходи 2 x XLR/TRSВиходи 1 x XLR (Thru)Матеріал корпусу ПоліпропіленОсобливості DSP процессор; Bluetooth 5.0Гарантія 12 місяцівКомплектаціяАкустична система, мережевий кабель, інструкціяРозміри товару (без упаковки)716 x 438 x 358 ммВага без упаковки (нетто) 17 кгЕлементи живлення ЄТип елементів живлення Мережевий кабельКількість елементів живлення 1Елементи живлення в комплекті Є | шт. | **2** |  |  |
| **2.** | **Мікшерний пульт**  | Компактний мікшерний пульт зі 100-мм фейдерами, 6 моно, 3 стерео (+3 доп. Стерео - ST, 2TRK, USB на LR або паралельно основним стерео), 3-х смуговий EQ з параметричною серединою на моно-лінійках, 2-х смуговий EQ на стерео-лінійках, 3 AUX (2pre + 1post), USB посил / повернення, Insert (mono & main), що відключається НЧ-фільтр на всіх моно-лінійках, фантом +48, вбудований блок живлення, ВБУДОВАНИЙ ПРОЦЕССОР ЕФЕКТІВ |  шт | **1** |  |  |
| **3.** | **Мікрофонна радіосистема**  | Параметри передавачаДіапазон несучої частоти: 620 960 МГцВихідна потужність РЧ: максимум 30 мВтРежим коливань: PLL (цифровий синтезатор частоти)Стабільність частоти передачі: <30ppmДинамічний діапазон: >=100 дБ (А)Частотна характеристика: 50 Гц-15 кГцМаксимальний вхідний звуковий тиск: 130 дБ УЗДДжерело живлення мікрофона: 3В 2 лужні батареї типу ААПриймачДіапазон несучої частоти: 520 960 МГцМетод модуляції: частотна модуляція FMРежим коливань: PLL (цифровий синтезатор частоти)Придушення перешкод: 80DbПридушення дзеркального зображення: >=80dBЧутливість: 5dBuVРівень аудіовиходу: симетричний вихід: 250 мВ/600 Ом, Несиметричний вихід: 400 мВ/3 кгмРобоча відстань: 50-150 метрів (залежно від умов використання)Робоча напруга: DC12-16VРобочий струм: <=1500mA |  шт | **1** |  |  |
| **4.** | **Набір стійок для акустичної системи** | Набір з двох полегшених стійок під акустичні системи на тринозі, висота 183 см, матеріал алюміній, колір чорний, сумка в компл | шт | **11** |  |  |
| **5.** | **Стійка мікрофонна**  | Тип - стійка для мікрофонаВисота стійки - 90 - 160 см.Довжина журавля - 81 см.Радіус ніжок - 40 см.Вага - 3,2 кг | шт | **4** |  |  |
| **6.** | **Автономна акустична система**  | Активна 2-х смугова акустична система 15 "НЧ динамік потужність 300Вт 1.0 "титановий драйверЗвукова котушка: 2.0 "Магніт: 35 oz Чинячи опір. 8 ОмЧаст.діапазон 55Гц-20КГц (-10дБ)Чутливість 95дБ USB / SD / Bluetooth / 5-смуговий EQ / FM радіо / відлуння / ДУ ЖК дисплейБездротова двухканальная VHF мікрофонна система з двома ручними мікрофонамиНапруга живлення: AC + DC + робота від батареїЧас роботи від акумулятора: 3,5-8 годинПотужність акумулятора 120ВтЗахист зарядного пристроюРозмір коробки 485 x 400 x 750 ммВага: 18 кг | шт | **2** |  |  |
| **7.** | **Мікрофонний кабель** | Діаметр 6 мм, 2 x 0.22 мм 2Екран: мідна спіральна обплетенняТемпературний режим експлуатації: -20 С ~ +70 СМатеріал оболонки: PVCРоз'єми: XLR 3-pole female - XLR 3-pole maleКолір: чорнийДовжина: 20 метрів | шт | **2** |  |  |
| **8.** | **Мікрофонний кабель** | Діаметр 6 мм, 2 x 0.22 мм 2Екран: мідна спіральна обплетенняТемпературний режим експлуатації: -20 С ~ +70 СМатеріал оболонки: PVCРоз'єми: XLR 3-pole female - XLR 3-pole maleКолір: чорнийДовжина: 2 метра | шт. | **4** |  |  |
|  | **Тримач мікрофонний** | Діаметр Min-Max:27-31mm. | шт | **4** |  |  |