**ДОДАТОК 5**

**ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. Товар повинен постачатись в упаковці та з маркуванням виробника, а також повинна бути в наявністі технічна документація, яка входить до комплекту постачання фірми-виробника.

2. У разі постачання неякісного Товару, Учасник забезпечує заміну неякісного Товару якісним за власний рахунок при пред’явлені Замовником не пізніше 3 робочих днів після отримання Товару.

3. Гарантійні зобов’язання на Товар, що поставляється повинні діяти на протязі гарантійного строку, який встановлено фірмою-виробником.

4. Учасник зобов’язується протягом гарантійного строку усувати за власний рахунок недоліки Товару, що перешкоджають його нормальному використанню, шляхом заміни чи ремонту комплектуючого Товару або окремої складової частини.

5. Наявність заявлених Замовником недоліків та причини їх виникнення повинно встановлюватись актом обстеження технічного стану Товару, який обов’язково укладається між Сторонами і є підставою для усунення Учасником недоліків Товару у термін, що узгоджується за домовленістю Сторін. Акт обстеження технічного стану складається сервісним (технічним) центром Учасника за участю представника Замовника.

6. Витрати за доставку товару здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника).

7. Надати інформаційну довідку на фірмовому бланку (у разі наявності), складену у довільній формі про те, що система екологічного управління учасника стосовно неспеціалізованої оптової торгівлі відповідає міжнародному стандарту ISO 14001:2015 (Сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) з обов’язковим наданням чинного підтверджуючого документу та звіту, який відповідає предмету закупівлі. Даний сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ, та чинний на момент подання пропозицій.

8. З метою підтвердження відповідності учасника – міжнародним та національним стандартам якості та враховуючи, що відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 31.12.2015 року № 221 міжнародний стандарт ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. ВИМОГИ» був прийнятий також у якості Національного стандарту України (ДСТУ ISO 9001:2015), учасник надає інформаційну довідку на фірмовому бланку (у разі наявності), складену у довільній формі про те, що система менеджменту якістю учасника стосовно неспеціалізованої оптової торгівлі відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2015 (Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) з обов’язковим наданням чинного підтверджуючого документу та звіту, який відповідає предмету закупівлі. Даний сертифікат повинен бути виданий органом сертифікації, акредитованим НААУ, та чинний на момент подання пропозицій.

**9. Товар не може бути виробництва російської федерації.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування товару** | **Кількість** | **од. виміру** |
| 1 | ППКП Тірас 4П (пластик) | 2 | шт. |
| 2 | ППКП Тірас 16П (метал) | 2 | шт. |
| 3 | ППКП Тірас 16.128П | 2 | шт. |
| 4 | ППКП "Тірас 4П.1"(+вбудований GSM комунікатор) | 4 | шт. |
| 5 | ППКП "Тірас 8П.1"(+вбудований GSM комунікатор) | 4 | шт. |
| 6 | ППКП TIRAS PRIME A | 1 | шт. |
| 7 | ППКП "Tiras PRIME 8" | 2 | шт. |
| 8 | ППКП "Tiras PRIME 16" | 2 | шт. |
| 9 | ППКП "Tiras PRIME 8L" | 1 | шт. |
| 10 | МЦА-GSM | 5 | шт. |
| 11 | МРЛ - 2.1 релейний | 5 | шт. |
| 12 | Блок керування БКІ-02А | 4 | шт. |
| 13 | Блок керування БКІ-02Б | 4 | шт. |
| 14 | Світильник аварійний EL-115 | 5 | шт. |
| 15 | Сповіщувач Fire Protect | 5 | шт. |
| 16 | Сповіщувач Fire Protect Plus | 5 | шт. |
| 17 | Сповіщувач ТПТ-2 тепловий | 10 | шт. |
| 18 | Сповіщувач ТПТ-3 тепловий | 5 | шт. |
| 19 | Сповіщувач ТПТ-4 тепловий | 2 | шт. |
| 20 | Сповіщувач CПД-3 пожежний | 20 | шт. |
| 21 | Сповіщувач CПД-3.2 НЗ пожежний | 15 | шт. |
| 22 | СП-2.1 (200мм) пожежний | 5 | шт. |
| 23 | СП-2.1 (400мм) пожежний | 5 | шт. |
| 24 | СП-2.1 (600мм) пожежний | 5 | шт. |
| 25 | SPR-1 сповіщувач пожежний ручний | 15 | шт. |
| 26 | Сповіщувач СПР "Тирас" | 5 | шт. |
| 27 | Сповіщувач СПР "Тирас" Ех | 5 | шт. |
| 28 | Кнопка Алай-Е.1 сповіщувач пожежний ручний | 2 | шт. |
| 29 | Оповіщувач "Гном-1" (12 В) | 5 | шт. |
| 30 | Оповіщувач "Джміль-1" світло-звуковий | 2 | шт. |
| 31 | ОСЗ "Джміль-А" | 2 | шт. |
| 32 | Сповіщувач MSD-300 | 10 | шт. |
| 33 | Сповіщувач ASD-200 | 10 | шт. |
| 34 | УА-2-220-А | 5 | шт. |
| 35 | Оповіщувач ОС-1 (12/24V) ВИХІД | 15 | шт. |
| 36 | Оповіщувач ОСЗ-2 ПОЖЕЖА | 15 | шт. |
| 37 | Оповіщувач ОСЗ-12 ВИХІД | 15 | шт. |
| 38 | Оповіщувач С-03С-12 В світло-звуковий внутрішній | 2 | шт. |
| 39 | Оповіщувач ОС3-14.1 Стрілка-показчик руху | 2 | шт. |
| 40 | Оповіщувач світловий "Гринлайт" УА-2-12/24 | 5 | шт. |
| 41 | Оповіщувач Гермет-1 | 10 | шт. |
| 42 | Оповіщувач Гермет-2 | 10 | шт. |
| 43 | Оповіщувач Гермет-3 | 5 | шт. |

У разі наявності в Специфікації посилання на конкретну торгову марку, фірму, код виробника, назву Товару або джерело його походження слід вважати, що після такого посилання міститься вираз **«або аналог»**.

Під «**аналогом**» розуміється аналогічний Товар (рівноцінний і рівнозначний), який повністю відповідає технічним та якісним характеристикам, зазначеним у Специфікації. У разі, якщо учасник пропонує «**аналог**», замість Товару, наведеного у Специфікації, то він повинен позначити таку складову частину виразом «**аналог**» та надати документи, які підтверджують, що «**аналог**» має аналогічні якісні та технічні характеристики. Також надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником аналогу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*Уповноважена особа учасника (посада, підпис, прізвище та ініціали)*