**Вимоги до предмета закупівлі**

**Генератор інверторний Champion 73001i-P-EU (або його точний аналог)**

**Технічні характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Початкова потужність | не менше 3750 Вт |
| Номінальна потужність | не менше 3200 Вт |
| Максимальна потужність | не менше 3500 Вт |
| Потужність двигуна | не менше 3,2 кВт |
| Тип запуску | Ручний, електричний, дистанційний |
| Виходи | 12 В постійного струму, 8,3 А |
| 220 В змінного струму |
| Заряджання змінним струмом | 2 × 220 В, 16 А |
| Фаза | Однофазний |
| К-ть об/хв | Автоматично (на основі навантаження) |
| Об'єм двигуна | не менше 192 см3 |
| Ємність паливного баку | не менше 6 л |
| Ємність оливного баку | не менше 0,55 л |
| Рекомендований тип оливи | 5W-30 Synthetic (при температурі навколишнього середовища від -28,9°С до 48,9°С) 5W-30 (від -28,9°С до -17,8°С) 10W-30 (від -6,7°С до 48,9°С) 10W-40 (від 26,7°С до 48,9°С) |
| Габарити | не більше 63,5 см × 49 см × 50,5 см |
| Вага | не більше 50 кг |
| Гарантія | 12 місяців |

**Генератор інверторний Champion 73001i-P-EU (або його точний аналог)** повинен мати наступні опції:

* Інверторна технологія з точним відображенням синусоїдальної форми;
* Тривалий час роботи: до 8 год роботи при навантаженні 25%;
* Енергоощадний режим роботи, який дозволяє економити паливо та продовжити термін служби двигуна;
* Безконтактний запуск за допомогою пульта дистанційного керування;
* Можливість паралельного підключення, тобто цей генератор можна одночасно використовувати разом з іншим генератором Champion аналогічної моделі;
* Низький рівень шуму: 58 дБА на відстані 7 м;
* Захист від перевантаження;
* Інтелектуальний вольтметр 3 в 1;
* Двопортовий USB адаптер (2,1 A / 1 A)
* Давач низького рівня оливи з автоматичним вимиканням генератора при досягненні критично низького рівня;
* Подвійний USB інтерфейс;
* Ручка та колеса для зручного пересування

**З питань уточнення технічних характеристик звертатись за тел: +380677926183 Сергій Іванович**