**Додаток 2**

**до оголошення про проведення**

**спрощеної закупівлі**

**Технічний опис предмету закупівлі**

(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

1. **Дизель генератор ESTAR F175 SA (У всепогодному кожусі ном. потужність 125 кВт, АВР, підігрів)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування параметрів / одиниці виміру | Дизель генератор ESTAR F175 SA (125 кВт)(Туреччина) (або еквівалент) |
| Рік випуску – не раніше | 2022 |
| Обсяг масляного картера, л | 18 |
| Двигун | Дизельний рядний, 6 циліндровий, 1500(об/хв), рідинне охолодження. |
| Напруга, В | 400 |
| Паливний бак, л | 260 |
| Потужність кВа – не менше | 125 |
| Максимальний струм А. | 253 |
| Кількість фаз | 3 |
| Номінальна частота Гц | 50 |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |
| Витрата палива при 50% навантаженні | 16 л/г |
| Система запуску, контролер (В300) | Електростартер постійного струму/Автоматика/АВР |
| Рівень шуму, дБ/7м | 72 |
| Альтернатор | Резервна потужність (кВА 175/140 кВт), клас ізоляції Н,ІР23 |
| Вага установки, кг | 1760 |
| Габаритні розміри виконання в капоті,мм   * довжина * ширина * висота | 3700 мм.  1100 мм.  1800 мм. |

**Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару :**

**Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.**

**Вимоги щодо якості товару:**

1. Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку, затарений та запакований в оригінальну упаковку виробника, якість товару повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Для підтвердження учасник має надати довідку на фірмовому бланку (у разі наявності таких бланків) в довільній формі за підписом керівника або уповноваженої особи учасника з відбитком печатки(подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

2. У разі надання еквіваленту (товару з аналогічними технічними та якісними характеристиками) учасник у складі пропозиції надає оригінал паспорту від виробника, сертифікат якості, креслення, сертифікат відповідності добровільної сертифікації та оригінали НД якій він відповідає з детальними технічними характеристиками запропонованого еквіваленту.