Додаток 2

**Детальний опис**

**предмету закупівлі та технічні (якісні) вимоги до предмету закупівлі:**

**Послуги з поточного ремонту та обслуговування транспортних засобів за кодом ДК 021:2015 - 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»**

|  |
| --- |
| **Kia Magentis (ВХ001Е)****WIN: KNAGE227395362759****2009 рік випуску** |
| **Найменування** | **Кількість** |
| Заміна фільтра масляного  | 1 |
| Заміна фільтра паливного | 1 |
| Заміна фільтра повітряного | 1 |
| Заміна фільтра салону | 1 |
| Заміна прокладки заливної пробки піддону двигуна | 1 |
| Заміна моторної оливи 5W30 (5л) | 1 |
| Заміна тяги наконечника | 1 |
| Заміна опори кульової | 1 |
| Заміна ричага заднього | 2 |
| Заміна болта розвального | 2 |
| Заміна шлангу гальмівного | 1 |

Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності згідно з вимогами чинного законодавства станція технічного обслуговування (далі – СТО) повинна розміщуватися в м. Хмельницький на відстані надання послуг – не більше 25 км (за найкоротшим маршрутом по дорогам загального користування) від місця знаходження автомобілів Замовника.

|  |
| --- |
| **Skoda SuperB (ВХ101Е)****WIN: TMBDL23U57B300487****2006 рік випуску** |
| **Найменування** | **Кількість** |
| Заміна вітрового скла | 1 |
| Заміна шовного герметику фар | 2 |
| Пайка кріплень фар | 2 |
| Шліфування, полірування, бронювання фар | 2 |

Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності згідно з вимогами чинного законодавства станція технічного обслуговування (далі – СТО) повинна розміщуватися в м. Хмельницький на відстані надання послуг – не більше 25 км (за найкоротшим маршрутом по дорогам загального користування) від місця знаходження автомобілів Замовника.

|  |
| --- |
| **Mersedec Benz Sprinter (ВХ197Е)****WIN: WDB9036632R559960****2003 рік випуску** |
| **Найменування** | **Кількість** |
| Заміна щеплення в зборі | 1 |
| Заміна оливи в коробці передач 75W90 (3л) | 1 |

Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності згідно з вимогами чинного законодавства станція технічного обслуговування (далі – СТО) повинна розміщуватися в м. Хмельницький на відстані надання послуг – не більше 25 км (за найкоротшим маршрутом по дорогам загального користування) від місця знаходження автомобілів Замовника.

|  |
| --- |
| **WV T-5 (ВХ364Е)****WIN: WV2ZZZ7HZDY091318****2013 рік випуску** |
| **Найменування** | **Кількість** |
| Заміна фільтра масляного  | 1 |
| Заміна фільтра паливного | 1 |
| Заміна фільтра повітряного | 1 |
| Заміна моторної оливи 0W30 (6л) | 1 |
| Заміна ролика генератора | 1 |

Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності згідно з вимогами чинного законодавства станція технічного обслуговування (далі – СТО) повинна розміщуватися в м. Хмельницький на відстані надання послуг – не більше 25 км (за найкоротшим маршрутом по дорогам загального користування) від місця знаходження автомобілів Замовника.

|  |
| --- |
| **WV T-5 (ВХ363Е)****WIN: WV2ZZZ7HZDH090927****2013 рік випуску** |
| **Найменування** | **Кількість** |
| Заміна фільтра масляного  | 1 |
| Заміна фільтра паливного | 1 |
| Заміна фільтра повітряного | 1 |
| Заміна моторної оливи 0W30 (6л) | 1 |
| Заміна наконечника рульової тяги | 1 |

Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності згідно з вимогами чинного законодавства станція технічного обслуговування (далі – СТО) повинна розміщуватися в м. Хмельницький на відстані надання послуг – не більше 25 км (за найкоротшим маршрутом по дорогам загального користування) від місця знаходження автомобілів Замовника.

**Вимоги до СТО, де будуть надаватися Послуги:**

* Місце для проведення ремонту, обладнаний електричними або гідравлічними підйомниками.
* Місце для ремонту агрегатів з комплектом обладнання.
* Місце кузовного ремонту.
* Місце по ремонту електрообладнання.
* Наявність приміщень для оформлення замовлень клієнтів, зона очікування.
* Наявність в Учасника складських приміщень, в яких створено умови для зберігання запасних частин та витратних матеріалів.
* Власний або орендований склад автозапчастин, акумуляторних батарей, витратних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів за однією адресою місцезнаходження приміщень СТО, із запасом запасних частин для проведення технічного обслуговування транспортних засобів Замовника.
* Наявність в Учасника спеціалізованого ліцензійного програмного забезпечення для реалізації і правильного використання запчастин, інтервалів та трудомісткості чергового обслуговування автомобілів, технології їх ремонту та діагностики.

**Вимоги до якості та обсягу Послуг, що надаються СТО:**

* Якість Послуг повинна відповідати технічним вимогам, загальноприйнятим умовам надання такого роду послуг та чинному законодавству України.
* Вартість Послуг, запасних частин та витратних матеріалів вказується в Актах приймання-передачі наданих послуг.

**Переможець зобов’язаний забезпечити:**

- надання Послуг, якість яких має відповідати технічним вимогам, загальноприйнятим умовам надання такого роду послуг та чинному законодавству України;

- здійснення технічних операцій і процесів з утримання ТЗ у безпечному технічному стані відповідно до технічних умов Виробника та норм законодавства;

- відповідальне збереження ТЗ;

Відповідальне збереження – комплекс організаційних і технічних заходів, які гарантують зберігання транспортного засобу у відповідності до вимог експлуатаційної документації на автотранспортний засіб, протягом часу проведення ремонту та технічного обслуговування транспортного засобу;

* надання стоянки та організація безпечного зберігання ТЗ на території СТО під охороною відбувається на безоплатній основі;
* учасник повинен організувати безпечне зберігання ТЗ Замовника на території СТО, а також мати стоянку для зберігання не менше ніж 3-ти ТЗ Замовника, цілодобову охорону;

- безпеку Замовника під час його перебування на СТО;

- у разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків.

Гарантія на виконані роботи і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 за № 1609/26386.

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:

● Гарантійний лист (у довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника), в якому міститься інформація, що СТО Учасника має стоянку для зберігання ТЗ Замовника, цілодобову фізичну охорону.