**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (ЗАВДАННЯ)**

**«Контейнери для збору ТПВ»**

**(КОД ДК 021:2015: 44610000-9 - Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску)**

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим 2022 р.в., вільним від посягань третіх осіб та обмежень у використанні, а також таким, що не був у використанні.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Од. вим.** | **К-сть** | **Технічний опис** |
| 1 | **Контейнери для збору ТПВ** ою | комплект. | 1  (8 штук) | Відповідність стандарту – DIN 30720.  Висота контейнеру – 1250 мм.  Довжина контейнера верх– 3500 мм.  Довжина контейнера низ– 2000 мм.  Ширина низ – 1620 мм.  Ширина верх -1640 мм.  Дно контейнеру з листового металу – 4 мм.  Стінки з листового металу – 3 мм.  Ємність – 5 м.куб.  Колір – RAL2004.  Матеріал з якого виготовляється контейнер –листова сталь.  Міцне лако-фарбове покриття (знежирення, антикорозійне оброблення металу, грунтування швів, грунтування виробу в цілому (застосовувати грунт на епоксидній основі), фінішне фарбування (застосовувати фарбу на поліуретановій основі).  Контейнер обладнати захватом для захвату сміттєвозом.  1. Боковий захват у вигляді цапфи, що кріпиться на всю ширину бічної стінки, з посиленою, запресованою не знімною металевою трубкою.  Конструкція контейнера повинна бути зручна для вивантаження в приймальний бункер сміттєвоза із заднім завантаженням. |

2. Всі контейнери повинні мати:

- місця для захвату сміттєвозом;

- міцне лако-фарбове покриття


- фінішне фарбування;

- маркування того, щоб Замовник при отриманні товару, міг перевірити дату виготовлення контейнерів, має бути нанесення маркування місяця та року коли був виготовлений контейнер.

* Товар, що поставлятиметься, повинен відповідати вимогам ДСТУ 8476:2015, на підтвердження чого учасник має надати у складі пропозиції сертифікат відповідності, чинний на весь період дії договору
* Учасник у складі пропозиції надає сертифікат на систему управління якістю заводу-виробника ДСТУ ISO 9001:2018, який виданий акредитованою Національним агентством з акредитації України установою, та підтверджує, що виробник розробив, впровадив та застосовує розроблені постійно діючі процедури системи управління. У разі, якщо дата видачі сертифікатів перевищує 1 (один) рік, надати сканований з оригіналу документ про результати останньої перевірки

- Учасник у складі пропозиції надає технічні умови на продукцію (допускається завантаження виключно першої (титульної) сторінки Технічних умов на якій є печатки органу, який здійснив перевірку та реєстрацію даного документу)

Приблизний вигляд

****

3.Доставка Товару, завантажувально-розвантажувальні роботи, здійснюються Замовником власними силами та за власний рахунок в радіусі 150 кілометрів від місця доставки, а саме адреса доставки**: *11500, Житомирська область м. Коростень вул.. Сергія Кемського 76-А****.*

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що ***Учасник повинен надати довідку у довільній формі*** завірену підписом та печаткою (ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника , завірені печаткою (за нявності)***