***Додаток № 1***

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»**

**до закупівлі:**

**Бульдозер з розпушувачем**

**(код за ДК 021:2015 – 43210000-8 – Машини для земляних робіт)**

**1. Загальні положення (вимоги).**

1.1. Назва предмета закупівлі (Товару): бульдозер з розпушувачем.

1.2.Товар (предмет закупівлі) повинен бути виготовлений не раніше 2023 року. Товар (бульдозер з розпушувачем) повинен бути новим виробом (тобто таким, що вперше виготовлений та не був у використанні та/або не зазнавав будь-якого відновлення/ремонту/реконструкції чи будь-якого втручання).

1.3. Кількість Товару: 1 (одна) штука.

1.4. Місце поставки Товару: *Миколаївська область, м. Нова Одеса, склад Замовника.*

1.5. Строк поставки Товару: до 30 вересня 2023 року (включно).

1.6. Товар повинен постачатися у комплекті зі стандартним набором інструментів.

1.7. Учасник повинен надати ***лист в довільній формі*** про гарантування виїзду мобільних ремонтних бригад (чи окремого спеціаліста) до Замовника для гарантійного обслуговування (діагностики, ремонту) Товару (предмета закупівлі).

1.8. Учасник-переможець закупівлі повинен забезпечити замовника витратними матеріалами для здійснення першого регламентного технічного обслуговування Товару, та відповідно такі витратні матеріали передаються Покупцеві одночасно з поставкою Товару ***(на підтвердження відповідності даній вимозі Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист з переліком та кількістю таких витратних матеріалів).***

1.9. У складі пропозиції Учасник повинен надати кольорове зображення (фото) запропонованого Товару (не менше 3 фото) з різних сторін.

1.10. Учасники, які є офіційними представниками, дилерами, дистриб'юторами виробника Товару, повинні надати: копію договору про співпрацю Учасника із виробником або копію дилерського договору, або сертифікат (свідоцтво) офіційного представника (дилера, дистриб’ютора).

1.11. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження (копію документа) того, що система управління якістю організації Учасника перевірена та відповідає вимогам стандартів ДСТУ ISO9001:2018 або ISO 9001:2015 стосовно ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів.

1.12. Учасник-переможець процедури закупівлі повинен надати Замовнику при поставці (прийомі-передачі) Товару:

- документ, що підтверджує якість товару, а саме декларацію про відповідність Товару;

- документи для реєстрації (постановки на облік) в відповідних органах державної реєстрації;

- інструкцію з експлуатації (на українській мові);

- сервісну книжку та гарантійні документи.

**2. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі учасник у складі тендерної пропозиції надає технічну специфікацію, складену учасником згідно з Таблицею 1:**

***Таблиця 1***\*\*

**«Технічна специфікація»**

**до закупівлі:**

**Бульдозер з розпушувачем**

**(код за ДК 021:2015 – 43210000-8 – Машини для земляних робіт)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі | Технічні вимоги | Пропозиція Учасника,  (заповнюється Учасником шляхом зазначення конкретних кількісних, технічних та якісних характеристик товару, що пропонується Учасником, із вказанням конкретного типу, марки, моделі тощо) |
| 1 | 2 | 3 |
| **Бульдозер - новий, 2023 р. випуску (виготовлення)** | | |
| Загальна вага бульдозера (без розпушувача), кг. | Не менше 17000 |  |
| Двигун | Дизельний, Євро 2, турбований 6-циліндровий |  |
| Тип | Рядний, чотиритактний, з прямим вприскуванням та водяним охолодженням |  |
| Потужність двигуна, кВт | Не менше 131 |  |
| Кількість циліндрів | 6 |  |
| Витрата палива г/кВт\*год | Не більше 215 |  |
| Привід вентилятора | Механічний |  |
| Фільтр | Повнопотоковий |  |
| Система змащування | Примусова з приводом від шестеренчастого насоса |  |
| Тип всмоктування | З турбонадувом |  |
| Гідротрансформатор | Однорівневий (одноступінчатий), однофазний, трьохелементний |  |
| Трансмісія | Гідромеханічна |  |
| Робочий тиск гідросистеми, МПа | Не менше 13,7 |  |
| Головний привід | Конічна з спіральним зубом, мастило розбризкуванням |  |
| Бортовий фрикціон | Мокрого типу, багатодисковий, гідравлічне управління |  |
| Гальма | Мокрого типу,педаль з гідравлічною підтримкою |  |
| **Ходова система** | | |
| Кількість несущих (підтримуючих) катків з однієї сторони | 2 шт/кожна сторона |  |
| Кількість опорних катків з однієї сторони | Не менше 6 шт/кожна сторона |  |
| Ширина башмака, мм | Не менше 500 |  |
| Тиск башмака гусениці на ґрунт, кПа | Не більше 76 |  |
| Ширина колії, мм | Не більше 1900 |  |
| Дорожній просвіт, мм | Не менше 400 |  |
| Кількість передач (вперед/назад) | 3/3 |  |
| Об’єм паливного бака, літрів | Не менше 300 |  |
| Акумулятор | 195/2х12 А-ч/В |  |
| Генератор | 35/24 А/В |  |
| Рік випуску (виготовлення) | не раніше 2023 року |  |
| **Відвал прямий** | | | |
| Ширина, мм | не більше 3390 |  |
| Висота, мм | не менше1150 |  |
| Призма волочіння відвалу, м.куб. | не менше 4,5 |  |
| Максимальний діапазон регулювання перекосу відвалу, мм або градуси | Не менше 800 мм або 500 |  |
| Роботи при ухилі, не менше градусів | 30 |  |
| Максимальна висота підйому, не менше мм | 1000 |  |
| Максимальна глибина виїмки, не менше мм | 530 |  |
| **Оснащення кабіни** | | |
| Засклена зі всіх сторін | В наявності |  |
| Внутрішнє освітлення | В наявності |  |
| Обігрівач | В наявності |  |
| Кондиціонер | В наявності |  |
| Склоочисник переднього вікна | В наявності |  |
| Сигнал заднього ходу | В наявності |  |
| Регульоване сидіння водія | В наявності |  |
| **Додаткове робоче обладнання** | | |
| Розпушувач, кількість зубів | 3 зуба |  |
| Максимальна глибина розпушування, мм | не менше 570 |  |
| Висота підйому над рівнем ґрунту, мм | не менше 700 |  |
| Фара освітлення розпушувача | В наявності |  |
| **Інші вимоги** | | |
| Комплект інструмента, ЗІП | В наявності |  |
| Проблисковий маячок | В наявності |  |
| Гарантійні зобов’язання | Не менше 12 календарних місяців /або 2000 мото/год  (в залежності, від того що настане раніше) |  |
| Виробник товару\*\*\* | |  |
| Країна походження товару\*\*\*\* | |  |

*\*\* У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».*

\*\*\**Зазначається учасником найменування виробника.*

\*\*\*\**Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

**3. Підтвердження відповідності вимогам щодо локалізації виробництва.**

3.1. Замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, виключно якщо ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків. Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати (завантажити в електронну систему закупівель) **довідку або лист у довільній формі** із зазначенням ID товару, що є предметом закупівлі, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі, у переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: <https://prozorro.gov.ua/search/products>.

Дана вимога не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару *(надається Учасником у складі тендерної пропозиції)*, про що надається лист-пояснення.

3.2. Згідно п.13 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 2 серпня 2022 р. №861 (далі - Порядок №861) Учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

**4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, передбачені даним додатком, надається учасником на фірмовому бланку (за наявності), з обов’язковим заповненням полів, які цього потребують, та наведенням технічних характеристик запропонованого предмету закупівлі. Інформація підписується повноважним представником Учасника.**