Author: ADMIN
Last saved by: Oleksandr Melnuchuk

Додаток №2
до тендерної документації

Інформація 
про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
Заходи з енергозбереження - поточний ремонт будівлі школи філії «Маложитинська початкова школа» опорного закладу «Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області», що знаходиться за адресою: вул. Кн. Ольги, 52А, с.М.Житин, Рівненський район, Рівненська область (утеплення частини фасаду)
Умови виконання робіт |
Об'єми робіт |

№
Ч.ч.

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1

Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м

м2

135

2 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 154,5 |
3 | Утеплення фасадів пінополістиролом з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 17,4 |
4 | Утеплення фасадів пінополістиролом з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 40,3 |

5

Утеплення покриттів плитами із пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці в один шар

м2

-7

6 | Утеплення цоколю пінополістиролом | м2 | 34,8 |
7 | (Демонтаж) Монтаж металевого козирка | т | 0,1 |
8 | Монтаж металевого козирка | т | 0,1 |

9

(Демонтаж) Улаштування з листової сталі поясків,
сандриків, підвіконних відливів

м

27,5

10

Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів

м

27,5

11 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 10,3 |

12

Фарбування силікатними фарбами за 1 раз раніше
пофарбованих простих фасадів по штукатурці з землі та риштувань

м2

130

13 | Очищення ринв від бруду вручну | м | 93 |

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Назва предмета закупівлі | Заходи з енергозбереження - поточний ремонт будівлі школи філії «Маложитинська початкова школа» опорного закладу «Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області», що знаходиться за адресою: вул. Кн. Ольги, 52А, с.М.Житин, Рівненський район, Рівненська область (утеплення частини фасаду)
Код ДК 021:2015 | (ДК 021:2015 - 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи)
Обсяг надання послуг | 1 послуга

Місце надання послуг

Філія  «Маложитинська початкова школа» опорного закладу «Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області»
вул. Кн.Ольги, 52А, с.М.Житин, Рівненський район, Рівненська область

Строк надання послуг | До 10 червня 2024 включно

Підрядник використовує матеріали Підрядника та Замовника.
Матеріали Замовника:
№ п/п | Найменування матеріалу | Одиниця виміру | Кількість
1 | Затирка для швів | кг | 4,7
2 | Клей для облицювальної плитки | кг | 53,6
3 | Пінопласт екструдований 1180х580х5 | м.кв. | 37,2
4 | Пінопласт екструдований 1200х600х20 | м.кв. | 43,2
5 | Плитки керамічні 30х30 см | м.кв. | 12,2
6 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 51,5
7 | Плівка поліетиленова | м | 37
8 | Відлив віконний 370х0,4мм | м | 2,93
9 | Відлив віконний 350х0,4мм | м | 5,78
10 | Відлив віконний 280х0,4мм | м | 1,45
11 | Клей для системи теплоізоляції | кг | 2972
12 | Відлив віконний 310х0,4мм | м | 4,37
13 | Відлив віконний 300х0,4мм | м | 5,85
14 | Відлив віконний 360х0,4мм | м | 2,87
15 | Сітка армуюча склотканна | м.кв. | 289,3
16 | Штукатурка декоративна Бараник | кг | 668,9
17 | Професійна фасадна акрилова фарба | кг | 124,6
18 | Грунтувальна акрилова фарба | л | 66
19 | Кутник пластиковий з сіткою | м | 259,5
20 | Скловолокно 100мм | м.куб. | 16,5
21 | Плити полістирольні 100-500-1000 | м.куб. | 1,8
22 | Відлив віконний 330х0,4мм | м | 1,46
23 | Відлив віконний 340х0,4мм | м | 1,48
24 | Відлив віконний 320х0,4мм | м | 1,48
25 | Стрічка малярна | шт | 6
26 | Клей- піна монтажна  850мл професійна | шт | 12
27 | Заглушка відлива 450мм | шт | 38
28 | Герметик силіконовий універсальний 280мл | шт | 2

29

Дюбель для теплоізоляції з металевим
цвяхом та термоковпаком

шт

1915

Якщо в найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «еквівалент».

Для повноти розуміння предмету закупівлі та його об’єму, та з метою уточнення переліку надання послуг, одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та яку учасник вважає за необхідне отримати для прийняття участі у процедурі закупівлі, передбачається обов’язковий виїзд фахівця Учасника для огляду (обстеження) об’єкта. У зв’язку з ситуацією, яка склалася на території України та збройною російською агресією, запровадженням Президентом України правового режиму воєнного стану на території України, огляд (обстеження) об’єкту проводиться протягом періоду уточнень (звернення за роз’ясненнями) щодо закупівлі, в робочий час, з обов’язковим дотриманням всіх необхідних заходів для збереження життя та здоров’я уповноважених представників сторін. Акт огляду (обстеження) подається у складі пропозиції завірений обома уповноваженими сторонами.

Витрати на відвідування території (майданчика), де буде здійснюватися ремонт, несе Учасник за власні кошти і вони не можуть бути предметом оскарження. 

Учасник процедури закупівлі в складі тендерної пропозиції повинен надати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, зареєстровану у відповідному територіальному органі ДСНС України.

Для підтвердження відповідності робіт/послуг вимогам чинного законодавства у сфері відповідності екологічним нормам та іншим стандартам, Учасник процедури закупівлі та субпідрядник/субвиконавець у разі залучення, у складі пропозиції надає:

- діючий сертифікат на систему управління якістю, що підтверджує його відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT «Системи управління якістю. Вимоги» виданого на ім’я Учасника. 

-  діючий сертифікат на систему екологічного управління  ДСТУ ISO 14001:2015, IDT ISO 14001:2015, IDT «Системи екологічного контролю. Вимоги та настанови щодо застосування», виданого на ім’я Учасника.

-діючий сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», виданого на ім’я Учасника. Сертифікат повинен бути виданий органом з сертифікації акредитованим національним агенством з акредитації України. 

-діючий сертифікат ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання». На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції копію сертифіката.

- якщо з дати видачі вище перелічених сертифікатів ISO на дату подачі тендерної пропозиції пройшло часу більше одного року, то надається оригінал рішення/звіту або інший документ, що підтверджує проведення щорічного аудиту. Тобто надається чинний документ, що підтверджує проходження обов’язкового аудиту та підтверджує дійсність на момент подання пропозиції вище зазначених сертифікатів системи якості/відповідності тощо.

Ціна тендерної пропозиції (тверда) учасника процедури закупівлі повинна бути розрахована відповідно до вимог чинних кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості будівництва” затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021  № 281 (із змінами),  а саме:
- Договірна ціна  
- Локальний кошторис
    - Розрахунок загально-виробничих витрат
    - Відомість ресурсів

Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.