**Додаток 1**

*до тендерної документації*

**Поточний ремонт приміщення стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання (для проживання внутрішньо переміщених осіб)**  **за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, смт. Теплик, вул. Незалежності, 2, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації**

1. Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

2. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

3. Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. До ціни тендерної пропозиції включаються податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, а також інші витрати, передбачені для послуг даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно Настанови з визначення вартості будівництва, прийнятих наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".

4. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

5. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

6. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

7. Строк надання послуг: до 31.08.2023 року.

8. Місце надання послуг: Вінницька область, Гайсинський район, смт. Теплик, вул. Незалежності, 2, 23800

9. Учасник у складі пропозиції повинен надати оригінал/копію дозволу(ів) Держгірпромнагляду чи Декларацію матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, виданої на ім’я Учасника торгів, що зареєстрована територіальним органом Держпраці (з відміткою такого органу).

10. З метою забезпечення вчасного та якісного надання послуг Учасник може безпосередньо ознайомитись з об’єктом, умовами проведення робіт, тощо. Учасник складає акт – огляду об`єкту в довільній формі за підписом учасника та замовника та надає його в складі пропозиції. Звернутись до замовника щодо складання акту можливо в період уточнення інформації про закупівлю.

11. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

12. Кількість, обсяг надання послуг наведено в Таблиці 1

*Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Усі показники, функціональні можливості, якісні та фізико-хімічні характеристики еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).*

**Обсяг та види послуг**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 7 |  |
| 2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | | м3 | 1,96 |  |
| 3 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | | м3 | 2,16 |  |
| 4 | Розбирання дерев'яних плінтусів | | м | 19 |  |
| 5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | | м2 | 35,8 |  |
| 6 | Улаштування одношарових глухих перегородок із піноблоку | | м2 | 25 |  |
| 7 | піноблок | | м3 | 2,6 |  |
| 8 | лінолеум | | м2 | 52 |  |
| 9 | Улаштування підстильного шару бетонного | | м3 | 0,8 |  |
| 10 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею понад 20 м2 | | м2 | 48,2 |  |
| 11 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами на клеї | | м2 | 131,1 |  |
| 12 | клей перфікс | | кг | 250 |  |
| 13 | лист гіпсокартонний вологостійкий | | м3 | 140 |  |
| 14 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | м2 | 14,6 |  |
| 15 | Знімання дверних полотен | | м2 | 14 |  |
| 16  17 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яни стінах  Дверний блок металопластиковий глухий 2х0,9 | | м2  м2 | 10  5 |  |
| 18 | Віконний блок металопластиковий 1,8х96 | | шт | 1 |  |
| 19 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | | м | 198 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 132 |  |
| 21 | шпаклівка сатенгіпс | | кг | 250 |  |
| 22 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 132 |  |
| 23 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | | м2 | 48,7 |  |
| 24 | лінолеум | | м2 | 52 |  |
| 25 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | | м | 64,1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 55,5 |  |
| 27 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 55,5 |  |
| 28 | комплект стель | м2 | 55,5 |  |
| 29  30 | Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток  Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2  м2 | 23,2  12,9 |  |
| 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81 | Розбирання цементних плінтусів  Улаштування перемичок із металевих балок  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт  плитка керамічна  суміш клейова  Розбирання облицювання стін з керамічних  глазурованих плиток  Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону  Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7  шт  плитка керамічна  клей для плитки  Демонтаж дверних та віконних коробок в кам'яних стінах  з відбиванням штукатурки в укосах  Знімання дверних полотен  Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах  блок дверний металопластиковий 2х0,9  Розбирання трубопроводів з труб чавунних  каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм  Демонтаж раковин [умивальників]  Демонтаж унітазів зі змивними бачками  Спускання води із системи  Заповнення системи водою без огляду  Демонтаж радіаторів масою до 80 кг  Розбирання трубопроводів водопостачання  Перегрупування секцій радіаторів  Влаштування трубопроводів з труб каналізаційних  діаметром 100 мм  Труба ПВХ 110х3  трійник 110  трійник 110-50-110  перехід 110/50  Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм  Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих  водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм  Установлення опалювальних радіаторів чавунних  Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм  Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм  Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води  Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком  Унітаз з бачком  шланг з гайками  кран шаровий 15 мм  Демонтаж вимикачів, розеток  Демонтаж світильників з лампами розжарювання  Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок  Прокладання проводів при схованій проводці в борознах  Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм  Провід плоский 3х2,5  провід 2х1,5  Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних  розетки напівгерметичні подвійні  Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці  вимикачі напівгерметичні  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт  світильник лед потолочний 40 в 4000 к | м  т  м2  м2  кг  м2  м2  м2  м2  кг  шт    м2  м2  шт  м  к-т  к-т  м  м  шт  м  секц.  м  м  шт  шт  шт  шт  м  кВт  м  шт  к-т  к-т  шт  шт  шт  шт  шт  м  м  м  шт  м  м  шт  шт  шт  шт  шт  шт | 35,5  0,1  2,7  3  125  21  21  17  18  145  2  4  2  1  8  3  1  600  600  4  12  19  5,4  6  1  2  2  4  5  2,5  6  6  1  1  1  2  2  15  6  15  70,3  10  5  32  40  7  11  11  7  9  8 |  |
|  | | | | |