**Додаток 1**

*до тендерної документації*

**Поточний ремонт приміщення стаціонарного відділення для постійного або тимчасового проживання (для проживання внутрішньо переміщених осіб)**  **за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, смт. Теплик, вул. Незалежності, 2, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації**

1. Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

2. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

3. Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. До ціни тендерної пропозиції включаються податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, а також інші витрати, передбачені для послуг даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно Настанови з визначення вартості будівництва, прийнятих наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві".

4. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

5. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

6. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

7. Строк надання послуг: до 31.08.2023 року.

8. Місце надання послуг: Вінницька область, Гайсинський район, смт. Теплик, вул. Незалежності, 2, 23800

9. Учасник у складі пропозиції повинен надати оригінал/копію дозволу(ів) Держгірпромнагляду чи Декларацію матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, виданої на ім’я Учасника торгів, що зареєстрована територіальним органом Держпраці (з відміткою такого органу).

10. З метою забезпечення вчасного та якісного надання послуг Учасник може безпосередньо ознайомитись з об’єктом, умовами проведення робіт, тощо. Учасник складає акт – огляду об`єкту в довільній формі за підписом учасника та замовника та надає його в складі пропозиції. Звернутись до замовника щодо складання акту можливо в період уточнення інформації про закупівлю.

11. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

12. Кількість, обсяг надання послуг наведено в Таблиці 1

*Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Усі показники, функціональні можливості, якісні та фізико-хімічні характеристики еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).*

**Обсяг та види послуг**

**Таблиця 1**

|  |
| --- |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 7 |   |
| 2 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  м3 | 1,96 |  |
| 3 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  м3 | 2,16 |   |
| 4 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 19 |   |
| 5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 35,8 |  |
| 6 | Улаштування одношарових глухих перегородок із піноблоку |  м2 | 25 |  |
| 7 | піноблок | м3 | 2,6 |  |
| 8 | лінолеум | м2 | 52 |  |
| 9 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,8 |  |
| 10 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 48,2 |  |
| 11 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами на клеї | м2 | 131,1 |  |
| 12 | клей перфікс | кг | 250 |  |
| 13 | лист гіпсокартонний вологостійкий | м3 | 140 |  |
| 14 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 14,6 |  |
| 15 | Знімання дверних полотен |  м2 | 14 |  |
| 1617 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яни стінахДверний блок металопластиковий глухий 2х0,9 | м2м2 | 105 |  |
| 18 | Віконний блок металопластиковий 1,8х96 | шт | 1 |  |
| 19 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | 198 |  |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  м2 | 132 |  |
| 21 | шпаклівка сатенгіпс | кг | 250 |   |
| 22 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 132 |   |
| 23 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 48,7 |   |
| 24 | лінолеум | м2 | 52 |   |
| 25 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 64,1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 55,5 |   |
| 27 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 55,5 |   |
| 28 | комплект стель  | м2 | 55,5 |   |
| 2930 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плитокРозбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2м2 | 23,212,9 |   |
| 313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081 | Розбирання цементних плінтусівУлаштування перемичок із металевих балокУлаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 штплитка керамічна суміш клейоваРозбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плитокПросте штукатурення поверхонь стін всередені будівліцементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетонуОблицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7штплитка керамічнаклей для плиткиДемонтаж дверних та віконних коробок в кам'яних стінахз відбиванням штукатурки в укосахЗнімання дверних полотенЗаповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінахблок дверний металопластиковий 2х0,9Розбирання трубопроводів з труб чавуннихканалізаційних діаметром понад 50 до 100 ммДемонтаж раковин [умивальників]Демонтаж унітазів зі змивними бачкамиСпускання води із системиЗаповнення системи водою без оглядуДемонтаж радіаторів масою до 80 кгРозбирання трубопроводів водопостачанняПерегрупування секцій радіаторівВлаштування трубопроводів з труб каналізаційнихдіаметром 100 ммТруба ПВХ 110х3трійник 110трійник 110-50-110перехід 110/50Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводівканалізації діаметром 100 ммПрокладання трубопроводів опалення зі сталевихводогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 ммУстановлення опалювальних радіаторів чавуннихПрокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 ммПід'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючихмереж водопостачання чи опалення діаметром 20 ммУстановлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої водиУстановлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачкомУнітаз з бачкомшланг з гайкамикран шаровий 15 ммДемонтаж вимикачів, розетокДемонтаж світильників з лампами розжарюванняПрокладання проводів при схованій проводці впорожнинах перекриттів і перегородокПрокладання проводів при схованій проводці в борознахПробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозендо 20 см2Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5цеглини, діаметр отвору до 20 ммПровід плоский 3х2,5провід 2х1,5Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішнихрозетки напівгерметичні подвійніУстановлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводцівимикачі напівгерметичніМонтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на штирах, кількість ламп 2 штсвітильник лед потолочний 40 в 4000 к | м тм2м2кгм2м2м2м2кг шт м2м2штмк-тк-тммштмсекц.ммштштштштмкВтм штк-тк-тштштштштштмммштммштштштштштшт | 35,50,12,73125212117181452421831600600412195,46122452,566111221561570,3105324071111798 |   |
|   |