**Додаток Г**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі –**

Рупорна антена SAS-574

***У разі, якщо дана інформація про технічні, якісні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретну марку, фірму або виробника, то вважається, що Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі містить вираз «або еквівалент».***

**Технічні характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Предмет закупівлі | Рупорна антена SAS-574   * Частотний діапазон – від 18 до 40 ГГц; * Імпеданс – 50 Ом (номінальний); * Коефіцієнт підсилення - 15 до 21.2 дБі; * Максимальна вихідна потужність –10 Вт; * З’єднувач – тип WRD-180C24 - 2.9 мм (f); * Монтажна основа – 1/4 - 20 (f) різьба; * Довжина х ширина х висота антени - 8,9х3х4,1 см. |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 32350000-1 - Частини до аудіо- та відеообладнання |
| Кількість товару | 1 шт |
| Місце поставки товару | м. Харків, вул. Мироносицька, 42  ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» |
| Строк поставки товару | до 01.03.2024 року |

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі:**

* Частотний діапазон – від 18 до 40 ГГц;
* Імпеданс – 50 Ом (номінальний);
* Коефіцієнт підсилення - 15 до 21.2 дБі;
* Максимальна вихідна потужність –10 Вт;
* З’єднувач – тип WRD-180C24 - 2.9 мм (f);
* Монтажна основа – 1/4 - 20 (f) різьба;
* Довжина х ширина х висота антени - 8,9х3х4,1 см.

**Примітка:** Якщо Учасником пропонується аналог або еквівалент товару, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик аналогу та/або еквіваленти товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого аналогу та/або еквіваленти товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

**Технічні вимоги, обов’язкові до виконання**

1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих в Україні стандартів, сертифікату якості на Товар та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи тощо.
2. На товар має бути сертифікат калібрування виробника.
3. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.
4. Товар повинен бути новим.
5. Транспортування Товару та його розвантаження на склад Замовника здійснюється за рахунок Учасника.
6. Товар має бути поставлений в упаковці (тарі), що забезпечує захист Товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання.
7. Строк гарантійного обслуговування повинен складати не менше 1 року.
8. Постачальник гарантує сервісне обслуговування та післягарантійне супроводження