Додаток 3	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Капітальний ремонт нежитлової будівлі (з заходами енергозбереження) по вул. Шевченка,2-А в м. Вінниці	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Знімання незасклених віконних рам	  м2	32,11	 	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	14	 	
3	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	  м2	9,94	 	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	24,85	 	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	12	 	
6	Знімання дверних полотен	  м2	26,88	 	
7	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (віконний
проріз)	  м3	0,969	 	
8	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (віконний
проріз в фронтоні)	  м3	1,2	 	
9	Розбирання бетонної підлоги (50мм)	  м3	0,925	 	
10	Розбирання пiдлог з мраморної крихти	  м2	123	 	
11	Розбирання бетонної підлоги ( 150мм)	  м3	4,275	 	
12	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	  м2	70,5	 	
13	Розбирання цегляних перегородок	  м3	3,1056	 	
14	Демонтаж основи чаші Генуя з бетону	  м3	0,4	 	
15	Розбирання підшивки стель	  м2	230,03	 	
16	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із
профілів	  м2	230,03	 	
17	Розбирання плінтусів	  м	49,4	 	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі дверних та
віконних укосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2	  м2	16,71	 	
19	Очищення від фарби поверхні залізобетонної балки	  м2	34,11	 	
20	Знімання шпалер простих та поліпшених	  м2	25,6	 	
21	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	  м2	223	 	
22	(Демонтаж) Теплоізоляції стін виробами з пінопласту	  м3	3,43	 	
23	(Демонтаж) Опорядження стін фасадів
металосайдингом з утепленням з риштувань	  м2	29,9	 	
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з цкоколю,
площа відбивання в одному місці до 5 м2	  м2	24,6	 	
25	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих
азбестоцементних листів	  м2	315	 	
26	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т
(решітки)	  т	0,267	 	
27	Демонтаж бетонного ганку по осі Г	  м3	3,24	 	
28	Розбирання цегляного фронтону по осі Г	  м3	2,7	 	
29	Демонтаж стін тамбуру з керамічної цегли	  м3	3,5	 	
30	Демонтаж бетонного цоколю тамбура	  м3	0,7	 	
 	Роздiл 2. Прорізи	 	 	 	

1	2	3	4	5	
31	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	5,88	 	
32	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	4,2	 	
33	Установлення віконних зливів	  м	4,2	 	
34	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	1,105	 	
35	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	0,85	 	
36	Установлення віконних зливів	  м	0,85	 	
37	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	20,71	 	
38	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	10,9	 	
39	Установлення віконних зливів	  м	10,9	 	
40	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	4,8	 	
41	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	6	 	
42	Установлення віконних зливів	  м	6	 	
43	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	5,04	 	
44	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	21,84	 	
45	Установлення і кріплення наличників	  м	104,8	 	
46	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	  грати	3	 	
47	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2	  грати	1	 	
48	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 5 до 10 м2	  грати	2	 	
49	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	  грати	2	 	
 	Роздiл 3. Перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
50	Часткове та повне закладання дверних прорізів
керамічною цеглою товщ.250мм	  м3	1,75	 	
51	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок
товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5
м2	  м2	80	 	
52	Часткове закладання дверних прорізів керамічною
цеглою товщ.510мм	  м3	0,4	 	
53	Мурування кладки з керамічної цегли товщ.250
фронтону по осі Г	  м3	2,7	 	
54	Заповнення дверних прорізів готовими перегородкою
площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	  м2	11,2	 	
55	Підмуровування кладки з керамічної цегли товщ.250мм
по висоті на 350мм(по осях 2,3 в осях Б-В та по осі Б,В)	  м3	4,5	 	
56	Підмуровування кладки з керамічної цегли товщ.510мм
по висоті на 350мм(по осях 1,4 в осях Б-В)	  м3	3,5	 	
57	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	0,1	 	
58	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	  м3	0,18	 	
59	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса
елемента до 20 кг	  т	0,08515	 	
 	Роздiл 4. Укоси	 	 	 	
 	 	 	 	 	
60	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	  м2	20,56	 	
61	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	  м2	20,56	 	
62	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	20,56	 	

1	2	3	4	5	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	20,56	 	
 	Роздiл 5. Стелі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
64	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	229,54	 	
65	Укладання плит стельових в каркас стелі (за
вирухаванням світильників)	  м2	203,62	 	
 	Роздiл 6. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
66	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм
по бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	144,76	 	
67	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної
стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	  м2	144,76	 	
68	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	144,76	 	
69	Улаштування підстильного шару бетонного	  м3	2,784	 	
70	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм
по бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	27,84	 	
71	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної
стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	  м2	27,84	 	
72	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	144,76	 	
73	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм
по бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	18,48	 	
74	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної
стяжки додавати або виключати (до 130 мм)	  м2	18,48	 	
75	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	18,48	 	
76	Улаштування підстильного шару бетонного	  м3	6,6368	 	
77	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм
по бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	39,04	 	
78	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної
стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	  м2	39,04	 	
79	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	39,04	 	
80	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	  м	160,6	 	
 	Роздiл 7. Перемички	 	 	 	
 	 	 	 	 	
81	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони
гнізда 140 мм	  шт	8	 	
82	Різання цегляних стін (розширення дверного прорізу)	  м різу	4,2	 	
83	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій
дерев'яними стояками з колод	  м	20,8	 	
84	Улаштування перемичок із металевих балок	  т	0,22109	 	
85	Штукатурення балок	  м2	6,48	 	
 	Роздiл 8. Опорядження стін	 	 	 	
 	 	 	 	 	
86	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	  м2	23,65	 	
87	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	38,15	 	
88	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	38,15	 	
89	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	  м2	332,72	 	

1	2	3	4	5	
90	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	465,25	 	
91	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	  м2	465,25	 	
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	465,25	 	
93	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	465,25	 	
94	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами з/б балки по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	34,11	 	
 	Роздiл 9. Утеплення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
95	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	  м2	243,065	 	
96	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів	  м2	210	 	
97	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі	  м2	210	 	
98	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	20,56	 	
99	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів	  м	81	 	
100	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів	  м2	24,6	 	
101	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	197	 	
102	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту	  м3	2,46	 	
103	Декоративне штукатурення фасадів	  м2	24,6	 	
104	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	32,79	 	
105	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів	  м2	35	 	
106	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту	  м3	1,75	 	
107	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою Cerasit CR66 (в 2 шари)	  м2	35	 	
108	Улаштування шарів покриття геотекстилем	  м2	35	 	
109	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	31,04	 	
110	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2	  м3	31,04	 	
 	Роздiл 10. Вимощення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
111	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	22,4	 	
112	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	  м3	8	 	
113	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см	  м2	80	 	
114	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,
глибина корита до 500 мм	  м2	150,68	 	
115	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	35,56048	 	
116	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	58,67	 	

1	2	3	4	5	
117	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із
щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа
[1000кг/см2]	  м2	150,68	 	
118	Армування шарів покриття геотекстилем	  м2	150,68	 	
119	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	150,68	 	
120	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	150,68	 	
 	Роздiл 11. Ганок Г-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
121	Копання ям для встановлення стояків та стовпів
глибиною 0,7 м	  ям	12	 	
122	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	4	 	
123	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,00548	 	
124	Улаштування підстильного шару бетонного В10	  м3	0,2	 	
125	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	  м3	8,6	 	
126	Установлення металевих огорож без поручня	  м	10	 	
127	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	20	 	
128	Установлення тактильних смуг	  м	16	 	
129	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,07918	 	
130	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	3,12	 	
131	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	3,12	 	
132	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	3,12	 	
133	Установлення металевих огорож без поручня	  м	10	 	
134	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,04569	 	
135	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	2,12	 	
136	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2,12	 	
137	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	2,12	 	
138	Установлення металевих огорож без поручня	  м	6	 	
 	Роздiл 12. Ганок Г-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
139	Копання ям для встановлення стояків та стовпів
глибиною 0,7 м	  ям	4	 	
140	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	1,2	 	
141	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	  м3	2,68	 	
142	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	6,5	 	
143	Установлення тактильних смуг	  м	6	 	
144	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,03646	 	
145	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	2,02	 	
146	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2,02	 	
147	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	2,02	 	
148	Установлення металевих огорож без поручня	  м	5	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 13. Підсилення стін	 	 	 	
 	 	 	 	 	
149	Посилення цегляних стін металевими
розвантажувальними балками	  т	0,25376	 	
 	Роздiл 14. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
150	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	  м3	48,6	 	
151	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	243	 	
152	Улаштування підшивки стель плитами
деревноволокнистими	  м2	243	 	
153	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах,
виступ карнизу до 500 мм	  м	65,58	 	
154	Улаштування контррейки з прозорами із дощок і брусків
під покрівлю з листової сталі	  м2	305	 	
155	Улаштування гідроiзоляцiйного шару з плiвки
полiетиленової	  м2	305	 	
156	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці
"Монтерей"	  м2	305	 	
157	Підшивання стелі сталлю покрівельною оцинкованою по
дереву	  м2	32,79	 	
158	Улаштування жолобів підвісних	  м	37	 	
159	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	25	 	
 	Роздiл 15. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
160	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом
150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та
підлогах	  шт	2	 	
161	Улаштування відбійників стінових	  м	42	 	
162	Навантаження сміття вручну	  т	80,4234	 	
163	Перевезення сміття до 15 км	  т	80,4234	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та
каналізіція +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтаж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
164	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб
діаметром 100 мм	  м	5	 	
165	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб
діаметром 50 мм	  м	3	 	
166	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих діаметром 20 мм	  м	15	 	
 	Роздiл 2. Основне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
167	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	  к-т	2	 	
168	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	  к-т	2	 	
169	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	  шт	2	 	
170	Установлення піддонів душових сталевих	  к-т	1	 	
171	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. К1 КАНАЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВА	 	 	 	
 	 	 	 	 	
172	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	30	 	
173	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	6	 	
174	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	1	 	
175	Установлення дверей герметичних штампованих
розміром 250х400 мм	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 4. В1 ГОСПОДАРСЬКО - ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД,
Т3 ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	  м	30	 	
177	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	30	 	
178	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	10	 	
179	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	10	 	
180	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	15	 	
181	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	15	 	
182	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	  шт	1	 	
183	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
20 мм	  фільтр	1	 	
184	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	10	 	
185	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	10	 	
186	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром до 25 мм	  клапан	2	 	
 	Роздiл 5. Водомірний вузол	 	 	 	
 	 	 	 	 	
187	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі
діаметром до 40 мм	  шт	1	 	
188	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	2	 	
189	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	1	 	
190	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
25 мм	  фільтр	1	 	
191	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на опалення та
вентиляцію	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Опалення Т1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
192	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	7	 	
193	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати до 500 мм	  шт	7	 	
194	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	  шт	6	 	
195	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	14	 	
196	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	24	 	
197	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	34	 	
198	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	  кВт	2,084	 	
199	Прокладання трубопроводів опалення з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	133,4	 	
200	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	139,2	 	

1	2	3	4	5	
201	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	2,5	 	
202	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	2,74	 	
 	Роздiл 2. Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
203	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	6	 	
204	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
205	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	  м2	1,256	 	
206	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 100 мм	  шт	2	 	
207	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
208	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	  м2	1,256	 	
209	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 100 мм	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на систему пожежної
сигналізації. та систему керування евакуацією людей,
пожежне спостерігання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації, оповіщення
про пожежеу а управління евакуацією	 	 	 	
 	 	 	 	 	
210	Прилад ПС на 4 промені	  шт	1	 	
211	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
212	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	9	 	
213	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi (сповіщувач пожежний ручний)	  шт	2	 	
214	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	5	 	
215	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	2	 	
216	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	180	 	
217	Прокладання лотків	  м	170	 	
218	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	3	 	
 	Роздiл 2. Пожежне спостерігання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
219	Перетворювач [випромiнювач або приймач]
ультразвуковий (модуль цифрового автодозвону)	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Система мовного оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей	 	 	 	
 	 	 	 	 	
220	Монтаж комплексу мовного оповіщення про пожежу	  шт	1	 	
221	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	11	 	
222	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	  шт	1	 	
223	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	140	 	
224	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	3	 	
225	Прокладання лотків	  м	100	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Пусконалагоджувальні
роботи ПС. +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	

1	2	3	4	5	
226	Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 5 шт	  Комплекс	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на відеоспостереження
+++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Мережі відеоспостереження.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
227	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	2	 	
228	Монтаж роутера, модема та коммутатора	  шт	4	 	
229	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	3	 	
230	Монтаж відеокамер	  шт	4	 	
231	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	1	 	
232	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Кабельні мережі.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
233	Прокладання коробів пластикових	  м	80	 	
234	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	  м	30	 	
235	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	1	 	
236	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	230	 	
237	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	  шт	2	 	
238	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 125 мм до 660мм	  шт	2	 	
239	Установлення панелей монтажних	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Підключення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
240	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2	  жил	16	 	
241	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	85	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на електротехнічні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
242	Демонтаж схованої електропроводки	  м	249	 	
243	Демонтаж вимикачів, розеток	  шт	29	 	
244	Демонтаж групових щитків	  шт	2	 	
245	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	  шт	18	 	
 	Роздiл 2. Щит ЩКОЕЕ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
246	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
247	Установлення електролічильників побутових трифазових	  шт	1	 	
248	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	2	 	
249	Прокладання проводів	  м	10	 	
 	Роздiл 3. Щит РЩ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
250	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	

1	2	3	4	5	
251	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	3	 	
252	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	2	 	
253	Реле, установлюване на пультах і панелях	  шт	1	 	
254	Прокладання проводів	  м	20	 	
255	Установлення обмежувача перенапруги	  шт	1	 	
 	Роздiл 4. Щит освітлення ЩО	 	 	 	
 	 	 	 	 	
256	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	1	 	
257	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	33	 	
258	Прокладання проводів	  м	55	 	
259	Установлення обмежувача перенапруги	  шт	1	 	
 	Роздiл 5. Освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
260	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	  шт	74	 	
 	Роздiл 6. Евакуаційне освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
261	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	4	 	
 	Роздiл 7. Установочні вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
262	Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці	  шт	17	 	
263	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	  шт	66	 	
264	Монтаж датчика руху	  шт	2	 	
 	Роздiл 8. Елементи захисного заземлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
265	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	22,5	 	
266	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	90	 	
267	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	22,1	 	
268	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 25 мм	  м	16	 	
 	Роздiл 9. Кабельно-провідникова
продукція!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	 	 	 	
 	 	 	 	 	
269	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	728	 	
270	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2
до 90 мм2 в труби	  м	10	 	
271	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби	  м	464	 	
272	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	548	 	
273	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	  м	728	 	
274	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 25 мм	  м	341	 	
275	Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах
під заливку	  м	10	 	
276	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
на скобах	  м	57	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Індивідуальний
тепловий пункт +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
277	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром до 25 мм	  шт	13	 	
278	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
32 мм	  фільтр	2	 	
279	Установлення теплового лічильника	  шт	1	 	
280	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	2	 	
281	Монтаж теплообмінника пластинчастого	  т	0,035	 	
282	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	  шт	2	 	
283	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т	  насос	2	 	
284	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
32 мм	  фільтр	1	 	
285	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях
діаметром 50 мм	  шт	1	 	
286	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	  шт	6	 	
287	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1
м3 до 0,4 м3	  бак	1	 	
288	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	  шт	2	 	
289	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води
діаметром 25 мм	  шт	2	 	
290	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	9	 	
291	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	4	 	
292	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	  комплект	5	 	
293	Установлення повітровідвідників	  шт	2	 	
294	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	1	 	
295	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20
мм	  м	1	 	
296	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32
мм	  м	20	 	
297	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40
мм	  м	60	 	
298	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	81	 	
299	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т	  насос	1	 	
300	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	34	 	
301	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 сріблистою	  м2	34	 	

1	2	3	4	5	
302	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	  грати	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Блискавкозахист	 	 	 	
 	 	 	 	 	
303	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	25	 	
304	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	  м	93	 	
305	Труба вініпластова по стелях на конструкціях, діаметр
до 50 мм	  м	17,5	 	
306	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	  шт	30	 	
 	Локальний кошторис 04-01-01 на Зовнішнє
електропостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
307	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі
кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 0,38 кВ	  т	0,065	 	
308	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	  км	0,28	 	
309	Додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км
при підвішуванні проводів для ВЛ 0,38 кВ за допомогою
механізмів	  опоpа	1	 	
310	Установлення залізобетонних одностоякових опор з
одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	  опоpа	1	 	
311	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за
допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -
4	  шт	1	 	
312	Монтаж захисної шафи для трифазних приладів обліку	  шафа	1	 	
313	Прокладання провода 4х25 в гофротрубі	  м	15	 	
314	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
315	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
316	Установлення ОПН за допомогою механізмів	  комплект	2	 	
317	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів,
переріз до 35 мм2	  шт	10	 	
318	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0,38-10 кВ	  шт	2	 	
319	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	0,768	 	
320	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	0,768	 	
321	Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори	  опора	2	 	
322	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	  шт	2	 	
323	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ	  м шин	3	 	
324	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з
круглої сталі діаметром 12 мм	  м	16	 	
325	Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1
кВ мегаомметром	  шт	1	 	
326	Фазування електричної лінії або трансформаторів з
сітьовою напругою до 1кВ [1 фазування]	  шт	1	 	
327	Пристрої, що заземлюють.  Замір повного опору кола
«фаза - нуль»	  Струмопр	1	 	
328	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2,3	 	
329	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	2,3	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішнє
водопостачанння та водовідведення	 	 	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
330	Розбирання щебеневих покриттів та основ	  м3	39	 	
331	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	  м3	12,74	 	
332	Розбирання бортових каменів	  м	55	 	
333	Розбирання трубопроводів водопостачання з сталевих
труб діаметром 200 мм	  м	89	 	
334	(Демонтаж) колодязів круглих водопровідних із збірного
залізобетону в мокрих грунтах	  м3	1,26	 	
335	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 150 до
200 мм	  шт	6	 	
336	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 100 до
150 мм	  шт	5	 	
337	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	4	 	
 	Роздiл 2. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
338	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група
ґрунту 2	  м3	124,6	 	
339	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	124,6	 	
340	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	180,67	 	
341	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	40,05	 	
342	Укладання труб поліетиленових діаметром 225 мм	  м	89	 	
343	Протягування труб діаметром 65 мм у футляр	  м	88,5	 	
344	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	  шт	1	 	
345	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	78	 	
346	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних
діаметром 100 мм	  шт	1	 	
347	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних
діаметром 50 мм	  шт	1	 	
348	Установлення пожежних гідрантів	  шт	1	 	
349	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром 50 мм	  шт	1	 	
350	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром 200 мм	  шт	2	 	
351	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром 110 мм	  шт	2	 	
352	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром до 110 мм	  шт	3	 	
353	Забивання кінців футляра діаметром 800 мм бітумом та
пасмом смоляним	  шт	1	 	
354	Забивання кінців футляра діаметром 800 мм бітумом та
пасмом смоляним	  шт	1	 	
355	Улаштування колодязів круглих водопровідних із
збірного залізобетону в мокрих грунтах	  м3	0,67824	 	
356	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	106,41469	 	
357	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2	  м3	106,41469	 	
 	Роздiл 3. Зовнішні мереже К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
358	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група
ґрунту 2	  м3	54,6	 	
359	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	54,6	 	
360	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	79,17	 	
361	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	8,775	 	
362	Укладання труб каналізаційних НПВХ діаметром 100 мм
в траншеї без розпорів	  м	39	 	
363	Протягування труб діаметром 160 мм у футляр	  м	37	 	

1	2	3	4	5	
364	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	32,3544	 	
365	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2	  м3	32,3544	 	
 	Роздiл 4. Відновлення покриттів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
366	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із
щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск
понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	  м2	130	 	
367	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,
5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	  м2	130	 	
368	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або
виключати до норми 18-44-1 (до 100мм)	  м2	130	 	
369	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,
5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	  м2	130	 	
370	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів (раніше
демонтованих)	  м	55	 	
 	Роздiл 5. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
371	Навантаження сміття вручну	  т	96,1019	 	
372	Перевезення сміття до 15 км	  т	96,1019	 	
 	Локальний кошторис 06-02-01 на Зовнішнє
Теплопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
373	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	  м3	0,98	 	
374	Розбирання цементнобетонних покриттів	  м3	1,5	 	
375	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група
ґрунту 2	  м3	15,4	 	
376	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	15,4	 	
377	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	22,33	 	
378	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	6,3	 	
379	Безканальне прокладання трубопроводів тепломережі
діаметром до 50 мм в армопінобетонній ізоляції в
траншеї з розпорами	  м	30	 	
380	Установлення сальникових компенсаторів в
трубопроводах діаметром 100 мм	  шт	2	 	
381	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром до 25 мм	  шт	2	 	
382	Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході
труб через фундаменти або стіни підвалів	  шт	4	 	
383	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	  шт	2	 	
384	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	  м3	8,5	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
385	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з
застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250
мм до 500 мм	  м2	334,61	 	
386	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	  м3	50,1915	 	
387	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи із щебеню шлакового	  м3	50,1915	 	
388	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,
5 м [нижнього шару товщиною 70 мм].	  м2	334,61	 	
389	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або
виключати до норми 18-44-1 (до 100мм)	  м2	334,61	 	

1	2	3	4	5	
390	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,
5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	  м2	334,61	 	
391	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм	  м	65