**ДОДАТОК 2**

**Інформація**

**про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015:09320000-8 - пара, гаряча вода**

**та пов’язана продукція**

**(теплова енергія)**

1. Теплова енергія надається учасником відповідно до Закону України “Про теплопостачання” №2633-IV від 02.06.2005 року та Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” №222-VIII від 02.03.2015 року.
2. Учасник забезпечує наявність обладнання (котлу (-ів) загальною потужністю 2 400 кВт облаштованого (-них) циклоном (-нами)та димососом (-сами) для виробництва теплової енергії з дотриманням необхідної кількості та якості теплоносія (*циклони необхідні для очищення диму який виходить з* котлів, а далі з *котельні через трубу у повітря. Ця вимога встановлена з урахуванням звернень (скарг) мешканців, які проживають поряд з Державною установою «Криворізька установа виконання покарань (№3)», щодо забруднення повітря)*. Підтвердити документально, а саме: надати копіїпаспортів на котли, циклони і димососи. Відповідні документи повинні бути надані до кожної одиниці.
3. Учасник забезпечує наявність нового дизельного генератора номінальною потужністю 60 кВт або більше,виготовленого у 2023 році (надати копію паспорту та фото бірок виробника з генератора), який необхідно буде встановити за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вулиця Світла, 2. (*Ця вимога встановлена з урахуванням підвищенних потреб до надійності роботи обладнання в період опалювального сезону).*
4. Учасник забезпечує розрахунки за спожиту електроенергію, водопостачання та водовідведення.
5. Учасник своєчасно надає Замовнику теплову енергію належної якості, яка є безпечною для життя, здоров’я та яка не спричиняє шкоди майну Замовника, відповідно до вимог законодавства України в установлених обсягах.
6. Постачання теплової енергії відповідає вимогам щодо нормативної температури повітря в приміщеннях.
7. Облік споживання теплової енергії проводиться приладами Замовника.
8. Учасник несе відповідальність за технічне обслуговування теплових мереж в межах своєї балансової належності.
9. Опалювальна площа: 13 070м.кв.
10. Довжина зовнішнього трубопроводу: 417,5 м., діаметр зовнішнього трубопроводу: 80 мм.
11. Котельня для розташування опалювального обладнання:
* площа котельні: 352,8м.кв.
* висота котельні: 4,70 м.
1. Температура в приміщеннях Замовника в опалювальний період: не нижче 18 ℃.
2. Кількість: 2500Гкал.
3. Ціна на теплову енергію включає (учасник підтверджує це затвердженим рішенням Виконавчого комітету Криворізької міської ради та надає його у складі своєї тендерної пропозиції):
* тариф на виробництво теплової енергії;
* тариф на транспортування теплової енергії;
* тариф на постачання теплової енергії.
1. Учасник в складі тендерної пропозиції надає:
* ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії;
* ліцензію на виробництво теплової енергії;
* ліцензію на транспортування теплової енергії.

*Примітка: у деяких випадках, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу «або еквівалент». Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент».*

*Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України.*