**Перелік змін**

до додатку 2 до тендерної документації «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі ДК 021:2015:09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія)

|  |  |
| --- | --- |
| **Стара редакція**  | **Нова редакція** |
| 1. Учасник забезпечує наявність обладнання (котлу (-ів) для виробництва теплової енергії з дотриманням необхідної кількості та якості теплоносія, підтвердити документально.
 | 1. Учасник забезпечує наявність обладнання (котлу (-ів) загальною потужністю 2 400 кВт облаштованого (-них) циклоном (-нами) та димососом (-сами) для виробництва теплової енергії з дотриманням необхідної кількості та якості теплоносія (*циклони необхідні для очищення диму який виходить з* котлів, а далі з *котельні через трубу у повітря. Ця вимога встановлена з урахуванням звернень (скарг) мешканців, які проживають поряд з Державною установою «Криворізька установа виконання покарань (№3)», щодо забруднення повітря)*. Підтвердити документально, а саме: надати копії паспортів на котли, циклони і димососи. Відповідні документи повинні бути надані до кожної одиниці.
 |
| 1. Учасник забезпечує наявність дизельного генератора номінальною потужністю 60 кВт. або більше з двигуном Weichai «або еквівалент» (підтвердити документально), встановленого за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Світла, 2.
 | 1. Учасник забезпечує наявність нового дизельного генератора номінальною потужністю 60 кВт або більше, виготовленого у 2023 році (надати копію паспорту та фото бірок виробника з генератора), який необхідно буде встановити за адресою: 50066, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Світла, 2. *(Ця вимога встановлена з урахуванням підвищенних потреб до надійності роботи обладнання в період опалювального сезону).*
 |